교통신호제어기 잠금장치 규격서

□ Lockset Body : Size 65mm×51mm×22.5mm

- 재    질 : 아연다이케스팅(ZINK DIECASTING)

- 도    금 : 무광크롬도금(Ni-Cr)

- 고정홀더 : 3홀(기존 홀과 동일)

□ Key Cylinder

- 형   태 : 2way/11Pin 구조, 견고성 향상, 복제 예방.

- 도   금 : 크롬도금(Ni-Cr)

- 재   질 : 신주(BRASS

□ Key

- 형   태 : 2way(push&slide)병합방식 11Pin key&cylinder

- 길   이 : 60mm

- 재   질 : BRASS

- 도   금 : 니켈도금(Ni)

□ Key Cover : 자동 리턴형 구조(키 삽입부 외부 노출 방지형)

- 케이스링 : 서울시 로고 0.5mm 음각

- 재    질 : 아연다이케스팅(ZINK DIECASTING)

- 도    금 : 크롬도금(Ni-Cr)

□ 구    조 : Door Open시 key제거 방지형 적용

□ 래치볼트 : 사이즈를 확대, 내구성능 향상.

□ 제품사양