물품 규격서

(한강 순찰선(순시선) 제조구매)

2017. 8.

서울특별시한강사업본부

제1장. 일반사항

1.  품 명 : 순찰선

2.  용 도 : 한강 내 수상시설물 안전관리 및 안전사고 예방을 위한 순찰, 단속 및 재난,

재해 상황발생시 재난 지휘 및 대처 할 수 있는 내부 회의실을 갖춘 고사양 다목적 보트

제2장. 규격 및 성능

1. 제 원(※필수)

- 구    조 : 밀폐식 하우스형 단동선, 워크어라운드

- 재    질 : RTM FRP

- 전    장 : 9.48M ~ 9.98M

- 전    폭 : 3.36M ~ 3.59M

- 높    이 : 3.9M ~ 4.19M

- 선체중량 :  약 6,300kg (엔진포함)

- 속    도 : 27 knots 이상

- 연료탱크용량 : 450 리터 이상

- 청수탱크용량 : 100 리터 이상

- 기본탑승인원 : 8 인승(최대 10인승)

- 추진방식 : 디젤 선내기 220hp 2기 4stroke 축계식

- 선체색상 : 흰색

2. 구 성 품

- 헐 및 데크

○ 316 스테인레스 클리트 4개 설치

○ 선체둘레에 알루미늄 및 PVC 재질의 방현재 설치

○ 조타실 전면 유리창에 와이퍼 2세트 장착(자동리턴기능내장)

○ 윈도우워셔 시스템 설치

○ 스테인레스 재질의 루프핸드레일 설치

○ 스테인레스 재질의 손잡이 및 워크어라운드 핸드레일 설치

○ 강화유리로 된 전면창 설치

○ 수동개폐식 강화유리 사이드창 설치

- 콕 핏(조종실 뒤편 편의시설등)

○ 콕핏에 6인 이상의 GRP 이동식 등받이좌석 설치

○ 조종석과 선실사이 양쪽 미닫이 강화유리도어 및 손잡이, 도어락 설치

(개폐시 중앙부분 완전 개방 가능)

○ 미끄럼 방지 기능 바닥

○ 수납공간 설치

○ 바닥에 기관 및 엔진룸 설치

○ 급수시스템 설치

○ 선미 중앙에 스테인레스 재질의 수납식 접이식 사다리 설치

- 편의시설

○ LED 또는 할로겐 라이트 설치

○ 외부에 설치 및 제거가 용이한 높이 조절 가능한 테이블 설치

○ 고급형 가구

○ 사이드에 파이버글라스갤코트 마감처리

○ 방송(오디오)장비 및 스피커장착

○ 좌현에 L자모양의 등받이 소파 장착

○ 탈부착 가능한 바닥 카페트

○ 의자는 FRP 및 갤코트 처리

- 조타실

○ 등받이 있는 선장조종석의자 장착

○ FRP콘솔 및 콤파스 장착

○ 유압식 조타(스티어링)시스템

○ 엔진제어 콘트롤박스 및 계기판

○ 손미끄럼방지 재질로 덮힌 스티어링휠

○ 스피커 내장식 LED경광등 세트 설치

(마이크 및 앰프, 스테인레스 재질의 고정브라켓, 길이 1.1m 이상, 12V)

○ 외부 서치라이트장착 및 리모트콘트롤러 설치

- 선실

○ 스테인레스스틸 재질의 계류대 설치

○ 인덕션 2구 설치

○ 다양도 선반 설치

○ 고급 가구

○ FRP 바닥

○ 바닥에 카페트 설치

○ 220V 소켓 설치

- 메인캐빈

○ 컵보드 및 옷걸이 설치, 실내등 설치

○ 평평한 단상 장착

○ 개폐식 스카이라이트 햇치

○ 사이드선반 설치

○ LED 또는 할로겐 라이트 설치

○ 양쪽사이드에 햇치 설치

○ 손잡이가 달린 여닫이 출입구 설치

○ FRP바닥

○ 바닥에 카페트 설치

○ 평상아래에 수납장 설치

○ FRP로 만든 등받이의자 설치

- 세면 및 화장실

○ 거울 장착

○ 실내등 설치

○ 수납장 설치

○ 세면기 설치

○ 여닫이 햇치 장착

○ 수상전용 화장실 시스템

- 좌현 캐빈

○ 수납 가능한 컵보드 설치

○ 소파 내부에 수납함 설치

○ 실내등 설치

○ 등받이가 있는 소파설치

○ 사이드에 FRP로 만든 선반 설치

○ 개폐식 햇치 장착

- 엔진룸

○ 서비스(인테리어용) 밧데리 장착

○ 밧데리 충전 시스템 설치

○ 전기 스위치 판넬 설치

○ 자연환기시설 및 전기식 환기장치2개 설치

○ 연료탱크 설치

○ 유압식 스티어링 시스템 장착

○ 배기구 설치

○ 수납공간 마련

- 선박장치

○ 해수냉각장치 : 메인엔진 독립쿨링파이프 설치

○ 배수장치 : 5개 오토빌지펌프장착(알람기능내장), 1개 엔진룸내 수동식

빌지펌프장착, 콕핏 드레인 시스템 설치

○ 연료장치 : 450리터이상 알루미늄 연료탱크 1개 장착

○ 청수장치 : 100리터이상 청수탱크 1개 장착, 전기식 청수펌프 장착

○ 오수장치 : 필터가 있는 60리터이상 오수탱크 1개 장착, 오수분쇄펌프 장착

○ 소방장치 : 이동식 2kg 드라이파우더 소화기 2개, FE25 엔진룸소화기 1개

○ 부식방지장치 : 3.6kg 아노드 장착

○ 전기장치 : 엔진시동밧데리 1개, 서비스밧데리 1개, 메인판넬장착,

인테리어 및 항해등설치, 220V육전시스템장착

- 기타 편의 사양

○ 마린냉난방시스템 16000BTU 장착

○ 핫워터엔진쿨링시스템

○ 보트 상가용 전용 크래들

○ 냉장고 장착

○ 전동식 썬루프 장착

○ 전동식 윈들라스 및 앵카시스템 장착

○ 전동식 변기 시스템 설치

○ 계류용품 포함

○ 60A 배터리차져시스템 설치

○ 워쉬다운시스템 장착

○ GPS플로터(네비게이션) 설치

○ VHF해상무전기 및 전용안테나 설치

○ 기타 모든 선체부 구성 부품 및 물품은 선박관련규정에 적합한 해상전용

(마린그레이드) 인증소재 사용

- 선체 시트지 선명

○ 선체의 양현에 선명스티커 부착

○ 수분과의 접촉에도 장시간 접착력을 잃지 않아야 함

- 엔진

○ 엔    진 : 디젤 선내기 4스트로크  ( 5기통 )

○ 출    력 : 1기당 220마력(162kw) 트윈

○ 중    량 : 350kg이하

○ 연료분사 : Common-rail Fuel Injection 연료 분사 방식(연료직분사시스템)

○ 배 기 량 : 2,400 cc

○ RPM : 4,000

○ 압축비 : 16.5:1

○ 배기가스검사기준 : IMO Nox Tier II, EU RCD Stage II, EPA Tier 3

제3 . 납품조건

1. 품 납품 시 납품업체 및 제품회사 관계자가 직접 물품납품 및 정확한 사용방법, 관리요령 설명

2. 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

3. 사용자매뉴얼1부, 기본 정비공구 1 세트

4. 미사용 신제품임을 확인할 수 있는 서류

5. 선체식별고유번호는 제품에 표기되어 있을 것

6. CE인증서 및 제작사 발행 제조증명서

7. 제작사(국내공식대리점) 발행 정품확인서 또는 공급확약서

8. 규격의 내용 중 납품검사 시 직접 확인이 불가능한 사항은 국내·외 공인기관의 시험성적서, 인증서 등을 제출

9. 사후관리에 관한 제작사 또는 국내공식대리점 제품보증서제출(2년)