물품 정비 설명서

□ 건  명 : 박물관 보안시설물 정비

□ 정비목적

보안시설물(출입통제시스템)의 관리 및 운영상 문제점을 해소하기 위하여 시스템     보완 및 정비 추진

① 방재실내 CCTV 모니터간 영상화면 전송 감시

- CCTV 소형 모니터화면을 대형 모니터로 전송 표출하여 확인기능 강화

② 로비 안내데스크 출입통제시스템 조작용 리모콘 교체

- 24시간 사용중인 노후, 불량의 무선 리모콘 교체

③ 청사내 출입문용 카드리더기 구매

- 노후, 불량 카드리더기 구매 교체

④ 지하 보존처리실 출입문 카드리더기 이설

- 지하 수장고 유물관리시스템 구축사업으로 인한 카드리더 이설요청

(관련공문 : 유물관리과-125호/2015.1.9.)

품 명	규 격	수 량	비 고
KVM Switch	16CH	1대	방재실 내부 모니터(대,소형) 간의 화면 전송
Switch Cable	Multi Type 10M	10개
Gender	USB to PS/2	4개
무선 리모콘	안내데스크용	5개	출입통제 제어용
Card Reader	125khz, Frame type	3개	출입문용 리더기
카드리더 이설	선로포설, 리더기 이설	1식	지하 보존처리실

□ 정비내역

□ 정비방법

○ 우리박물관의 출입통제시스템 유지관리업체에 의뢰하여 보수정비 시행