Darley

Compressed Air Foam System (CAFS)

미국 달리 CAFS 펌프시스템

(수출형 참고)

◈ 적용차량

적용차량	5톤, 8.5톤(엘리슨 T/M)
동력전달방식	차량 PTO 사용 (더블 PTO 적용)

※ 2015년 엔진 사양의(유로6) 변경에 따라 차량 및 동력전달방식이 변할 수 있음.

◈ CAFS 사 양

번호	품 명		규 격	참 조
1	품명(형식)		LSPBC
2	소방 펌프	모 델	Darley LSP single centrifugal pump
		특 징	기어박스일체형
		토출량	750GPM (2839ℓ/min 10.3bar) (3200ℓ/min 8.5bar)
3	콤프 레샤	형 식	Rotary screw 방식
		공기압축량	200cfm (5663ℓ/min 8.6bar)
		동 력	PTO-20kW
4	폼장비	폼 공급장치	Model : FoamPro 2024 (Class A & Class B Foam)
		적 용 폼	CLAS A, B폼 0.1%~10%
		공급압력	27.6 bar
5	폼탱크 관련	재 질	Pro Poly, GRP
		A폼	200 리터
		B폼	300 리터
6	호스릴	작동방식	전동모터와 수동식 겸용
		적용호스	32mm, 40mm호스 30m(Pistol cafs gun포함)
		재 질	알루미늄, 스테인리스
7	분사형태		습식, 건식
A, B폼 사용이 가능하며 두가지 폼을 탑재하여 다양한 화재에 적절하게 대응이 가능하다. 폼 분사량 3,500 L/M 이상