붙임2		미세먼지 다량배출사업장 등 저감계획

가. 미세먼지 비상저감조치 사업장 운영 단축‧조정

시행기관	서울특별시	일선기관		중랑물재생센터
시설분류	슬러지처리시설	기관담당자1)		서울시 물재생시설과 정훈모(정) 이인화(부)
현장담당자2)	중랑물재생센터 김병기(정) ㈜대양엔바이오 오병민(부)	연락처	기관	*************, *************
			현장	*************, *************

□ 운영현황(대기배출시설 설치 허가신고증 참고)

○ 위   치  : 서울시 성동구 자동차시장3길 64(송정동)

○ 일일조업시간(시간/일) : 24hr/일

○ 연료 및 원료 사용량(㎏/일) : 28,468

○ 시설용량 : 300톤/일(100톤/일×3기)

○ 저감방법* : 건조시설 가동율 조정(100→80%)

○ 오염물질 배출량 및 저감량(㎏/일)

- 사업장 전체 배출시설 배출량 및 저감율

(배출량(kg)/일)

구 분	먼지(TSP)	SOx	NOx	VOC	NH3	기타
평시 배출량	0.063	5.192	21.374	-	-	-
비상시 배출량	0.038	3.115	12.824	-	-	-
저감량(저감율)	40%	40%	40%	-	-	-

- 저감조치 배출시설 배출량 및 저감율

(배출량(kg)/일)

구 분	먼지(TSP)	SOx	NOx	VOC	NH3	기타
평시 배출량	0.063	5.192	21.374	-	-	-
비상시 배출량	0.038	3.115	12.824	-	-	-
저감량(저감율)	40%	40%	40%	-	-	-

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 세부 내용

배출시설	용량 및 대수	비상저감조치 내용	오염물질 저감효과
슬러지 건조시설	100톤/시×3대	가동률 조정(100%→60%)	먼지: 0.025kg/일 NOx: 8.550kg/일 SOx: 2.077kg/일
오염물질 저감효과 합계		먼지: 0.025kg/일, NOx: 8.550kg/일, SOx: 2.077kg/일