바닥 신호등 설치 공사 준수 사항

1. 본 설비는 바닥형 보행신호등 보조장치로서 주신호등 시스템     에 문제 발생시 신호선 연결을 차단할 수 있음.

2. 전원은 교통신호시설물 전용전원과 구분하여, 별도로 전원 설     치 하고 전원케이블에 식별이 가능하도록 표찰을 부착할 것.

3. 교통신호등주 타공 등 기타 우리사업소 교통 시설물 영조물 변형 불가.

① 지중 구간은 관로 굴착후 교통신호맨홀을 통하여 신호케이블 인입

② 가공 구간은 교통신호등주 기초를 통하여 신호케이블 인입(신호등주 타공금지)

③  흑관지주나 바닥기초가 노출된 신호지주는 전선몰딩을 사용하여 신호지주 외          부로 전원선을 시공하고 하단에 베이스커버를 씌울 것.

※ 전선몰딩을 신호지주에 부착할 때 사용하는 결속밴드 마감시공은 보행자 안           전 사고를 대비하여 각별히 신경 쓸 것.

4. 신호선(통신선) 연결시 누전차단기를 설치하고 인출할 것

5. 제어함(바닥신호등 콘트롤반)에 별도의 접지처리 할것

6. 신호등주에 설치하는 시설물로 인하여 전도 등 안전에 문제가 없      도록 하고 사고가 발생할 경우 귀 구청에서 처리할 것

7. 교통신호등주 시설물 부착시 함체에 관리부서명, 연락처 명기

8. 교통신호기 시설물 개선공사로 시설물 철거나 횡단보도 이전(규제)

사유 발생시 시 귀 구청에서 철거 이전토록 할 것

9. 공사시행 3일전 우리사업소에 연락(유선)하여 담당자 입회하에      시공할 것. (공사 착공시 공사 관계자 통보)