현장조사 보고서

□ 육안조사

구분	점검위치	점검내용	점검사진
안암2교 교좌장치 설치	P1 SH13, P1 SH11,	교량받침 손상 및 들뜸 확인 결과 이상 없음.
			P1 SH13	P1 SH11
	P1 SH5, P1 SH3,	교량받침 손상 및 들뜸 확인 결과 이상 없음.
			P1 SH5	P1 SH3

□ 측정조사 (디스크판 수직변형량 측정)

① 받침설계 자료가 있거나 확인이 가능한 경우(받침업체 확인 요망)

				단위 mm
위치	규 격	폴리우레탄 디스크판 높이(설계)	폴리우레탄 디스크판 높이(현재)	수직변형량
A1, SH1	양방향 500kN	21	20.5	0.5
A1, SH13	양방향 500kN	21	20	1
P1, SH1	일방향 500kN	19	18	1
P1, SH4	일방향 500kN	19	18	1
P1, SH10	일방향 500kN	19	18	1
P1, SH13	일방향 500kN	19	18	1

현장 측정사진

위치 : A1-SH1, 디스크 높이 : 20.5mm	위치 : A1-SH1, 디스크 높이 : 20.5mm

위치 : A1-SH13, 디스크 높이 : 20mm	위치 : A1-SH13, 디스크 높이 : 20mm

위치 : P1-SH1, 디스크 높이 : 18mm	위치 : P1-SH1, 디스크 높이 : 18mm

현장 측정사진

위치 : P1-SH4, 디스크 높이 : 18mm	위치 : P1-SH4, 디스크 높이 : 18mm

위치 : P1-SH10, 디스크 높이 : 18mm	위치 : P1-SH10, 디스크 높이 : 18mm

위치 : P1-SH13, 디스크 높이 : 18mm	위치 : P1-SH13, 디스크 높이 : 18mm