□ 발달센터 건립 T/F 회의(2월) 주요안건

- 기 설계변경 요청내용 공사계약금액 증감여부(예산의 선택과 배분에 필요)

- 지하2층 연결통로 천정고(현재 2100이나 설비공사로 낮아질 우려)

- 지상1층 연결통로 바닥레벨(본관동 보다 약450 높아 경사필요)

- 지상5층 강당 경사 천정에 따른 시각적 안정감 검토 필요

- 평면변경

▸ 지상3층 상담실과 CCTV시청실을 각각 3개의 개별치료실로 구획

▸ 지상4층 관찰실 관찰창 5개 크기확장 변경

- 기타 건립공사와 관련된 사항 등