발주기관(부서) 검토의견서

안건명 : 시립노원청소년직업체험센터 신축공사 설계용역 발주심의

2015. 8.

서울특별시

(도시기반시설본부)

발주기관(부서) 검토의견서

○ 위원명 : 박현식

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
건축계획	<설계공모 지침서(안)> 1.p7, (5),나에 ‘예상민원 및 처리대책’을 추가 하는 방안 검토요. 2.p9, 4.2,1)표에서 -지침위반 중 첫 항목(-제출도서에서 응모자에 ...)의 벌칙규정 중 “-실격 또는 1점/도서종류별”을 “-실격 또는 10점/도서종류별“로 하고 -심사규정 내용 중 “감점(10점 이내)을 사안의 중대여부에 따라 설계공모심사위원회 ...“을 ”감점을 설계심사공모위원회 ...“으로 변경 하여 실격 및 감점에 대한 엄격적용 및 공정성 확보요함. 3.p10, 3)에 심사위원회 심사과정에서 ‘심사위원들이 심사 전에 현장을 답사 하도록 하거나 현장 및 주변현황을 동영상 감상을 통하여 현장에 대한 사전지식을 습득‘ 할 수 있도록 하는 내용을 추가하는 방안 검토요. 4.p18, 서식2에서 주민등록번호 기재 란 삭제 가능 여부 검토요. 5.p19, 서식3, 본문 첫째 줄 끝 부분“... 시축 ...”을 “... 신축 ...”으로 수정요. <과업내용서(안)> 1.p2, -4),(1)의 연락처 및 담당자 김희태가 설계공모지침서(안),p4, 2.6,2),(3)의 연락처 및 담당자 전재진으로 상이 한바 검토요. -5),(3)의 예정공사비와 p1,1.3,2), (4) 및 설계공모지침서(안),p3,1, 1.2,7)의 공사비와 상이하므로 검토요. 2.p3, 1.4,1)의 15번째 줄 “... 직업체험 활동 기반이 마련을 위한 ...”을 “... 직업체험 활동 기반을 마련하기 위한 ...”으로 문구 정리 검토요. 3.p4, 2)의 첫째 줄 “...에서 보다 시대적 요구를 반영하고 ...”을 “...에서 보다 다양한 시대적 요구를 반영하고 ...”으로 문구정리 검토요. 4.p5, 3)에서 시설이용의 활성화를 위한 기숙사의 필요성 검토요. 5.p15, 2,2.1,1),(8)에 ‘공사 시 예상민원 및 대책’을 추가하는 방안 검토요. 6.p18, (7),②,b에 ‘참여기술자 보안각서’를 추가하는 방안 검토요. 7.p22, 2.2,1),(3)에서 “... 정리하고 민원발생시 또는 구조물 계획 시에 참조 하도록 한다.”를 “... 정리하고 구조물 계획시 참조하며 예상민원에 대하여는 대책을 제시한다.“로 수정하는 방안 검토요. 8.p29, 2.4,1),(1),⑦에 ‘구조물 내구성 향상 계획’를 추가하는 방안 검토요. 9.p37, (2),①에서 기존 학교주차장 이용 가능 여부는 발주자가 학교 측과 협의 하고 설계자는 그 결과를 설계에 반영 하도록 하여야 할 것으로 사료 되는 바 검토요함. 10.p41, 3.2,3.2.1, -(1)에 추후 시설 확충에 따른 부지 확보 필요성 제시요함. -(2)에 ‘건물 옥상에 태양광 집열판 공간 이외 부분을 도시농업 체험 장 또는 휴게 공간 등으로 사용하는 계획‘을 추가하는 방안 검토요함. 11.p42, (6)에 자전거보관소( ?대 이상)의 설치를 추가하는 방안 검 토요. 12.p46, 2)에 ‘본 건물에 시설되는 각종 설비배관을 위한 duct의 벽체 구조물은 리모델링 시 보수가 용이하도록 계획‘하는 내용을 추가하는 방안을 검토요. 13.p48, (3),e에 ‘내구성’을 추가하는 방안 검토요.	p7. (5),나에 ‘예상민원 및 처리대책’을 추가 p9. “-실격 또는 10점/도서종류별“로 변경 “감점을 설계심사공모위원회...”으로 변경 응모작품 등 사전검토 안내 p19. “생년월일”로 변경 p20. “신축”으로 변경 p2. 업무담당자 변경(전재진) p2. “예정공사비: 7,095,470,000원”으로 수정 p3. “직업체험 활동 기반을 마련하기 위한”으로 수정 p4. “보다 다양한 시대적 요구를 반영하고...”으로 수정 주관부서와 협의하여 반영 p15. “5) 공사 시 예상민원 및 대책”으로 수정 p18. ②,b에 ‘참여기술자 보안각서’를 추가 p22, “... 정리하고 구조물 계획시 참조하며 예상민원에 대하여는 대책을 제시한다.“로 수정 p29, ⑦에 ‘구조물 내구성 향상 계획’ 추가 p37. “① 주차계획은 발주자와 학교 측과 협의 결과에 따라 대상부지 내 기존 학교주차장과 연계를 통한 원활한 자주식 주차계획”로 추가 p42. “⑥ 건물 옥상에 태양광 집열판 공간 이외 부분을 도시농업체험장 또는 휴게공간 등으로 사용하도록 설계한다.”로 추가 p.44 “④ 자전거보관소는 법정설치대수 이상을 설치한다.” 추가 p46. “2)에 ‘본 건물에 시설되는 각종 설비배관을 위한 duct의 벽체 구조물은 리모델링 시 보수가 용이하도록 계획‘”하는 내용 추가 p50. “e. 내구성과...”로 추가	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

작성자  지방시설주사  성명  전재진 (인)

확인자  건축관리과장  성명  곽동호 (인)

○ 위원명 : 오준걸

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
건축계획	-설계공모지침서- p.3의 8)설계비에서 단위가 만원이 아니라 원이라고 판단됩니다. 청소년 시설인 만큼, p.12 평가항목 기술계획에 방재와 안전 관련 항목을 추가하여 강조해아 한다고 판단됩니다. -과업내용서- 1. 시립청소년직업체험센터 추가건립 기본계획의 p.7에서 도시계획변경(학교에서 청소년시설로) 사항이 있는바, 발주처에서 예상되는 용역사의 역할과 업무내용을 과업내용서에 명확히 표기 할 필요가 있다고 사료됩니다. 2. 주차장에 대한 언급이 전혀 없는데 발주처는 자주식, 기계식 전부 수용 가능한지요? 3. p.36의 기본방향에서 본 시설이 방과 후 야간, 주말에도 부분 혹은 전부 개방이 될 수 있는 바 이에 대한 관리적 측면에서의 평면 계획이 요구되는 점을 추가해야 한다고 생각합니다. 4. p.35의 2.6 기타업무에서 5)철거자재에 대한 석면 여부조사는 건축사의 설계업무라기보다는 철거 용역업체의 업무라고 판단됩니다. 5. 위와 같은 쪽 2) 추가업무의 수행에서 각종 인증업무는 건축사의 기본 업무이외로 전적으로 외주용역이 별도로 발생하는 바 비록 관례로 건축업무에 포함시키지만, 공공에서는 부디 별도로 용역금액을 산정하여 지급하시기를 부탁드립니다.	p3. “원”으로 수정 p12. “○ 방재 및 안전계획의 우수성“ 추가 p1. “...도시계획변경에 필요한...”으로 내용 추가 p37. “... 원활한 자주식 주차계획” 내용 추가 p42. “⑩” 해당내용 추가 “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준”에 따라 추가설계비를 반영하여 용역비에 기 반영됨	○ ○ ○ ○ ○

작성자  지방시설주사  성명  전재진 (인)

확인자  건축관리과장  성명  곽동호 (인)

○ 위원명 : 박구병

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
구조	과업명칭 명확화 (1) 표지의 과업명칭과 1페이지의 과업명칭이 서로 상이하여 통일이 필요 ⇒『노원 청소년직업체험센터 건립공사 기본 및 실시설계용역』 『시립노원 청소년직업체험센터 건립공사 기본 및 실시설계용역』 “시립” 추가여부 결정 2. 예정공사비 명확히 표기 (1) 1,2페이지의 예정공사비가 상이하여 정확히 결정 표기가 필요 ⇒7,095, 470,000원 또는 7,037,520,000 원 중 선택 3. 자구수정 (1) 5페이지 하단에서 2째줄 ⇒ - 본 계획은 원활한 --- 실의 배치와 ---- 할 수 있다. (2) 20페이지 (13) ① ⇒발주기관은---- 1.6 일반사항--- 제공한다 (3) 40페이지 상단에서 4째 줄 ⇒시설물의 안전관리에 관한 특별법 (4) 48페이지 (4) 구조설계 d.설계하중 ⇒․구조물 상부에 흙을 덮어 조경을 하는 부위는 실제 중량을 반영한다. ※참고: 토심에 관계없이 조경계획에 따른 심도의 하중이 반영되어야 함. ⇒․공동구 ----그 중량(중차량 기준)을 감안한다. (5) 49페이지 마. 수압 ⇒지표면 하부의----도중의 부상여부를 -----되도록 한다. (6) 57페이지 (4) 설계 세부지침 ⇒(3) 설계 세부지침 4. 명확하지 않은 과업내용 수정 (1) 25페이지 (7) 건축물의 주요 기둥이 설치되는 구간에 대하여 주요 기둥 기초 1개소마다 1개 이상의 NX 보링을 하도록 한다. 는 주요기둥에 대한 정의도 없으며 기초 1개소마다 1개 이상의 보링을 하는 것은 공학적으로나 경제적으로도 부적절함. ⇒부지 면적이 2,519㎡이므로 8곳 정도면 적정할 것으로 사료됨. 5. 종합화 추가 (1) 33페이지 (4)에 ⑭ 공사용 가설공사 설계(국토교통부 “가설공사 표준시방서” 참조) 6. 내용 추가 (1) 40페이지 끝에 다음 내용 추가 ⇒ 〇 가설공사 표준시방서(국토교통부) (2) 46페이지 2) 기타 설계 조건 안내 에 다음 내용추가 ⇒(7)일부 실은 진동을 발생시키는 활동을 할 수 도 있으므로 진동제어를 고려하야야 한다. 7. 유사하거나 중복적인 내용 삭제 (1) 59페이지부터 62페이지의 (5) 과업내용 일반사항, (6) 설계도서의 작성요령은 일반 총괄 적인 내용이지 조경에 관한 내용이 아니며, 페이지 8-14와 91페이지 4. 성과품의 작성 및 납품과 유사하거나 중복이 되어 삭제함이 바람직 ⇒59페이지부터 62페이지의 (5) 과업내용 일반사항, (6) 설계도서의 작성요령 삭제. 끝	“시립노원청소년직업체험센터”로 통일 p2. “예정공사비: 7,095,470,000원”으로 변경 p5. “- 본 계획은 원활한 --- 실의 배치와 ---- 할 수 있다”로 수정 p20. “발주기관은---- 1.6 일반사항--- 제공한다.”로 수정 p41. “시설물의 안전관리에 관한 특별법”으로 수정 p50. “구조물 상부에 흙을 덮어 조경을 하는 부위는 실제 중량을 반영한다.”로 수정 p50. “공동구 ----그 중량(중차량 기준)을 감안한다.”로 수정 p51. “지표면 하부의----도중의 부상여부를 -----되도록 한다.”로 수정 p59. “(3) 설계 세부지침”으로 수정 p25. 현장여건을 검토하여 3공 반영 p34. “⑭ 공사용 가설공사 설계(국토교통부 “가설공사 표준시방서” 참조)“ 추가 p41. “〇 가설공사 표준시방서(국토교통부)” 추가 P48. “(8)일부 실은 진동을 발생시키는 활동을 할 수 도 있으므로 진동제어를 고려하야야 한다.” 추가 중복내용 삭제	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

작성자  지방시설주사  성명  전재진 (인)

확인자  건축관리과장  성명  곽동호 (인)

○ 위원명 : 김경희

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
기계	3.2.6 기계설비 계획 4. 세부 설계 지침 3) 냉․난방 및 공기조화설비 (14) ......“배수가 용이한 구조로” →“간접 배수 방식으로” 변경 4) 환기 설비 및 공기정화설비 (8)항 신설 (8) 직업 체험 교육장 중 작업장, 체험실 등은 Utility 설비(급수, 화학약품 사용하는 배수, 가스 등)가 설치되므로 실 환기는 단독 배기로 하여야 하며 각 실의 냄새가 확산되지 않도록 신속히 배출할 수 있어야 한다. 6) 소방설비 (6), (7) 항 삭제 - 건물 용도 중 전시실, 수장고가 없으므로 삭제. 7) 자동제어설비 (3) .....“최적의 환경 구축을 위하여 내장된 에너지절감 프로그램 등을 통하여” 문구 삭제. - 에너지 절감프로그램 설치는 규모에 비해 과하다. (7) 자동제어 설계 기준 ⑤항 삭제. - 에너지관리시스템(EMS)은 건물 규모와 용도에 비해 과하다. 14) 엘리베이터 및 에스컬레이터(승강 설비) ⑦항 삭제. - 에스컬레이터 관련 항목은 본 건물 용도에 맞지 않으므로 삭제.	p.70 “간접 배수 방식으로” 변경 p71. “(8) 직업 체험 교육장 중 작업장, 체험실 등은 Utility 설비(급수, 화학약품 사용하는 배수, 가스 등)가 설치되므로 실 환기는 단독 배기로 하여야 하며 각 실의 냄새가 확산되지 않도록 신속히 배출할 수 있어야 한다.” 추가 p73. (6), (7)항 삭제 p73. “최적의 환경 구축을 위하여 내장된 에너지절감 프로그램 등을 통하여” 문구 삭제 p73. (7)⑤항 삭제 p76. ⑦항 삭제	○ ○ ○ ○ ○ ○

작성자  지방공업주사보  성명 조기성 (인)

확인자  시책사업과장    성명 임헌근 (인)

○ 위원명 : 신효섭

분  야

위 원 검 토 의 견

발주기관(부서) 의견

반영여부

반 영

미반영

전기

1.	전반: 단위·영문·문구 사용
(1)	단위는 숫자와 띄어쓰기가 바람직합니다.
(2)	영문사용 시 한글화 된 것은 한글(예, projector→프로젝터, sensor→센서, MIC→마이크, Peak Cut→피크컷트 등)로 사용, 영문사용 용어(SPD 등)은 영어 표기, 약자(예, ATT, ARS 등)는 최초 사용 시 괄호 내 전문표기 하기 바랍니다.
(3)	문서 내용 중 “한국산업규격”은 “한국산업표준”으로 변경하기 바랍니다.
2.	과업내용서(안)
(1)	P39, 3) 적용기준 및 P78 2. 관련법규 및 기준에 ‘건축전기설비설계기준’과 ‘건축전기설비공사 표준시방서’를 추가 바랍니다.
(2)	P83, 5) (1) 내용 중‘ ...LED 조명등기구를 설치...’는 ‘ ... LED 조명기구를 특별한 사유가 없는 한 설치...’가 바람직합니다.
(3)	P85, 7) (4) 내용 중‘ ...접지값 변화가 적은 방식을 선정...’은 ‘ ...접지값 변화가 적고 토양오염의 우려가 없는 방식을 선정...’이 바람직합니다.
(4)	P85, 7) (6) (7)내용 중‘ 서지프로텍터’는 ‘ SPD(서지보호장치)’ 가 올바른 표현입니다.
(5)	P86, 8) (4)내용 중‘ 자동화재수신반’은 ‘ 자동화재탐지설비 수신반’ 또는 ‘화재수신반’으로하고, (7)의 내용 중 ‘중앙관제(방재)센터’는 ‘중앙관제실(방재센터)’가 바람직합니다.
(6)	P87, ‘3.2.7 정보통신설비계획‘은 ’3.2.8 정보통신설비계획’으로 변경 바랍니다.
(7)	P87, 1, 내용 중 ‘통신용 ES(EPS)‘는 ‘통신용 ES(TPS)‘로 변경 바랍니다.
(8)	P88, 2 내용에 ‘건축전기설비설계기준’을 추가 바랍니다.
(9)	P91, 9) 내용 에 ‘CCTV 영상 저장장치‘를 추가 바랍니다.

“한국산업표준”으로 변경

p41. “건축전기설비설계기준’과 ‘건축전기설비공사 표준시방서’” 추가

p40. LED 조명등 설치 계획을 100%이상 반영 계획하도록 함

p87. ‘...접지값 변화가 적고 토양오염의 우려가 없는 방식을 선정...“으로 변경

P87. “SPD(서지보호장치)” 변경

p88. “‘ 자동화재탐지설비 수신반’ 또는 ‘화재수신반’”으로 변경

p88. “중앙관제실(방재센터)” 변경

p89 “3.2.8”로 변경

p89. “ES(TPS)”로 변경

p90. ‘건축전기설비설계기준’을 추가

p91. “(5) 영상을 저장할 수 있는CCTV 설비를 하도록..” 추가

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

작성자  지방공업주사보  성명 유영선 (인)

확인자  시책사업과장    성명 임헌근 (인)

○ 위원명 : 황제돈

분  야

위 원 검 토 의 견

발주기관(부서) 의견

반영여부

반 영

미반영

토목

센터내 치안시설 검토 필요

(1) 센터에서 이뤄지는 일자리 지원형 교육은 학교 밖, 비진학, 저소득 가정 청소년을 주대상으로 하고 있으며 청소년들에 대한 상시 관리감독이 필요하다고 판단되는바 센터내 치안을 담당할 전문인력 및 시설물의 설치를 고려할 필요가 있다고 판단됨

직업체험센터 정문위치 검토 필요

(1) 혜성여고와 노원 직업체험센터 부지가 맞붙어 있어 학교정문의 동선이 겹칠 우려가 있으므로 이를 배제하기 위해 별도의 정문을 설치하는 방안을 검토바람

시추조사 개소 추가 필요

(1) 건축물 기둥 기초마다 보링조사를 하도록 제안하였으나 가시설 및 옹벽 설치위치에 대해서도 보링조사를 수행하여 시공중 지반리스크를 최소화 할 수 있도록 검토바람

기초설계 기준 및 기초형식 결정방안 검토 필요

(1) 기초설계에 관한 설계기준으로 “건축구조기준(대한건축학회, 2009)”을 제시하였으나 “구조물기초설계기준(국토부, 2014)”을 준용하는 것을 검토바람

(2) 기초형식을 “건축구조기술사 또는 토질□기초기술사가 결정”하도록 제시하였으나 어느 한 분야에서 결정하기 보다는 “건축구조기술사와 토질및기초기술사가 협의하여 결정”하는 방안을 검토바람

주관부서와 협의하여 반영

주관부서와 협의하여 반영

현장여건을 검토하여 3공 반영

p49. “구조물기초설계기준(국토부, 2014)”로 변경

p52. 건축구조기술사와 토질및기초기술사가 협의하여 결정”로 변경

○

○

○

○

○

작성자  지방시설주사  성명  이석우 (인)

확인자  건축관리과장  성명  곽동호 (인)

○ 위원명 : 윤은주

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
조경	시설의 성격에 맞게 발주내용이 잘 제시된 것으로 판단됩니다. 추가 의견 없습니다.

작성자  지방녹지주사  성명 김달용 (인)

확인자  조경시설과장  성명 신용우 (인)

○ 위원명 : 기술심사담당관

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
건축	(설계공모지침서) 1. 5p (7) 공동응모 시 – 공동응모협정서(서식11)과 p15 서식목록과 상이 하니 확인하고, - (서식10) 공동수급협정 체결현황과 p28 (서식10)에는 공동수급표준협정서로 표기되어 명칭이 상이하니 검토할 것. - 16p 설계공모 공고(안)의 등록서류 (6)에 공동응모협정서(서식11)은 서식 명칭 및 번호가 상이하니 수정할 것. - 4p 2.4 설계공모 추진일정에 현장설명 장소 오자수정(서소물별관→서소문별관) 2. 10p (6) <서식11> 평가사유서는 서식이 없으니 p15 8. (각종)서식에 표기하고 해당 서식(평가사유서)을 수록할 것. 3. 16p 설계공모(현상공고) 공고(안) 용역범위에 전시설계가 포함되었는바, 전시설계 포함 여부를 확인하고 전시설계가 포함되었을 경우 과업내용서에 전시설계 과업을 추가 제시할 것. 4. 18p 응모신청서에 “~ 공동수급협정서와 <서식3>을 첨부함 “ → “ ~ 공동수급협정서와 <서식10>을 첨부함“ 으로 수정할 것. 5. 22p 설계공모(현상설계) 참여 신청서에 구비서류 1. 심사용 설계도판 2매 → 구비서류 1. 심사용 설계도판 1매로 수정할 것. (과업내용서) 6. p20 (14) 기존시설의 처리 ① ＂설계자는 기존 구조물이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대한 상세한 조사를 해야 한다.＂는 삭제하고 →＂기존건축물에 대하여 사전 상세하고, 면밀한 조사를 실시하여 공사내용의 변경, 추가 등이 없도록 조치해야 한다.＂로 수정할 것. 7. p15 (8), p21③에 기존구조물 철거 설계지침을 추가할 것. - 철거방법의 타당성을 검토하여 적적한 장비를 선정하여 설계. - 철거시 안전사고 예방 및 사유건물 보호을 위한 조치 및 시설을 설계에 반영 - 비산먼지 저감대책을 충분히 검토하여 설계 - 폐기물처리는 관계법규 규정에 의하여 설계 - 구조물의 시공방법(철근, 무근)을 조사하여 설계 - 구조물 기초까지 철거하는 것으로 설계 - 철거재 재활용 방안 강구 8. 건축물 색채 디자인 및 외부, 내부 및 실명 안내사인물 계획을 추가할 것(p59 안내표지시설에 추가 제시) → 표지 체계(Signage)는 일반인과, 장애인용, 실내와 실외로 구분 하고, 기본설계 시 디자인(채색시안)안 제출 및 설치 위치를 계획하여 검토 받도록 할 것 9. p9 4), p39 (4) ① 의 에너지 절약에 녹색건축물 등 설계 및 건설기술심의 기준에 대하여「녹색건축물 조성 건설기술심의 가이드라인 ‘14. 7. 기술심사담당관」 필수적으로 적용해야할 다음 사항을 명시할 것. - 에너지 효율등급 2등급 → 에너지 효율등급 1등급 인증으로 수정(p39 ①, p9) - 건축물 외피의 평균 열관류율은 국토교통부 고시 에너지절약설계기준의 에너지성능지표 최상 배점으로 한다. - 벽체 내 표면 및 내부에서의 결로를 방지하고 단열재의 성능 저하를 방지하기 위하여 단열조치를 하여야 하는 부위에는 방습층을 단열재의 실내측에 설치 - 외기에 직접 면하고 있는 주출입구와 부출입구 등 출입문은 방풍구조 설치 - 틈새바람에 의한 열손실을 방지하기 위하여 거실부위 창의 기밀성능은 KS F2292 창호의 기밀성 시험방법에 의해 그 성능이 2등급 이상을 만족하는 제품을 사용 - 공공건축물의 창호는 향을 고려한 최적화 설계를 하고, 특히 열손실이 많은 북측의 창면적은 최소화 하며, 냉방손실이 큰 서측 창호의 경우 일사조절 장치를 설치 (참고 : 서울시홈페이지 : 분야별 정보→건설→건설기술→자료실→지침방침) 10. p41, (1)일반사항, (2) 평면계획에 「공공건축물 개방혁신 건설기술심의 가이드라인」(‘15.1.6, 기술심사담당관)에 의한 시설개방 확대 방침을 추가할 것. 1) 건축계획 : 야간 및 휴일 개방을 고려한 공간 설치 · 휴일·야간 개방시설과 미 개방시설에 대한 동선 및 시설 분리 · 미 개방(업무공간 등) 시설에 대한 보안계획 제시 · 운영실, 관리실 등 확보 및 관리강화(관리요원 상주) · 범죄예방 시설 및 내·외부 CCTV설치(방범 모니터링 시스템 구축) · 관리효율면에서 유리할 경우 보안전문업체에 관리위탁 방안 고려 · 휴일·야간 개방시설 이용자의 주차장, 승강기, 시설 등 이용 편의를 위한 안내사인물 계획을 고려 · 매점, 화장실, 휴게실 등 편익시설 이용에 불편이 없도록 계획 ※ 옥상 등 휴게시설 개방 고려(옥상공원화, 야간 조명설치 등) 2) 설비시설은 휴일·야간 개방시설 이용자를 위한 냉·난방, 환기, 음향 등 설비 계획고 에너지 효율을 위한 이용 실별 독립된 냉·난방, 조명 등 시설별 Zoning 11. p41 (2) 평면계획 ⑥, p40 (7) 부대시설에 「장애인·노약자·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 의한 서울시 건설기술심의 강화 지침「노약자·장애인 등 편의시설 건설기술심의 강화 추진계획」을 제시하고 설계심의 시에 다음 반영사항을 추가토록 할 것. - 심의 시 장애인 등 편의시설 설계에 대하여 책임건축사가 직접설명 - 장애인 등 편의시설 관련 법률 적정여부 - Barrier Free 인증 계획 및 설계반영 자체 평가서 작성 - 장애인 편의시설 설치 매뉴얼 및 여행화장실 종합추진 계획 적용 - 장애인 등 편의시설의 유니버설 디자인 도입 등 [세부내용 확인] · 서울시홈페이지 : 분야별 정보→건설→건설기술→자료실→지침방침 · 서울시홈페이지 : 분야별 정보→복지→장애인복지→자료실 · 서울시홈페이지 : 분야별 정보→여성·가족→여성→자료실	공동수급표준협정서(서식10)으로 통일 p4. “서소문별관”으로 수정 p15. “평가사유서” 추가 p16. “전시” 삭제 p18. “ ~ 공동수급협정서와 <서식10>을 첨부함“ 으로 수정 p22. “구비서류 1. 심사용 설계도판 1매”로 수정 p20. ＂기존건축물에 대하여 사전 상세하고, 면밀한 조사를 실시하여 공사내용의 변경, 추가 등이 없도록 조치해야 한다.＂로 수정 p21. “③에 기존구조물 철거 설계지침” 추가 P60. “표지 체계(Signage)는 일반인과, 장애인용, 실내와 실외로 구분 하고, 기본설계 시 디자인(채색시안)안 제출 및 설치 위치를 계획하여 검토 받도록 할 것” 추가 p9. 인증항목별 등급기준에 명시 p9. 인증항목별 등급기준에 에너지효율등급 1등급으로 수정 p9. 내용추가 p42. “⑩ 「공공건축물 개방혁신 건설기술심의 가이드라인」(‘15.1.6, 기술심사담당관)에 따라 야간 및 휴일 개방을 고려한 공간 설치를 계획한다.” 추가 p43. “⑧ 부대시설에 「장애인·노약자·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 의한 서울시 건설기술심의 강화 지침「노약자·장애인 등 편의시설 건설기술심의 강화 추진계획」을 설계에 반영한다. - 심의 시 장애인 등 편의시설 설계에 대하여 책임건축사가 직접설명 - 장애인 등 편의시설 관련 법률 적정여부 - Barrier Free 인증 계획 및 설계반영 자체 평가서 작성 - 장애인 편의시설 설치 매뉴얼 및 여행화장실 종합추진 계획 적용 - 장애인 등 편의시설의 유니버설 디자인 도입 등 [세부내용 확인] · 서울시홈페이지 : 분야별 정보→건설→건설기술→자료실→지침방침 · 서울시홈페이지 : 분야별 정보→복지→장애인복지→자료실 · 서울시홈페이지 : 분야별 정보→여성·가족→여성→자료실” 내용 추가	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

작성자  지방시설주사  성명  전재진 (인)

확인자  건축관리과장  성명  곽동호 (인)

○ 위원명 : 기술심사담당관

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
기계	12. p14) 1.7 적용기준 및 시방서 (1)을 아래와 같이 수정할 것 ⑴ 본 설계용역은 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 관계법규 및 규정에 따른 ․․․․․․ → 본 설계용역은 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 관계법규 및 규정에 따른 ․․․․․․ 13. p20) ⒀ 대지 현황 자료를 아래와 같이 수정할 것 ① 자료 등의 준비 및 제공 발주기관은 과업내용 1.5 일반사항 10)항의 자료를 설계자에게 제공한다. → 발주기관은 과업내용 1.6 일반사항 10)항의 자료를 설계자에게 제공한다. 14. p63) ② 공조설비 “다”를 아래와 같이 수정할 것 다. 공방, 전시장, 장비실, 수장고 등의 실별 특성을 고려한 공기조화 설비 → 공방, 공연장, 텃밭, 강의실, 다목적실 등 실별 특성에 맞게 온도, 습도, 기류, 풍량 등을 고려한 최적의 공조방식을 채택한다. 15. p63) ④ 소화․방재․방범 및 장애인 편의시설 설비를 아래와 같이 수정할 것 나. 각실 및 기능 단위 특성에 적합한 소방설비 및 관람객을 고려한 소화설비 → 각실 및 기능 단위 특성에 적합한 소방설비 및 시설물 이용자를 고려한 소화설비 다. 건물내 각종 설비의 감시 및 원격제어설비 → 건물내 각종 설비는 중앙방제센터에서 조작, 감시 및 유도 등 원격제어가 가능하도록 설계 라 장애인․노인․임산부 등의 편의시설 → 장애인․노인․임산부등의 편의증진보장에 관한 법률에 따라 편의시설 등에 대한 종합적인 설계 반영으로 이용에 불편이 없도록 한다. 16. p65)(4) 환경보전법을 대기환경보전법, 자연환경보전법, 토양환경보전법 중 해당하는 법령으로 수정하여 명기할 것 17. p66)(13) 승강기제조 및 관리에 관한 법․시행령․시행규칙을 아래와 같이 수정할 것 → 승강기시설 안전관리법 ․ 시행령 ․ 시행규칙 18. p66)(14) 수질환경보전법을 아래와 같이 수정할 것 → 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 19. p66)(5) 기계실 및 전기실은 동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음 등․․․․․․을 아래와 같이 수정할 것 → 기계실 및 전기실은 동파방지, 침수방지, 누수방지, 방식 및 방청, 방음 등 20. p69)(6) 다중이용시설 등의 실내 공기질 관리법 제8조의 규정에 의한․․․․․에서 현행 법령에는 제8조는 삭제됨에 따라 검토 후 적의 적용할 것 21. p72)② 액화 석유가스의 안전 및 사업관리법․․․․․을 아래와 같이 수정할 것 → 액화 석유가스의 안전관리 및 사업법․․․․․․ 22. p73)(1) 신에너지 및 재생에너지 개발보급촉진법․․․․․을 아래와 같이 수정할 것 → 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법․․․․․․	p14. “본 설계용역은 건축, 토목, 조경, 기계, 전기..”로 변경 p21. “발주기관은 과업내용 1.6 일반사항 10)항의 자료를 설계자에게 제공한다.”로 수정 p65. “공방, 공연장, 텃밭, 강의실, 다목적실 등 ...”로 변경 p65. “시설물 이용자를 고려한...”으로 수정 p65. “건물내 각종 설비는 중앙방제센터에서 조작, 감시 및 유도 등 원격제어가 가능하도록 설계”로 변경 P66. “장애인․노인․임산부등의 편의증진보장에 관한 법률에 따라 편의시설 등에 대한 종합적인 설계 반영으로 이용에 불편이 없도록 한다.”로 변경 p67. “대기환경보전법”으로 수정 p67. “승강기시설 안전관리법 ․ 시행령 ․ 시행규칙”으로 수정 p67. “수질 및 수생태계 보전에 관한 법률”로 수정 p68. “... 누수방지, ...” 추가 p71. 해당조항 삭제 p73. “액화 석유가스의 안전관리 및 사업법․․․․․․”로 수정 p75. “신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법․․․․․․”으로 수정	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

작성자  지방공업주사보  성명 조기성 (인)

확인자  시책사업과장    성명 임헌근 (인)

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
전기	23 [인증항목별 등급기준〕“건물에너지효율등급 인증”의 “인증 등급” “2등급 인증”은 “1등급 인증”으로 상향 조정하기 바람 (9p) ※ 에너지절약계획서 제출대상 중 에너지효율등급 인증기준이 마련된 공공건축물 신축·별동 증축의 경우 건물에너지효율 1등급 취득 24 ‘1) 수․변전설비’ 내용을 아래와 같이 추가할 것(79p) (20) 수전설비 용량 개략 산정결과 1,000kW(1전기사용계약단위의 계약전력은 500kW)미만인 경우, 저압의 경우가 유지관리에 용이하므로 수전전압은 공사비 및 향후 유지관리비용 등을 종합 비교 검토하여 가장 경제적이고, 안정적으로 관리할 수 있는 전압방식을 채택한다. 25 차단용량 관련 단위를 수정할 것(80p) (13) 부하 차단에 충분한 차단용량(kV) →부하 차단에 충분한 차단용량(kA 또는 kVA) 26 ‘9) A/V설비 및 기타설비’ 내용을 아래와 같이 추가할 것(91p) (5) 필요한 경우, 각 실의 특성을 고려하여 주요 이동통로 등을 모니터링 할 수 있는 CCTV 설비를 반영하며, 가급적 사각지대가 발생하지 않도록 효율적으로 배치한다. 27 관련법규 및 기준, 부처명 등은 최신기준으로 수정할 것 - 엔지니어링기술진흥법 → 엔지니어링산업진흥법 (40p) - 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙 → 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 (40p) - 소방기본법~ 화재안전기준(안전행정부) → 소방기본법~ 화재안전기준 (국민안전처)(40p) - 친환경상품 구매촉진에 관한 법 → 녹색제품 구매촉진에 관한 법률 (약칭: 녹색제품구매법) (78p) - 소방기본법~규칙(안전행정부) → 소방기본법~규칙(국민안전처)(78p, 88p) - 국가화재안전기준(안전행정부) → 국가화재안전기준(국민안전처)(78p, 88p) - 정보통신부 → 미래창조과학부 (89p)	p9. “에너지효율등급 1등급” 상향 p81. “(20) 수전설비...” 내용 추가 p81. “부하 차단에 충분한 차단용량(kA 또는 kVA)”로 수정 p92. “(5) 필요한 경우, 각 실의 특성을 고려하여 주요 이동통로 등을 모니터링 할 수 있는 CCTV 설비를 반영하며, 가급적 사각지대가 발생하지 않도록 효율적으로 배치한다.” 내용 추가 p41. “엔지니어링산업진흥법”로 수정 p41. “방송통신설비의 기술기준에 관한 규정”로 수정 p41. “국민안전처”로 수정 p79. “녹색제품 구매촉진에 관한 법”으로 수정 p79, p89. “국민안전처”로 수정 p79, p89. “국민안전처”로 수정 p90. “미래창조과학부...”로 수정	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 위원명 : 기술심사담당관

작성자  지방공업주사보  성명 유영선 (인)

확인자  시책사업과장    성명 임헌근 (인)

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
토목	28. 준수사항 및 설계시 고려되어야 할 다음 사항을 명기할 것. - 건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety) (1) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다. (2) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다. (3) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다. (4) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다. (5) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다. (6) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다. (7) 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다. (8) 해체 및 개․보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다. (9) 지반굴착공사의 시공시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성검토를 실시하여야 한다. (10) 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다. 29. 지반조사 결과를 아래와 같이 등록할 것. 발주기관은 지반조사 결과를 국토지반정보포털시스템 (http://www.geoinfo.or.kr)에 직접 등록한다. 30. 성과품 작성 방법을 명기할 것. - 모든 도면은 전자화된 형태로 작성하되 건설CALS/EC 전자도면 작성표준(건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조)에 따름 - 시설물별 내진설계 기준에 따라 내진설계 내용을 명시(지진재해대책법 제14조) - 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시해야 함 - 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상 - 안전관리비를 잠정금액(PS 단가)으로 설계내역에 포함하여 작성 - 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시(엔지니어링 사업대가의 기준에 따라 시공상세도 작성비 계상) - 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준)는 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술 - 모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하되 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 건설CALS/EC 전자도면 작성표준에 따라 작성함 - 공사예정공정표 : 우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 인한 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리 전문가 참여하여 적정 공사기간 산정 31. p.22 다음 용어를 수정할 것. - 측량은 측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률과 공공측량의 작업규정 세부기준에 의거 시행하여야 한다. → 측량은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 공공측량 작업규정에 따라 시행하여야 한다.	p59. “9)건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety)” 추가 (1) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다. (2) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다. (3) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다. (4) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다. (5) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다. (6) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다. (7) 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지 않도록 하여야 한다. (8) 해체 및 개․보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다. (9) 지반굴착공사의 시공시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성검토를 실시하여야 한다. (10) 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다. 지반조사 결과를 받아 담당자가 직접 등록 p96. 바) “...건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 건설CALS/EC 전자도면 작성표준에 따라 작성하며...” 로 내용 추가 p96. 가)에 기반영 p97. ⑤에 기반영 p99. “아) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)과 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용)를 계상...” 추가 p99. “아) ...안전관리비를 잠정금액(PS 단가)으로 설계내역에 포함하여 작성한다.” 추가 p97. ⑤ “... (엔지니어링 사업대가의 기준에 따라 시공상세도 작성비 계상)” 내용 추가 p96. “가) ...공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술한다.” 추가 p96. “바) ...작성하되 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 건설CALS/EC 전자도면 작성표준에 따라 작성..” 추가 p100. 나) “우기·동절기...” 내용 추가 p23. “측량은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률과 공공측량 작업규정에 따라 시행하여야 한다.”로 수정	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 위원명 : 기술심사담당관

작성자  지방시설주사  성명  이석우 (인)

확인자  건축관리과장  성명  곽동호 (인)

○ 위원명 : 기술심사담당관

분 야	위 원 검 토 의 견	발주기관(부서) 의견	반영여부
			반 영	미반영
조경	32. 57쪽 (4) 설계 세부지침에 수목 현황조사 내용을 추가할 것 - 가로수를 포함하여 부지 내 기존 수목현황 조사하여 식재 현황도를 작성하여야 한다. 33. 57쪽 (4) 설계 세부지침에 아래 내용을 추가할 것 - 관련부서와 협의하여 기존 수목의 존치, 이식, 제거여부를 결정하여 이식계획도를 작성하고, 신규 식재시에는 수종, 형태, 규격 등이 기존수목과 조화를 이룰 수 있도록 설계에 반영하여야 한다. 34. 58쪽 나. 시설물 설계에 아래 내용을 추가할 것 - 자전거 이용 수요를 분석하여 친환경 교통수단인 자전거 이용이 활성화 될 수 있도록 자전거 보관대 설치를 검토한다. 35. 58쪽 나.시설물설계 1)기본방향에 밑줄친 아래내용 보완할 것 - 조경시설은 “장애인․노인․임산부등의편의증진보장에관한법률”에 의한 편의시설 설치 목적에 의해 『서울시 무장애친화공원 가이드라인(2015.서울시)』을 참고하여 장애인 등의 보행성과 접근성을 향상시켜야 한다. 36. 58쪽 나. 시설물 설계에 조경포장에 대한 내용을 추가할 것 - 산책로 등 포장지역은 전구간에 걸쳐 연속성, 통일성을 줄 수 있게 계획하고 가급적 투수성이 좋은 환경 친화적 재료를 사용한다. 37. 58쪽 나. 시설물 설계에 아래 내용을 추가할 것 - 겨울철 미끄럼 등 이용자의 안전사고 예방에 만전을 기한 설계가 되어야 한다. 38. 59쪽 5)식재설계에 아래 내용을 추가할 것 - 인공지반 식재는 구조물 보호를 위해 배수 및 구조물 방수, 방근처리를 하여야 한다. 39. 59쪽 5)식재설계는 나.시설물 설계와 구분하여 작성하고 아래내용 추가할 것 - 옥상조경 설계시에는 서울시 『옥상녹화시스템 설계 및 설계도서 작성지침』에 따르고 수목의 생장 및 건물의 안전도 등을 고려한 배수계획을 강구하여야 하며, 급배수시설의 설치를 적극 검토하여 시행한다. 40. 59쪽 5)식재 설계에 아래와 같은 내용을 추가할 것 - 벽면 녹화가 가능한 부분에 대하여 적극 검토하고 미관을 저해하는 구조물이 발생할 경우에는 식재공간을 확보하여 수목과 담쟁이 등 덩굴식물로 차폐할 수 있도록 한다. 41. 59쪽 5)식재설계 내용중 밑줄친 부분을 보완할 것 - 수목식재설계는 대상지역의 토양조사 결과를 기초로 하고 불량토인 경우에는 불량토 제거, 양질토양의 개토 및 혼입을 하여야 하나 양질토양의 반입이 곤란할 경우에는 토양개량제를 사용한다. 42. 59쪽 5)식재설계 내용에 아래 내용 추가할 것 - 철거한 지역에 식재시에는 양질토양을 반입하여 수목생육에 적정한 조치를 취해야 한다.	61쪽. (4)설계 세부지침에 “가로수를 포함하여 부지 내 기존 수목현황 조사하여 식재 현황도를 작성하여야 한다.” 추가 61쪽. (4)설계 세부지침에 “관련부서와 협의하여 기존 수목의 존치, 이식, 제거여부를 결정하여 이식계획도를 작성하고, 신규 식재시에는 수종, 형태, 규격 등이 기존수목과 조화를 이룰 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.” 추가 61쪽. 나. 시설물 설계에 “자전거 이용 수요를 분석하여 친환경 교통수단인 자전거 이용이 활성화 될 수 있도록 자전거 보관대 설치를 검토한다.” 추가 60쪽. 나. 시설물 설계 1)기본방향에 “조경시설은 “장애인․노인․임산부등의편의증진보장에관한법률”에 의한 편의시설 설치 목적에 의해 『서울시 무장애친화공원 가이드라인(2015.서울시)』을 참고하여 장애인 등의 보행성과 접근성을 향상시켜야 한다.” 내용 보완 60쪽. 나. 시설물 설계에 “산책로 등 포장지역은 전구간에 걸쳐 연속성, 통일성을 줄 수 있게 계획하고 가급적 투수성이 좋은 환경 친화적 재료를 사용한다.” 추가 60쪽. 나. 시설물 설계에 “겨울철 미끄럼 등 이용자의 안전사고 예방에 만전을 기한 설계가 되어야 한다.” 추가 61쪽. 5)식재설계에 “인공지반 식재는 구조물 보호를 위해 배수 및 구조물 방수, 방근처리를 하여야 한다.” 추가 61쪽. 5)식재설계는 나.시설물 설계와 구분하고 “옥상조경 설계시에는 서울시 『옥상녹화시스템 설계 및 설계도서 작성지침』에 따르고 수목의 생장 및 건물의 안전도 등을 고려한 배수계획을 강구하여야 하며, 급배수시설의 설치를 적극 검토하여 시행한다.” 추가 62쪽. 5)식재설계에 “벽면 녹화가 가능한 부분에 대하여 적극 검토하고 미관을 저해하는 구조물이 발생할 경우에는 식재공간을 확보하여 수목과 담쟁이 등 덩굴식물로 차폐할 수 있도록 한다.” 추가 61쪽. 5)식재설계에 밑줄부분 “수목식재설계는 대상지역의 토양조사 결과를 기초로 하고 불량토인 경우에는 불량토 제거, 양질토양의 개토 및 혼입을 하여야 하나 양질토양의 반입이 곤란할 경우에는 토양개량제를 사용한다.” 보완 61쪽. 5)식재설계에 “철거한 지역에 식재시에는 양질토양을 반입하여 수목생육에 적정한 조치를 취해야 한다.” 추가	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

작성자  지방녹지주사  성명 김달용 (인)

확인자  조경시설과장  성명 신용우 (인)