발주사업(공사,용역) 안전관리 강화방안

〈서부수도사업소〉

연번	추 진 방 안	세 부 추 진 내 용
1	【공 사】 작업전 안전교육 실시 및 안전점검표 작성 등	○ 대상사업 : 시설물 및 상수도 공사 등 - 운영방법 ‣ 굴착 시행전 안전시설 설치, 교통정리원 배치, 안전보호구 착용 확행을 감리 등 건설사업관리자의 확인을 거친 후 굴착시행 ‣ 자재반입 및 운반작업 등 장비작업시 관리감독자, 유도원, 통제원 배치여부, 작업장 주변 관계자외 출입금지 확인 ‣ 굴착면 안식각 불량으로 토사붕괴 및 낙하위험 여부 확인 ‣ 작업자 안전보호구 착용 확인 ‣ 굴삭기 버킷에 연결된 인양로프 및 고리가 탈락하면서 인양물의 낙하 위험 여부 확인 ○ 대상사업 : 위험기계기구(크레인, 호이스트 등) 사용, 밀폐공간 출입 작업 - 운영방법 ‣ 작업 전 도급인·수급인 안전점검표 작성 및 안전교육 후 작업시작 (위험기계기구 안전검사필증 확인 및 사용시 주의사항, 밀폐공간 산소농도 측정값 기록 및 작업시 주의사항 등) ○ 대상사업 : 전기설비 자재반입, 배선, 설치, 특고압 선로시공 - 운영방법 ‣ 사용전 홈/균열 확인시 즉시조치 ‣ 적합한 절연 보호구, 방호구 사용 및 정기적인 성능확인 후 작업
2	【용 역】 작업전 안전교육 실시 등	○ 항청소 용역 - 운영방법 ‣ 작업시 바닥의 미끄러움으로 인한 넘어짐, 떨어짐 등의 위험 확인 ‣ 작업장 내부 전도 및 추락예방을 위한 충분한 조도 확보 여부 ‣ 밀폐된 공간에서 산소 결핍으로 인한 사고예방을 위한 산소농도 측정 여부 확인 ‣ 작업시 전기사용 장비는 누전 차단기를 설치한 후 사용 여부 확인 ‣ 내부 작업시 내 ‧외부 연락용 통신망을 구축하고 작업 시행여부 확인 ○ 배수지, 아리수올림터 정밀점검 및 안전진단 용역 - 운영방법 ‣ 용역 종사자가 점검기구 및 장비를 적절히 운용하여 사용여부 확인 ‣ 작업자 안전보호구 착용 여부 확인 ‣ 밀폐된 공간에서 유해물질 및 산소 결핍 등으로 인한 작업자의 안전 여부 확인 ○ 전기설비 배선 및 설치, 검사 용역 - 운영방법 ‣ 감전방지용 누전차단기 설치, 누전차단기 작용상태 점검 후 작업 ‣ 작업시작전 접지선 연결 확인 후 작업