발코니 확장부 창문설치 현황사진

○ 아파트 실내의 외부에 접한 미서기창은 추락사고 우려있음(작은방)        〔사진 6 ]

⇒ 창문 밑틀에서 1.2m 높이 이상까지 안전시설 보완요함

○ 아파트 창문 외부에 설치된 파이프 안전난간은 높이가 낮아 안전사고 우려됨(큰방) 〔사진 7 〕

창문 밑틀에서 1.2m 이상 난간높이 확보요함

⇒ 파이프 난간을 창문 밑틀에서 1.2m높이 이상까지 확보 요함