서울특별시난지물재생센터

□ 사업장 개요

○ 일반현황

- 하수처리 설계 용량 : 86만톤/일

- 하수 처리량 : 55.3만톤/일

- 폐기물 처리량 : 393톤/일

- 전력 사용량 : 66,590㎿/년

- 유류 사용량 : 33㎘/년

- 소화가스 발생량 : 13,951천㎥/년

○ 주요 온실가스 배출시설

- 하수가 침사지를 통해 유입되어 포기조와 최종침전지를 거치며, 처리된 후 방류됨.

- 하수처리로 인해 CO2, CH4, N2O가 배출되며, 그 외 전기, 기타 연료로 인한 온실가스가 배출 됨.

- 슬러지 처리과정에서 소화조운영으로 인한 메탄가스가 발생하며, 열병합 발전시설, 슬러지건조시설, 음식물처리장 등에 공급하여 사용.

□ 온실가스 배출현황 및 전망

○ 배출현황	(단위 : 톤CO2)

구 분	할당량	배출량 소 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월 이후
2016	80,520	83,200	5,995	6,406	7,642	7,493	7,529	7,036	6,569	34,531
2017	78,772	43,895	5,942	5,725	6,758	6,678	6,624	5,898	6,272

○ 2017년 배출권 할당량 달성전망

향후 전망	달성가능	√	미달성
잔여/부족분(tCO2)	3,524

○ 할당량 초과 성과요인 및 우수사례 / 추진상의 문제점 및 미달성 전망 사유

- 수질오염총량제 및 수질강화 운영으로 전력 등 에너지사용 증가

작 성 자	시설보수과장 : 김일운 ☎300-8580 담당 : 우배용 ☎300-8541

□ ‘17년 온실가스 감축사업 추진현황

○ 설비 및 공정 개선사항

- 송풍기 효율 개선

‧ 1대교체(공기베어링식 단단터보, 350㎥/minx7,000mmAqx450kW)

□ ‘18년 추진계획

○ 설비 및 공정 개선계획

- 송풍기 효율 개선

‧ 1대교체(공기베어링식 단단터보, 350㎥/minx7,000mmAqx450kW)

○ 청사 및 차량 온실가스 절감

- 컴퓨터(절전형사용, 절전모드설정) 미사용 시 또는 이석시 전원 끄기

- 점심시간 전등 끄기

- 창가 전등 끄기, 격등 및 격 격등 사용

- 최종 퇴청자은 전등 및 콘센트 스위치(플러그 뽑기) 끄기

- 외부 가로등 격등 사용

- 경관조명등 소등(관리동 후방 주차장 및 기타 시설물 등)

- 냉방 적정온도 준수 : 28℃이상(냉방기간 : 07.01～8.20일)

- 난방 적정온도 준수 : 18℃이하(난방기간 : 12.01～2.15일)

- 냉 ․ 난방기 가동시간 단축(9시간/일 → 7시간/일)

- 개인 전열기 및 냉 ․ 난방기 사용금지

- 냉 ․ 난방 시 출입문 및 창문 닫기(에너지절감 및 겨울철 동파방지)

- 냉 ․ 난방기구 청소실시로 냉 ․ 난방효율 증대

□ 기타 특이사항