방독면 및 공기호흡기 착용방법

1. 할로겐 방독면

가. 사용상 주의사항

1) 방독마스크를 사용할 시는 저장실내의 공기 중 산소농도가 18%이상일 때 사용한다.            2) 공기저항이 있을 경우에는 사용하여서는 안 된다.

3) 대량의 염소가 누출되어 있을 시는 부적합(2PPM이상)하며 이 경우 공기호흡기를 사용해야         한다.

4) 할로겐 정화통은 가스의 농도 습도 온도 호흡량등에 사용시간(2PPM기준 약 20분 정도           사용가능)이 달라질 수 있으므로 항시 주의하여 사용해야 한다.

5) 사용도중 가스의 냄새나 자극 등을 느낄 때에는 하던 작업을 즉시 중지하고 안전한 곳으로         대피하여 새로운 정화통으로 바꾸어서 사용하여야 한다.

나. 착용방법

1) 방독면과 정화통을 꺼낸 다음 정화통 마개를 풀고 정화통을  방독면에 정확하게 연결 한다

2) 면체의 머리 끈을 충분히 늦춘 다음 턱으로부터 안면부를 얼굴에 잘 씌우고 머리끈을 면체         사이로 공기가 새 들어오지 않도록 조인다.

3) 정화통 입구를 손으로 막고 숨을 들여 마셔 공기가 새는지의 여부를 확인한다.

4) 이상이 없을 시 작업에 임한다.

다. 보관방범

1) 방독면이 먼지로 오면 되었을 때에는 헝겊으로 깨끗이 닦아주거나 정화통을 빼내고 안면          부를 물로 깨끗이 씻어 건조 후 보관한다.

2) 얼굴에 직접 닿는 부분, 먼지 등으로 오염된 배기막의 개폐부 또는 방독면 안에 수분 등은        사용했을 때마다 바로 깨끗한 헝겊으로 닦아서 보관한다.

3) 습기는 정화통 보존에 해로우므로 사용하지 않을 때에는 정화통을 빼내어 위․아래 마개를         막아 보관한다.

4) 정화통은 사용시간이 한정되어 있으므로 사용 후는 항시 사용시간을 적어 정화통과 함께          보관한다.

2. 공기호흡기

가. 사용상의 주의사항

1) 공기호흡기는 충전 용기에 압축한 공기를 빼내어 사용하며 다량누출 시나 장시간 간을            사용해야할 시 사용한다.

2) 용기밸브를 열어 압력이 130～150kg/㎠인가 확인한다.

(압력이 100kg/㎠이하일 시는 사용하지 말 것)

3) 용기내의 공기압력이 30kg/㎠가 되면 삐하고 경보음을 울린다. 이때는 용기내의 공기가           얼마 남지 않았음을 알리는 경보음 이므로 작업을 중지하고 안전한 곳으로 대치한다.

4) 용기에 충전된 량은 약 30～40분 정도 사용할 수 있는 량이므로 수시로 압력계를 확인           하여 압력이 30kg/㎠이하가 되면 즉시 작업을 중지하고 안전한 곳으로 대피 할 것

5) 현장에는 2인 이상의 팀을 구성하여 긴급구조원을 대기시킨다.

나. 사용방법

1) 면체를 호스중앙연결부분(커플링)으로부터 면체측으로 눌러 떼 낸다.

(커플링에 표시되어 있는 적색점과 선이 일치할 때에만 불리 되는 구조로 되어있다.)

2) 실린더 밸브를 천천히 열어 완전히 연 다음 다시 조금 잠가놓는다.

3) 좌측어깨로부터 실린더에 부착된 어깨밴드를 끼우고, 밴드의 끝을 밑으로 잡아 당겨 안정감         있게 맨 다음 허리밴드, 가슴밴드를 맨다. 면체를 목에 걸치고, 작업시 압력계를 직시할 수         있도록 좌측어깨밴드에 끼워 압력계를 고정시킨다.

5) 면체를 호스중앙연결부문에 꼭 맞도록 연결시킨다.

6) 면체의 머리 조절끈을 풀고, 고무망처럼 되어 있는 줄고무를 앞으로 꺾어놓은 채로 면체를         턱에 댄다. 왼손으로 조정기를 누르고 오른 손으로 줄고무를 머리에 씌운다.

7) 줄고무를 양손으로 머리에 고르게 편다.

8) 면체에 머리 조절끈을 양손으로 고르게 뒤로 당겨 조이되, 너무 조이지 않도록 주의 한다.

9) 양압조정기의 조절손잡이를 오른손으로 좌로 1/8회전 돌려서 양압(P)에 맞춘다.

10) 손가락을 면체측면에 끼워 넣어 그 사이로 공기가 외부로 새는지 양압작동여부를 확인한다.

11) 이상이 없을 시 작업에 임한다.

다. 사용후 벗는 법

1) 오른손으로 조절손잡이를 우로 1/8회전 돌려서 상압(N)에 맞춘다.

2) 면체의 머리조절끈을 앞으로 당겨 늦추고 면체를 턱에서부터 벗는다.

3) 면체를 호스 중앙연결부분에서 면체쪽으로 눌러서 떼 낸다.

4) 허리밴드와 가슴밴드를 푼다.

5) 오른쪽 어깨밴드의 조임쇠에 엄지손가락을 끼워 넣어 윗쪽으로 잡아당겨, 등지게를 오른쪽         어깨부터 풀고, 실린더에 충격을 주지 않도록 내려놓는다.

6) 실린더 밸브를 잠그고, 조절손잡이를 양압(P)에 맞춘 뒤 잔압이 0이 될 때까지 공기를            빼내고, 목에 걸쳐진 면체를 벗는다.

라. 보관방법

1) 충전된 용기로 갈아 끼우고 각부를 깨끗이 손질하여 언제든지 사용할 수 있도록 보관상자         에 잘 넣어둔다.

2) 사용후 또는 더러워진 경우 비눗물로 브러쉬를 사용하여 소제를 한 다음 물로 깨끗이 씻은         후 직사광선을 피하여 건조시키고 언제든지 사용할 수 있는 상태로 보관해 둔다.

3) 호흡기의 취급 및 보관은 직사광선을 피한다.

4) 충전가스는 깨끗한 공기를 사용한다.

5) 충격을 주거나 함부로 다루지 않는다.

3. 착용방법 숙달

1) 호흡장비에 대한 올바른 사용방법을 숙지하고 사용하는데 익숙해야 한다.

2) 근무자들과 행동이 자연스럽게 조화되고 손발이 척척 맞을 때까지 사용방법에 대한 연습을        철저히 하여 유사시 대비해야 한다.