방독면 종류별 특징

가. 기존 보급 방독면

구 분	일반 방독면		한국형(K-1) 방독면
형 상
	삼공물산(주)	㈜ 산청
보급대상	‧ 민방위 대원당 1개 ‧ 전국민 (자율구입)		․ 현역군인, 민방위대 지휘요원 및 화생방분대원 ※ 민방위대용으로 추가 구매 금지
용 도	‧ 전쟁용 독성화학가스로부터 안면부, 호흡기 보호 ‧ 생물학전 하에서 세균 등 방호가능 ‧ 방사능에 오염된 분진(먼지입자) 방호 가능
방호가능 시간(분)	‧ 가스의 종류와 농도에 따라 6～30분		‧ 가스의 종류와 농도에 따라 18～180분
특 성	‧ 염가로 제작된 국민형		‧ 착용상태에서 음성전달 및 음료수 섭취가능
제한사항	‧ 산소 18% 미만인 밀폐된 공간에서는 사용불가 ‧ 암모니아가스, 일산화탄소, 연탄가스, 화재발생시 유독가스 등은 방호되지 않음
시효기간	정화통(10년), 안면부(10년)

나. 신형 일반 방독면(두건형)

구 분	㈜ 산청	삼공물산(주)
형 상
방호가능 시간(분)	가스의 종류와 농도에 따라 15 ～ 40분
시효기간	정화통(10년), 안면부(10년)