방음벽 관리카드

시설현황	연 번	2	시설명		서강대교		분 야	도로		유 형	도로부속시설
	위 치	본선 : 북단접속교~옹벽 램프 :					규 모 형 태	종 류		투명형
								규 모		투명형: 1.5m, 연장 490m
	노선명 (설계 속도)	서강대로 (80km)
								설치년도		1999년
	관리부서	서부도로사업소(마포구)					담당자	정병구 (300-8454)
점검 ․ 정비이력	점검일자(점검자)					적출내용 및 정비 완료
	2014. 7. 30(박철호)					특이사항 없음.
	※ 정밀안전진단 및 정밀점검, 자체 점검 이력 표기
특기사항	소음측정			측정지점 : 측 정 값 : db					측정일시 :
				측정지점 : 측 정 값 : db					측정일시 :
	주변현황(층수) 및 이격거리			아파트( 층), 단독( 층), 기타( )					이격거리 :
	설치상태(노후상태)			보통, 양호
	감쇄기 설치여부			설치, 미설치
	포장종류 및 년도			일반, 저소음 기타 ( )					포장년도 : 년

점검 및 정비 이력
점 검 내 역					정 비 내 역
점검일자	점검자		적출사항		정비일자	정비내용
<점검사진>					<정비사진>
사진설명(위치, 내용)					사진설명(위치, 내용)
점검일자		점검자		적출사항	정비일자		정비내용
사진설명(위치, 내용)					사진설명(위치, 내용)

위치도 및 전경사진 ※ 방음벽 종류별 위치도 및 사진 작성
위치도
전경사진