방호울타리 전수조사 현황

(강서도로사업소)                                                                                             (단위 : 백만원)

시설물명	구분		총연장(m)	높이 (m)	재 질	설치종류	설치 년도	제품 회사	단 수 (2,3단)	안전 등급	보수 (교체)물량	보수(교체) 사유	개략 공사비	우선순위	비고
가마산 지 하 보차도	보도가 없는 지하차도	방호울타리	550	0.8	알루미늄	가드 파이프	'96.9		1단	SB4					옹벽
공항입구 지하차도	보도가 없는 지하차도	방호울타리	444	1.15	알루미늄	가드 레일	'88.12		2단	SB4					옹벽
개 화 지하차도	보도가 없는 지하차도	방호울타리	738	0.9~ 1.0	알루미늄	알루미늄난간	'88.12		1단	비규격	738	등급 부적정	369	2	옹벽
외발산 지하차도	보도가 없는 지하차도	방호울타리	790	1.3	알루미늄	가드 파이프	'05.6		1단	SB3					옹벽
여의2 지하차도	보도가 없는 지하차도	방호울타리	613	0.9	알루미늄	가드 파이프	'90.2		1단	SB3					옹벽
작동터널	보도가 있는 지하차도	방호울타리	400	1.0	스텐레스	가드 파이프	'01.6		1단	SB4					터널
노들길 지하차도	보도가 없는 지하차도	방호울타리	936	1.0	알루미늄	가드 파이프	'01.6		1단	비규격	936	등급 부적정	450	2	옹벽
오목교서측지하차도	보도가 있는 지하차도	방호울타리	38	1.2	스텐레스	디자인 난간	‘77.		1단	비규격	38	등급 부적정	19	1	옹벽
궁동터널	보도가 있는 터널	방호울타리	280	1.2	스텐레스	디자인 난간	‘01.1		1단	비규격	280	등급 부적정	140	3	터널

시설물명	구분		총연장(m)	높이 (m)	재 질	설치종류	설치 년도	제품 회사	단 수 (2,3단)	안전 등급	보수 (교체)물량	보수(교체) 사유	개략 공사비	우선순위	비고
천왕산 생태터널	보도가 있는 터널	방호울타리	160	1.2	알루미늄	박스 형보	‘11.12		2단	SB4
개화천 복개	보도가 없는 복개도로	방호울타리	82	1.0	아연용융도금	가드 파이프	'86.		1단	비규격	82	등급 부적정	41	3
구로 지하차도	보도가 없는 지하차도	방호울타리	510	1.2	알루미늄	가드 파이프	1997		2단	비규격	510	설치불량 및 등급 부적정	255	2	‘19년 설치예정
서울교접속지하차도	보도가 있는 지하차도	방호울타리	68	1.0	알루미늄	가드 파이프	2005		2단	비규격	68	등급 부적정	34	2
염창IC 하부복개	보도가 없는 지하차도	방호울타리	105	1.1	강재	개방형가드레일	2007		2단	SB4
신도림 지하차도	보도가 있는 지하차도	방호울타리	270	1.1	알루미늄	가드 파이프	2005.11		2단	SB4
구로역 지하차도	보도가 있는 지하차도	난간	362	1.2	아연용융도금	디자인 난간	1974.5
오목교동측지하차도	보도가 있는 지하차도	난간	48	1.1	스텐네스	디자인 난간	1987.9

방호울타리 전수조사 현황

(강서도로사업소)                                                                                              (단위 : 백만원)

시설물명	구분		총연장(m)	높이 (m)	재 질	설치 종류	설치 년도	제품 회사	단 수 (2,3단)	안전 등급	보수 (교체)물량	보수(교체) 사유	개략 공사비	우선순위	비고
구로1교	보도가 있는 교량	방호울타리	132	1.2	알루미늄	가드 파이프	'78.2		2단	SB4
		난 간	132	1.0	알루미늄	가드 파이프	'78.2
구 로 고가차도	보도가 없는 교량	방호울타리	306	0.6	아연용융도금	가드 파이프	'77.7		1단	비규격		철거예정
가마산 고가차도	보도가 없는 교량	방호울타리	156	1.1	알루미늄	가드 파이프	'96.6		2단	SB3
오류철도 고가차도	보도가 있는 교량	방호울타리	94	0.85	알루미늄	가드 파이프	'86.2		2단	SB4
		난 간	94	1.25	아연용융도금	가드 파이프	'86.2		2단
영등포 RIC	보도가 없는 교량	방호울타리	436	1.1	아연용융도금	가드 파이프	'76.12		2단	SB4
목동교	보도가 있는 교량	방호울타리	461	1.1	알루미늄	박스 형보	'17.8		3단	SB5
		난간(구교)	239	1.1	알루미늄		'17.8
		난간(신교)	230	1.1	합금 (주물)		'86.12				230	노후 및 파손	230	1	‘18년 교체예정
	보도가 없는 교량	난간(신교)	20	1.1	합금 (주물)		'86.12				20	노후 및 파손	20	3	램프
안양교	보도가 있는 교량	방호울타리										성능개선공사중

시설물명	구분		총연장(m)	높이 (m)	재 질	설치 종류	설치 년도	제품 회사	단 수 (2,3단)	안전 등급	보수 (교체)물량	보수(교체) 사유	개략 공사비	우선순위	비고
여의하류2교	보도가 없는 교량	방호울타리	60	1.0	알루미늄	박스 형보	'10.5		3단	SB5
선유교	보행자 전용교량	난간 (아치교)	120	1.1	스텐레스	강성	'02.5			SB5
		난간 (육교,전망대)	640	1.1	방부목		'02.5			비규격
개봉철도고가	보도가 없는 교량	방호울타리	296	0.8	알루미늄	가드 파이프	'77.7		1단	비규격	296	등급 부적정	200	2
화곡고가	보도가 있는 교량	방호울타리	280	1.1	알루미늄	박스 형보	'03.6		3단	SB5
		방호울타리	120	0.8	알루미늄	가드 파이프	'03.6		1단	비규격	120	등급 부적정	60	2
		난 간	360	1.1	알루미늄	박스 형보	'03.6
신월IC	보도가 없는 교량	방호울타리	168	0.8	알루미늄	박스 형보	'08.6		2단	SB4
시흥IC	보도가 없는 교량	방호울타리	168	0.8	알루미늄	가드 파이프	'95.6		2단	SB4
오류IC	보도가 없는 교량	방호울타리	65	1.0	알루미늄	가드 파이프	'95.6		1단	부적정		성능개선공사중
개화교	보도가 있는 교량	방호울타리	120	1.0	알루미늄	박스 형보	‘10.11		3단	SB4
		난 간	60	1.1	아연용융도금		'10.11
광명교	보도가 있는 교량	방호울타리	120	1.0	알루미늄	개방형가드레일	'13.		2단	SB5
		난 간	120	1.2	아연용융도금		'13.

시설물명	구분		총연장(m)	높이 (m)	재 질	설치 종류	설치 년도	제품 회사	단 수 (2,3단)	안전 등급	보수 (교체)물량	보수(교체) 사유	개략 공사비	우선순위	비고
개봉교	보도가 있는 교량	방호울타리	120	1.1	알루미늄	개방형가드레일	'14.10		2단	SB5
		난 간	120	1.2	아연용융도금		'14.10
고척교	보도가 있는 교량	방호울타리	406	1.1	알루미늄	박스 형보	'16.07		3단	SB5
		난 간	406	1.2	강화유리		'16.07
서울교	보도가 있는 교량	방호울타리	472	1.1	알루미늄	개방형가드레일	'05.05		2단	SB5
		난 간	472	1.2	아연용융도금		'05.05
행주1교	보도가 없는 교량	방호울타리	180	1.1	가드 파이프	개방형가드레일	'93.06		1~2단	SB3
행주2교	보도가 없는 교량	방호울타리	60	1.1	가드 파이프	개방형가드레일	'93.06		1~2단	SB3
개봉고가	보도가 있는 고가차도	방호울타리	672	1.2	알루미늄	혼합형	'71.77		1단	비규격	672	등급 부적정	336	3
		난 간	329	1.2	아연용융도금		'71.77
행주IC교	보도가 있는 교량(상행)	방호울타리	180	1.1	강재	가드 파이프	2000		2~3단	SB4
		난 간	90	1.2	강재	가드 파이프	2000		4단	SB4
	보도가 없는 교량(하행)	방호울타리	180	1.1	알루미늄	가드 파이프	'17.7	예경산업개발	2단	SB4

시설물명	구분		총연장(m)	높이 (m)	재 질	설치 종류	설치 년도	제품 회사	단 수 (2,3단)	안전 등급	보수 (교체)물량	보수(교체) 사유	개략 공사비	우선순위	비고
역곡천교	보도가 있는 교량	방호울타리	90	1.0	알루미늄	가드 레일	2012		2단	SB4
		난 간	90	1.2	알루미늄	가드 파이프	2012		1단	SB5
신정교 접속교	보도가 없는 교량	방호울타리	138	1.0	알루미늄	가드 파이프	1995		3단	비규격	138	등급 부적정	69	2
오금교	보도가 있는 교량	방호울타리	504	0.9	알루미늄	가드 파이프	1988		2단	SB4
		난 간	540	1.1	알루미늄		1988
오목교	보도가 있는 교량	방호울타리	516	0.9	알루미늄	가드 파이프	1987		3단	SB4
		난 간	580	1.1	아연용융도금		1987
여의2교	보도가 있는 교량	방호울타리	440	1.1	아연용융도금	개방형 가드레일	1990		2단	SB4
		난 간	440	1.1	알루미늄		1990
도림교 (구로)	보도가 있는 교량	방호울타리	120	1.0	아연용융도금	가드 파이프	1974		3단	SB4
		난 간	120	1.0	알루미늄		1974
광복교	보도가 없는 교량	방호울타리	120	1.1	알루미늄	가드 파이프	1987		2단	SB4		성능개선공사중
공단IC	보도가 없는 입체교차	방호울타리	915	1.1	알루미늄	가드 파이프	1991		2단	SB4

시설물명	구분		총연장(m)	높이 (m)	재 질	설치 종류	설치 년도	제품 회사	단 수 (2,3단)	안전 등급	보수 (교체)물량	보수(교체) 사유	개략 공사비	우선순위	비고
개화IC	보도가없는 입체교차	방호울타리	58	1.0	알루미늄	개방형가드레일	2015.11	신도산업	2단	SB4
가리봉 철도고가	보도가 있는 교량	방호울타리	468	1.0	알루미늄	가드 파이프	1977.7		1단	비규격	468	노후 및 등급 부적정	234	1	‘18년 교체예정
		난 간	540	1.1	알루미늄	혼합형	1977.7

※ 설치종류 : 가드레일, 가드파이프, 박스형 보, 개방형 가드레일, 가드 케이블, 강성, 혼합형

※ 보수(교체)사유 : 노후, 설치 부적정, 등급(높이) 부적정, 파손, 기타 등