❍ 배관도

D=200mm

L=100m

D=150mm

L=100m

원인자이설

복공구간

되메우기 구간

누수발생(14.7.25)

강관곡관 부위