▣  위치도 및 시설 이미지

설치 예정지 전경	위치도
설치 예시 이미지
세부 규격(하중 외부 25T)
설치 내용 : 보호대 5개 조립 후 100mm 세트앙카 20개 박기 (세트앙카 박기 시공 위해 아스콘 상부 100mm 타공)