○ 배관현황(대청역 3번출구 주변)

400mm

저촉구간

200mm

500mm

250mm

승강편의시설 설치공간

○ 이설계획도

500

500×500정자관

200×500편락

500×200편락

소화전 이동설치

(관할소방서 협의)

기존관철거

부단수차단

200mm

500mm

400mm