건축물의 냉방설비 배기장치 설치 개선 사례

□ 공동주택 냉방설비 배기장치 설치 공간 추가 확보

실외기 추가설치 공간 확보 (설계 시 설치 개소의 30% 이상)
< 평면 >	< 단면 >

□ 실내공간 에어컨실외기 설치

실외기 실내 설치

□ 옥상 및 지붕설치 시 보이지 않는 위치 또는 차폐시설 설치

옥상 실외기 설치
	: 실외기 설치 가능 구역

□ 발코니·노대 등에 노출하여 설치 시 차폐시설(30% 이상) 설치

차폐시설 설치