배수지 점검일지(월간)

□ 점검일 :  2016년  2월 1일 ~  2월 29일

점검구분	점 검 내 용	점 검 결 과								비 고
		목 동	신 정		우장산		신 월		화 곡
시 설 물	o CCTV 및 무인경비 시스템 o 수위계 및 유량계 정상동작 상태 o 출입문 시건 장치 o 전송설비 정상동작 상태	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호		양호 양호 양호 양호		양호 양호 양호 양호		양호 양호 양호 양호
점검구분	점 검 내 용	점 검 결 과								비 고
		개 봉		성 아		온 수		오 류
시 설 물	o CCTV 및 무인경비 시스템 o 수위계 및 유량계 정상동작 상태 o 출입문 시건 장치 o 전송설비 정상동작 상태	양호 양호 양호 양호		양호 양호 양호 양호		양호 양호 양호 양호		양호 양호 양호 양호
- 조치사항 · 2월 18일 : 개봉배수지 이중화 수위계 통신장애 복구(KT측 원인) · 2월 22일 : 온수배수지 CCTV 전송 복구(업체 합동 점검)

가압장 점검일지(월간)

점검구분	점 검 내 용	점 검 결 과								비고
		신정	신월	법무	목동	해운	우장산	화곡	등촌
		30HP*2대	20HP*2대	10HP*2대	3HP*2대	10HP*2대	10HP*2대	20HP*2대	10HP*2대
모타펌프	o 진동, 소음, 온도, 냄새이상 유무 o 압력게이지 및 밸브류 작동상태 o 카프링, 볼트 너트 조임상태 o 예비 모타펌프 동작상태	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호
배 전 반	o 각종 기계 작동상태 o 내부기기 및 배선상태 o 배수펌프 이상 유무 o 전송설비 정상 가동 여부 o 가압장(펌프실) 주변 청결상태	양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 - 양호 양호	양호 양호 - 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호
- 조치사항 · 2월 17일 : 해운증압장 통신장애 복구(KT측 원인)

가압장 점검일지(월간)

점검구분	점 검 내 용	점 검 결 과
		개봉	성아	육본	오류 1	오류 2	궁동	온수
		7.5HP*2대	3HP*2대	30HP*2대	10HP*2대	5HP*2대	20HP*2대	20HP*2대 15HP*2대
모타펌프	o 진동, 소음, 온도, 냄새이상 유무 o 압력게이지 및 밸브류 작동상태 o 카프링, 볼트 너트 조임상태 o 예비 모타펌프 동작상태	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호
배 전 반	o 각종 기계 작동상태 o 내부기기 및 배선상태 o 배수펌프 이상유무 o 전송설비 정상가동여부 o 가압장(펌프실) 주변 청결상태	양호 양호 - 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 양호 양호 양호

유  량  계  점  검  일 지

구 분 점 검 내 용	목동 배수지			신정 배수지	우장산배수지		신월 배수지	화곡1차 배수지	화곡 가압장	KSM-1 목동2 중블록	KSM-2 목동3 중블록	KSM-3 목동4 중블록	KSM-4 신월2 중블록	KSM-5 신정	KSM-7 신정	KSM-12 신정4 중블록	KSM-13 신정4 중블록	비 고
					인입	화곡
	1000		1200	1500	1200	700	1100	700	200	1000	500	700	900	1650	800	900	600
	초음파		초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파
<외함 및 전원설비>
외함 보존상태	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
전원설비	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<전송설비 동작상태>
전용회선 이상유무	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
모뎀 동작상태	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
각종 카드 류 이상유무	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
변환기류 이상유무	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<계측설비 동작상태>
유량계	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
압력 전송기										○	○	○	○	○	○	○	○
<유량계실>
센서탈착여부	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
배수펌프 동작여부	-	-		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
집수정 상태	○	○		○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
기타 맨홀상태	○	○		○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
- 조치사항 · 2월 17일 : KSM12 유량계 통신장애 복구(KT측 원인)

구 분 점 검 내 용	신정 가압장	신월 가압장	등촌 가압장	법무 가압장	해운 가압장	우장산 가압장	목동 가압장	개봉 가압장	성아 가압장	육본1 가압장	오류1 가압장	오류2 가압장	온수가압장		궁동 가압장	비 고
													배수	직수
	300	200	100	100	150	100	100	200	150	100	150	100	200	150	200
	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	기계	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파	초음파
<외함 및 전원설비>
외함 보존상태	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
전원설비	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
<전송설비 동작상태>
전용회선 이상유무	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
모템 동작상태	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
각종 카드류 이상유무	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
변환기류 이상유무	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
<계측설비 동작상태>
유량계	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
압력 전송기
<유량계실>
센서탈착여부	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
배수펌프 동작여부	○	○	○	○	○	-		○	○	○	○	○	○	○	○
집수정 상태	○	○	○	○	○	-		○	○	○	○	○	○	○	○
기타 맨홀상태	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○