실증테스트에 따른 배수지별 수위 및 유출량 현황

가. 공사일시 : 2020. 12. 9. (수) 22:00 ~ 2020. 12.10. (목) 06:00

나. 배수지 수위 및 유량

일 시		장군봉배수지			국사봉 배수지(m)	신림6 배수지(m)	비고
		#1(m)	#2(m)	유출량(㎥)
12월 9일	22:00	4.47	4.52	777	4.31	4.18
	23:00	3.91	4.52	502	4.56	4.36
12월 10일	24:00	3.44	4.52	346	4.56	4.51
	01:00	3.01	4.52	277	4.55	4.47
	02:00	2.83	4.52	46	4.48	4.44
	03:00	2.77	4.52	99	4.48	4.45
	04:00	2.67	4.52	143	4.46	4.50
	05:00	2.58	4.52	289	4.50	4.46
	06:00	2.49	4.52	508	4.42	4.47
계				2,987