배수지 시설 점검표

점검일시	2014년 03월 11일		점 검 자			백 성 수 (인)
시 설 명	대현산 배수지		시설용량			200,000톤
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과			지적사항 및 점검결과
			양호	보통	불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	ㅇ
	누 수	•누수발생 유무	ㅇ
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	ㅇ
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	ㅇ
		•유출관 및 유출밸브의 상태	ㅇ
		•월류관 및 퇴수관 상태	ㅇ
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	ㅇ
	환 기	•환기장치의 이상 유무	ㅇ
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	ㅇ
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	ㅇ
		•출입구 내부 상태	ㅇ
		•내부 비품 등 비치여부	ㅇ
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	ㅇ
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	ㅇ
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	ㅇ
		•상부슬래브 상태	ㅇ
		•벽체 및 도류벽 상태	ㅇ
		•바닥 상태	ㅇ
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

가압장 시설 점검표

점검일시	2014년 03월 11일		점검자			백 성 수 (인)
시설명	대현산 가압장		시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	ㅇ
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	ㅇ
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	ㅇ
	환기	• 환기장치의 이상유무	ㅇ
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무	ㅇ
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무				기전계 점검사항
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무				“
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무				“
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황				“
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황	ㅇ
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태	ㅇ
	구내도로	• 구내도로 등의 상태	ㅇ
	배수시설	• 배수시설의 상태	ㅇ
	울타리	• 울타리 등의 상태	ㅇ
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				기전계 점검사항
		• 비상 연락망 비치 여부				“
		• 근무일지 기록상태				“
		• 근무실 청결상태				“
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014년 03월 11일				점검자			백 성 수 (인)
시설명	대현산 가압장		형식		용량				동력
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태						기전계 점검사항
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무						“
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무						“
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태						“
	커플링	• 커플링의 장착상황						“
	베어링	• 베어링의 상태						“
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태						“
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태						“
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무						“
		• 과소수량검지기 이상유무						“
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황						“
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무						“
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무						“
	누유	• 누유, 그리스누출 유무						“
	오일링	• 오일링의 작동상황						“
	급유구	• 급유구, 플러그 상태						“
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태						“
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황						“
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무						“
		• 밸브 및 배관의 누수유무						“
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

대현산 배수지(옹벽 주변)	대현산 배수지(철조망 주변)
대현산 가압장(모터실 주변)	대현산 가압장(벽면 주변)