붙 임 0		「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」변경내용

현 행	변 경	비 고
2.3 청소용역 감독업무 바. 청소작업 상태 점검 및 기록관리 1) 주요공정별 작업 상태 확인검수 실시	1) 감독자는 주요공정별 작업 상태 확인검수 및 작업일지작성
3.3 작업 전 조치사항 다. 배수지(수조) 퇴수 작업 3) 퇴수 - 수돗물이 낭비되지 않도록 유출관이 바닥면보다 낮을 경우 0.3m 이하, 유출관이 바닥면보다 높을 경우 유출관 상단부 이상에서 수질기준(탁도 0.5NTU 이내)을 만족하는 범위내로 최대한 공급한다.	- 수돗물이 낭비되지 않도록 수질기준(탁도0.5NTU 이내) 범위 내에서 최대한 공급한다. - 근무자(배수지 청소 담당자 등 업무담당자)가 직접 육안으로 배수지 수위를 확인하면서 퇴수한다.
3.3 작업 전 조치사항 마. 배수지(수조) 작업환경 점검 1) 작업장 안전관리 - 전기사용 모든 장비는 누전차단기를 설치한 상태로 사용하여야 한다.	- 전기사용장비는 누전차단기를 설치 한 후 사용하여야 하며, 누전차단기함(금속제 외함)의 접지연결 상태를 확인한다.
<추 가>	<별표 3> 배수지 청소작업일지

<별표 3>

배수지 청소 작업일지

작성자: 〇〇〇 (소속: 〇〇〇〇〇〇)
수도사업소 및 부서	〇〇수도사업소 〇〇〇〇과	배수지명		〇/〇지
〇〇㎥/〇〇㎥
퇴수 작업	퇴수 시작일자(시간)	〇〇〇〇년 〇〇월 〇〇일 〇〇시 〇〇분
퇴수 완료일자(시간)	〇〇〇〇년 〇〇월 〇〇일 〇〇시 〇〇분
청소 작업 인력	계	현장 소장	작업 인력	기타 인력
〇명	〇명	〇명	〇명
구 분	청소 작업 내용	비 고
차 수	일 자
〇일차	〇〇〇〇년 〇〇월 〇〇일	오전
오후
〇일차	〇〇〇〇년 〇〇월 〇〇일	오전
오후
〇일차	〇〇〇〇년 〇〇월 〇〇일	오전
오후
청소 작업 사진
구 분	바 닥	기 둥	벽
전	사진 첨부	사진 첨부	사진 첨부
후	사진 첨부	사진 첨부	사진 첨부
특 이 사 항
⦁
⦁