배수용 수중펌프 설치 현황

2014. 5월 현재

위치	형식	수량 (대)	용량 (HP)	구경 (mm)	토출량 (㎥/min)	양정 (m)	사용 전압(v)	설치년도	비 고
원수 유량계실	수중펌프	2	1	50	0.18	13	220	1998	작동상태불량
착수정 밸브실	수중펌프	1	1	40	0.18	13	220	1998
침전지(#1) 퇴수관랑실	수중펌프	1	1	40	0.18	13	220	1998
침전지(#2) 퇴수관랑실	수중펌프	1	1	40	0.18	13	220	1998
침전지(#3) 퇴수관랑실	수중펌프	1	1	40	0.18	13	220	1998
침전지(#4) 퇴수관랑실	수중펌프	1	1	40	0.18	13	220	1998
여과지(1~2) 펌프실	수중펌프	1	2	50	0.2	12	220	2012
	수중펌프	1	1	50	0.18	12	220	1998
여과지(1~2) 역세배관통로	수중펌프	2	0.34	20	0.14	9	220	2008
여과수(1~2) 유량계실	수중펌프	2	3	80	1.5	7	380	2012
여과수(3~4) 유량계실	수중펌프	2	3	80	1.5	7	380	2014
송수펌프실 (남쪽)	수중펌프	1	5	80	1.0	12	380	1998
	수중펌프	2	15	150	2.5	12	380	1998
송수펌프실 (북쪽)	수중펌프	1	5	80	1.0	12	380	1998
	수중펌프	2	15	150	2.5	12	380	1998
본관쪽 공동구	수중펌프	1	1	50	0.2	13	220	2010
본관식당	수중펌프	2	3	50	0.8	13	380	2009
본관 보일러실	수중펌프	2	1	40	0.18	12	220	1998
송수유량계실	수중펌프	2	1	50	0.2	12	220	1998
배슬러지 펌프실	수중펌프	1	15	100	0.6	30	380	1998
	수중펌프	1	3	80	0.5	15	380	1998
탈수기동지하 (약품탱크옆)	수중펌프	1	3	80	0.5	10	380	1998
탈수기동지하 (저류조옆	수중펌프	1	3	80	0.5	10	380	1998