□ 보행자통로 보호막 설치 상세도(점용면적 : 100㎡)