건축법시행령 제32조 개정 의견

현 행	개 정 안
제32조(구조 안전의 확인) ① 법 제48조제2항에 따라 법 제11조제1항에 따른 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 해당 건축물의 설계자는 국토교통부령으로 정하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 한다. 1. 삭제 2. 삭제 3. 삭제 4. 삭제 5. 삭제 6. 삭제 7. 삭제 ② 제1항에 따라 구조 안전을 확인한 건축물 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축주는 해당 건축물의 설계자로부터 구조 안전의 확인 서류를 받아 법 제21조에 따른 착공신고를 하는 때에 그 확인 서류를 허가권자에게 제출하여야 한다. 1. 층수가 3층[대지가 연약(軟弱)하여 건축물의 구조 안전을 확보할 필요가 있는 지역으로서 건축조례로 정하는 지역에서는 2층] 이상인 건축물 2. 연면적이 500제곱미터 이상인 건축물. 다만, 창고, 축사, 작물 재배사 및 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물은 제외한다.	제32조(구조 안전의 확인) ① ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- 6. --- 7. --- ② ------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. 층수가 2층 이상인 건축물 2. ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------.