변압기 교체운전 수전순서

⇒ 154 수전반에서

1)  판넬의 DS1 ON 확인 (항상ON상태임) → DS2 ON →

A

GCB1 ON

2)  판넬의 DS5 ON → GCB3 ON→MTR(변압기)-1호 수전완료

B-1

⇒ 6.6KV 수전반에서

3)  판넬에서 Gipam F1보턴 누른후 전압확인(6600V) →

C-1

리셋 보턴(F5) 누름 → VCB ON

4)  판넬의 VCB ON → 각 현장 변전실로 전기 공급됨

E-1,2,3,4,5,6

⇒ 송수기동반에서

5)  판넬에서 Gipam F1보턴 누른 후 전압확인(6600V) →                            리셋 보턴(F5) 누름→ VCB ON

G-1

6)  판넬에서 Gipam F1보턴 누른 후 전압확인(6600V) VCB ON

H-1

7)  판넬의  VCB ON 확인 (항상ON상태임)

I-1

⇒ 송수 저압반(ACB)에서

8)  판넬의 전압계(380V)확인 후 Reset 보턴 누름 → ACB ON

J-1

9) 송수펌프동 완전복귀 → 펌프기동 및 각 현장변전실(여과지, 고도정수,

탈수기동, 관리본관) 이동 후 해당 VCB ON

첨부 : 변압기 교체운전 수전계통도 1부.

HV/7

경로 1

GCB1

6.6KV/

380-220V

500KVA

6.6KV/

380-220V

500KVA

송  수

펌프동

HV/6B

HV/6A

HV/5B

HV/5A

HV/4

HV/3A

HV/3B

HV/2B

HV/2A

HV/1

장래분

한전-예비선로

한전-주선로

미금s/s 미금 아리수T/L #1

▽

Υ

▽

Υ

△

Υ

△

Υ

미금s/s 미금 아리수T/L #2

DS 1

DS 2

DS 3

DS 4

DS 7

DS 5

DS 6

GCB2

GCB3

GCB4

GCB5

154KV/6.6KV

15/20MVA

154KV/6.6KV

15/20MVA

HV/M1

HV/M2

HV/T2

HV/T3

HV/T1

HW

-19

HW/M2

HW/M1

HW

-20

HW

- 1

HW

- 2

HW

- 3

HW

- 4

HW

- 6

HW

- 5

HW

- 7

HW

- 8

HW

- 9

HW/T1

1호기

900KW

7호기

900KW

2호기

1800KW

3호기

1800KW

4호기

1800KW

9호기

1800KW

8호기

1800KW

5호기

1800KW

6호기

1800KW

1,2계열  여과지

1,2계열  여과지

송  수

펌프동

3,4계열  여과지

3,4계열  여과지

관리본관

관리본관

탈수기동

ACB LW-1

ACB LW-2

상시전원

예비전원

TR 1

TR 2

변압기 교체운전 수전계통도

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B-1

B-2

B-3

C-1

C-2

D-1

D-2

D-3

E-1/6

F-1/6

G-1

G-2

H-1

I-1

H-2

탈수기동

J-1

J-2

MCCB

10

고도정수

HV/8

고도정수