[별지]

Ⅱ. 지하수수질측정망 설치

3. 지하수수질측정망 중․장기 설치 및 확대 세부추진 계획

나. 연차별 지하수수질측정망 확대지점

【기본방향】 2030년 목표로 연차별로 점진적 확대

※ 2015～2020년 시점에서 추진상황 평가 및 보완방안 마련

○ 국가측정망

(지점수 : 누적합계)

구 분		2012년	2013년	2017년	2020년	2025년	2030년
	계	534	574	734	1,755	2,711	4,000
국가 지하수수질 전용측정망 (환경부)	소계	113	153	262	884
	배경수질전용	74	106	198	435
	오염감시전용	39	47	64	449
타 기관 지하수수질 측정망	소계	421	421	472	871※
	국가지하수관측망	361	361	412	519
	농촌지하수관리관측망	60	60	60	352

※ 1단계로 2020년까지 국가수질전용측정망 중 배경수질전용, 오염감시전용측정망을 지질․유역별, 오염감시지역별로 1개소씩 우선 설치

※ 타기관 지하수수질측정망 2020년 수치는 2021년 목표치를 적용

○ 지역측정망

(지점수 : 누적합계)

구 분	2012년～2017년	2018년	2019년	2020년	2025년	2030년
계	2,021	2,500	5,000	10,000	20,000	33,000
시․도 (오염우려지역/일반지역)	2,021 (781 / 1,240)	2,500	5,000	10,000	20,000	33,000

※ 지역측정망을 시․도에서 전담 운영하기 전까지 오염우려지역은 지방환경청, 일반지역은 시․도에서 운영

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정

1. 국가지하수수질측정망

가. 지하수수질전용측정망

5) 조사결과의 기재

가) 현장측정항목

○ 수위는 m 단위로 소수점이하 둘째자리까지 기재

○ 수온은 셀시우스 단위의 소수점이하 첫째자리까지 기재

○ pH는 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 기록

○ 전기전도도(EC)는 전기전도도값(μS)에 셀정수(cm-1)를 곱하여 시료의 기전도도값 μS/cm 단위의 정수로 기록

○ 산화환원전위(ORP)는 mV 단위의 정수로 기록

○ 용존산소(DO)는 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째 자리까지 mg/L 단위로 기록

나) 주 양이온/음이온 등 이온성 물질

○ 주요 양이온 및 음이온은 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 mg/L 단위로 기록을 원칙으로 하되, 농도가 1 mg/L 미만인 경우에는 소수점이하 둘째자리까지 기록

○ 암모니아성질소, 불소는 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 규소, 리튬 및 아질산성질소는 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 바륨, 스트론튬, 안티몬, 몰리브덴, 바나듐, 게르마늄, 리튬, 니켈은 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록

다) 금속류

○ 크롬, 알루미늄에 대해서는 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 카드뮴, 비소, 세레늄, 구리, 납, 수은, 철, 붕소는 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 아연, 망간은 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록

라) 유기오염물질/농약류 및 유해물질

○ 유기인계 농약, 카바릴에 대해서는 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 페놀류, 시안은 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

마) 유기오염물질

○ 유기오염물질은 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 총유기탄소는 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 클로로폼, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄 및 MTBE 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록하며, 정량한계값도 함께 제출

※ 정량한계 : 먹는물공정시험기준 및 수질오염공정시험기준의 정도보증/ 정도관리 부분의 정량한계 계산방법을 따름

사) 기타항목

○ 경도, 증발잔류물는 소수점이하 첫째자리에서 반올림하여 mg/L 단위로 기록

○ 과망간산칼륨소비량, 세제에 대해서는 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 탁도는 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 NTU 단위로 기록(반드시 숫자로 표기함)

아) 수치 맺음법

○ 항목별 수질검사결과의 기재방법에 있어 수치맺음은 별도로 지정하지 않는 한 한국산업규격 KS Q 5002(측정값의 수치 맺음법)을 따르도록 하고, 표시자릿수는 표시자릿수 이하 다음 자리수의 수치를 다음과 같이 끊어 올리거나 버림

- 표시자릿수 이하 다음 자리의 수가 6이상일 때는 끊어 올림

- 표시자릿수 이하 다음자리의 수가 4이하일 때는 버림

- 표시자릿수 이하 다음자리의 수가 5일 때는

․ 표시자릿수의 숫자가 1, 3, 5, 7, 9 일 때는 끊어 올리고,

․ 표시자릿수의 숫자가 0, 2, 4, 6, 8 일 때는 버림

예) 질산성질소 : 82.75 ⇒ 82.8로 표시하고, 82.85 ⇒ 82.8로 표시

Cd(카드뮴) : 0.0065 ⇒ 0.006으로 표시하고, 0.0075 ⇒ 0.008로 표시

다. 조사항목

○ 해당 관정의 이용 용도 및 음용 여부와 관계없이 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제11조 「별표4」에 따른 생활용수 19개 항목 및 EC(총 20개항목) 측정·분석

○ 신규지하수 오염물질 조사연구(국립환경과학원) 결과(’12년~)에 따라 선정된 지하수 수질기준 후보물질(12항목)은 수질기준 반영 전까지 지속 모니터링 실시

<12항목: 클로로폼, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, 아연, 망간, 철, 바륨, MTBE, 암모니아성질소, 붕소, 아질산성질소, 불소>

바. 조사결과의 기재

3) 지하수 후보물질 항목

○ 아질산성질소에 대해서는 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 암모니아성질소, 불소, 붕소, 철에 대해서는 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 바륨, 아연, 망간, 클로로폼, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, MTBE에 대해서는 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록