「2016~2017년」

겨울철 제설대책 자체 추진 계획

( 공 사 명  :  0000공사)

1		관련근거

□ 시설과-000(2016.10.3)호 : ‘16/‘17년 겨울철 건설공사장 제설대책 추진계획

2		제설대책 개요

□ 제설대책 기간 : 2016. 11. 15 ～ 2017. 3. 15 (4개월)

□ 제설대상 공사장 : 1개 현장

현 장 명	시 공 사	건설사업관리자	비 고
000 공사	00산업(주)	㈜00엔지니어링

□ 제설대책반 편성

□ 부서 상황요원 : 00명 (00개조)

□ 현장 작업인원 : 00명 (시공사, 건설사업관리자, 작업인부)

3		제설인력 ․ 자재 ․ 장비현황

□ 인 력                                               (단위 : 명)

현장명	합 계	부서요원	작 업 인 력
			건설사업 관리자	시공사	작업인부
000공사	51	24	2	5	20

□ 자 재

자재명	염화 칼슘 (대)	소금 (대)	모 래 주머니 (개)	모래 (㎥)	제설함 (개)	제설도구(점)
						삽	넉가래	빗자루
수 량	50	-	500	-	2	12	10	10

4		제설대책반 편성 및 단계별 근무체계

□ 제설대책반 편성

□ 0개조 00명 편성 운영

조 근무기준		1조		2조		3조		4조
근무자	성명	차장	홍길동
근무 일자	평시,보강1단계	1,5,9,12,16, 20,24,28		2,6,9,13,17, 21,25,29		3,7,10,14,18, 22,26,30		4,8,11,15,19, 23,27,31
	2단계 (경계)	1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21,23,25,27,29,31				2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20,22,24,26,28,30
	3단계 (심각)	1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21,23,25,27,29,31 (필요시 전직원)				2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20,22,24,26,28,30 (필요시 전직원)

□ 비상연락 체계

□ SMS 전파

서울시 재난안전대책본부	□	상수도사업본부 재난안전대책본부	□	공사현장
	(1차전달)	본부 상황 요원	(2차전달) ※ 공사 관리관 상황전파	- 건설사업관리자 - 현장소장 - 협력사소장 - 현장관계자 등 (단계별 전달)

□ 단계별 비상근무 요령

구분 단계	내 용	현장 근무기준 (현장여건감안 탄력운영)
평 시 (관심)	-제설대비 상황 유지	시공사 1인
보강시	-강수확률 30%이상 -기온2℃ 미만, 적설량1cm미만	시공사 1/8, 건설사업관리자 1인 (인부 2인이상, 운전원 1인)
1단계	-강설예보시	시공사 1/4, 건설사업관리자 1/4 (인부 5인이상, 운전원 1인)
2단계	-적설량 5㎝이상 예보 (대설주의보)	시공사 1/2, 건설사업관리자 1/2 (인부 10인이상, 운전원 1인)
3단계	-적설량 10㎝이상 예보 (대설경보)	시공사 1/2, 건설사업관리자 1/2 (인부 10인이상, 운전원 1인)

5		제설작업 방법

□ 제설작업

❍  초동제설 실시(신속한 작업반 출동 및 취약지역 제설제 조기 살포)

❍  현장별 주변은 관계 기관별(정수장,자치구 등) 제설공조체제 유지로 효율적 제설작업 실시

❍  적설량별 제설방법

- 평 상 시 : 24시간 근무체제유지

- 강 설 시

☞ 적설량 3cm 미만일 경우

․ 제설제 살포

→ 취약지점만 사전살포(평지 제외)

→ 평지 : 강설시작 동시 1회 제설제 살포, 강설 후 제설작업(필요시)

☞ 적설량 3cm ~ 10cm 미만일 경우

․ 제설삽날 이용 밀어내기, 제설제 살포 및 실어내기

→ 평지 : 1회 살포후 적설량 3cm 일때 밀어내기와 제설제 살포 병행작업

→ 취약지점 : 차량통행이 가능하도록 제설작업 실시

☞ 적설량 10cm 이상

․ 밀어내기, 제설제 반복살포 및 실어내기

□ 염화칼슘의 살포

❍ 강설초기에 살포가 효과적

- 염화칼슘이 융해할 때 열을 발산하므로 눈이 쌓이기 전 살포가 효과적임

❍ 살포시 모래와 혼합 사용하면 융해효과가 크고 미끄럼 방지

- 단, 혼합물을 장시간 보관 시 고착되므로 필요시 사용량 만큼 혼합

❍  살포 방법

【적설량이 3cm ~ 5cm】

염화칼슘은 0.04～0.05kg/㎡ 살포한다.

【적설량이 10cm 이상】

밀기 작업 후 염화칼슘을 0.02～0.03kg/㎡ 살포

<염화칼슘 보관요령>

‣ 염화칼슘은 대기중의 습기를 빨아들여 액체가 되는 성질이 강하므로 개봉 후 방치해 두면 쉽게 녹기 때문에 밀봉하여 보관 할 것.

‣ 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하고, 안전상 20단 이상 적치하지 말것.