상수도관 이설조건 개정 신·구 대조표

구 분	현 행	개 정 안
2. 공사용자재	2.1 2.2	2.1 2.2 (신설) 2.3 덕타일주철관은 내부 에폭시분체도장관을 사용하여야 하며, 외부는 청색계열로 도장하여야 한다. 2.4 상수도용 도복장 강관 직관(KS D 3565) 및 상수도용 도복장 강관 이형관(KS D 3578)은 붙임 #6 『수도용강관 품질관리를 위한 비파괴시험 검사업무처리지침』에 의거하여 사전 시험을 실시하여 합격한 자재를 사용하여야 한다.
5. 시공	5.11 강관(직관 및 이형관)에 대한 현장 검수 시에는 자재가 현장에 도착하는 즉시 R․T(Radiographic Testing)검사 시행 지침에 의거 검사 후 합격품에 한하여 사용하여야 하며, R․T검사 요청은 공사감독기관(부서)의 감독자(책임감리원, 감독원)가 상수도사업본부 급수부(시설과)에 의뢰하여야 한다. 시험결과 품질기준(KSB 0845)에 미달된 불합격 제품은 검사 부서에 유선 보고 후, 사진 촬영하여 반출확인서를 본부에 제출하여야 한다.	5.11 (삭제) ※ 2.4항으로 변경