제6차 경관사업 자문회의 자문의견서(’18.10.06.)

<종로구 경복궁 역 앞 주변 경관사업 설계용역 최종 자문>

❍ 바닥포장 디자인 관련

- 주차금지 라인마킹과 포장재료 분리선을 가급적 일치 권장(자하문로 2길)

- 콩자갈 포장 및 화강석포장은 보행성과 내구성 확보를 위한 시공 상세 추가 검토 필요(자하문로 2길, 사직로1길)

❍ 포켓스페이스 조성 관련

- 대상지 내부 4와 5는 골목길 폭이 좁은 관계로 플랜터 조성 방식 대신 기능에 지장 없는 선에서 산책로(ex. 녹지+디딤석 보도)스타일 권장

- 유지 관리 주체, 비용 등을 명확히 하여 지속 가능 필요

❍ 기타

- 대상지 골목길 내 주요 경관 불량 시설인 벽걸이 실외기 경관개선을 위한 시설 추가 검토(ex. 인사동길)

- 전체적으로 차분하고 정갈한 느낌으로 정리되었음, 추후 광고물 등 정비도 같은 맥락에서 이루어질 수 있도록 조치

❍ 야간조명 관련

- 가로등 LED 교체시, 가로등 색온도는 문화재에 준하는 기준으로 하여 역사성의 정체성 부각 필요

<금천구 독산1동 경관사업 설계용역 중간 자문>

❍ 콘셉트 및 디자인

- 지역적 맥락 및 정체성과 연결된 디자인 전개 필요

- 우시장 재생사업이나 어린이 교통시설 정비, 문화예술 연계 등 고려 필요

- 발광도료 등 원색계열 디자인 색채 측면은 다소 조정 필요

- 버스 쉘터에 대한 특화된 디자인 적용 권장

- 쓰레기 무단투기 금지 안내시설은 날씨 등을 고려, 안전하게 설치

❍ 범안로 15길 환경개선

- 확장된 보도는 제안(안) 보다는 벚꽃로 18길 환경개선 조성 방식(ex. 녹지+보도+녹지)이 보다 경관향상 효과적임을 고려

❍ 벚꽃로 18길 환경개선

- 거리 하단(4거리)의 고원식 횡단보도 제안처럼 거리상단부(3거리) 교차로에도 고원식 횡단보도 추가 검토 필요

- 태양광블럭 및 고보조명 대신 지중등 설치하여 벚꽃로 야간경관을 개선하여 지역의 명소화 권장