【별첨 #1】

서울형 클린품셈 발굴 및 활용실적(‘14.3.31) 현재)

【총괄 실적】

구분	총 계			2013년 이전 발굴항목			2014년 발굴항목
	발굴 건수	적용공종건수	절감액 (백만원)	발굴 건수	적용공종건수	절감액 (백만원)	발굴 건수	적용공종건수	절감액 (백만원)
1분기	-	33건	1,505	-	33건	1,505	-	-	-
누계	31건	33건	1,505	31건	33건	1,505	-	-	-

【2011년 발굴항목】

(단위 : 백만원)

연번	발 굴 항 목	분야별	개선안 내용(요약)	실적
				건수	절감액
계	19건 발굴			11	1,211
1	계측기 설치비 및 천공비 단가조사 후 적용	가시설	- 계측비(설치비 및 천공비) 시공단가를 직접 조사하여 원가심사 시 반영
2	철골공사시 용접품 산정	기 타 (철골공)	- 철골공사 용접공 산출기법 정리 ▸필렛용접, 맞댐용접 구분 적용 산출
3	현장여건에 맞는 전력수급 방법 개선	기 타 (부대공)	- 전력비 검토 후 경제적인 전원 적용 ▸전원 : 발전기 → 한전(임시)전력
4	H-Beam(강재버팀보) 설치 및 철거 품 개선	가시설	- 소규모 흙막이 설치공사 사용 장비 조정 ▸장비 : 25톤 → 10톤(트럭크레인)
5	교통안전 유도 로봇 활용	기 타 (부대공)	- 교통현장 교통통제수 ▸교통정리원 → 교통안전유도 로봇	1	5
6	현장여건에 적합한 운반장비 기준 정립	토공 및 기초	- 도로폭 및 작업량에 따라 적용 장비 세분 - 덤프트럭 상향 조정(15톤 → 24톤)	6	405
7	철근콘크리트 인양홀 천공품 개선	철 근 콘크리트	- 인양홀 크기를 철거구조물의 중량별로 세분화하여 적용(50, 75, 100, 150㎜)
8	각종 철물제작 설치품 적정 적용	가시설	- 중량철재(강판, 형강, 앵글 등) 설치품을 세부공종(절단, 용접, 구멍뚫기 등)별로 산출하여 적용
9	보도용 블록포장 철거 및 걷기 품 개선	도로포장	- 발생품(유용) : 품셈 적용 - 발생품(폐기) : 기계절취 및 집적품 적용
10	건설자재(강재)의 손료적용방법 개선	가시설	- 강재 손료 적용기간이 1년 이상인 경우 고철로 환산가 적용 ▸손료(70%) → 고재처리(약 50%)
11	지하매설물 보호공 품셈개섬(안)	기타 (부대공)	- 상․하수도 관로공사시 관매달기 품 개선 ▸ 소규모공사에 맞게 관경별로 품산정	4	801

연번

발  굴  항  목

분야별

개선안 내용(요약)

실적

건수

절감액

12

디자인맨홀 뚜껑 설치품

개선(안)

도로포장

- 디자인 멘홀뚜껑 설치품 개선

▸ 견적품 → 품셈방식 적용 산출

13

건설공사 기계화시공 기준

수립

토공 및 기초

- 토공사 유형별 공종 및 장비적용 기준 수립

▸ 구조물 설치 : 터파기(굴삭기)+운반

▸ 선형공사 : 흙깍기+상차(로더)+운반

14

돌 쌓기․놓기 및 헐기 적용기준

기타

(부대공)

- 공사유형별 적용 기준 마련

▸ 정원석 쌓기 : 공원조성 등 미관 위주의 공사

▸ 전석 쌓기 : 하천호안 쌓기, 산비탈 보호 등 자연경관 유지가 경미한 공사

- 정원석․헐기 :  굴삭기1.0㎥, 3.5㎥/시간 적용

15

건설공사 발생토사 및 암석의 경제적 처리 기준

기타

(부대공)

- 토사 :『토사중개 시스템 활용』을 통한 최단거리 사토장 확보 처리

- 암석 : 공사현장 인근 골재업체 등을 통한 『매각 처리』

16

상수도비굴착 갱생관로 작업구 배관체계 개선

상․

하수도

- 700mm이상 상수도관로 비굴착갱생공사시 작업 출입구 및 분기관 체계 개선

▸ 배관체계 : 작업 출입구 및 분기관 각각 설치 → 작업 출입구 및 분기관 병행 설치

17

현장조건에 따른 파일설치방법 개선

가시설

- 현장여건에 따른 파일설치 방법 개선

▸ 방법 : 천공후 항타 → 직접 항타

▸ 조건

① N ≤ 35(사질토, 점질토)

② 주거지 등과 이격거리 60m이상

※ 상기외의 지역 : 천공후 항타

18

강관추진 후 흄관부설공법을 흄관 직접추진공법으로 개선

상하수도

- 강관추진 + 흄관부설+모르터 채움→

흄관직접 추진으로 개선

▸ 재료비(강관 및 모르터 등) 절감

▸ 추진관경 축소에 따른 공사비 절감

19

자전거도로 포장 방법(재료) 개선

도로포장

- 자전거도로 포장 방법(재료) 개선 내용 :

▸적색아스콘 → 적색미끄럼방지포장재 +

일반(암갈색)아스콘

포장 횡단면도 비교

【당 초】               【변 경】

➡

적색아스콘             적색미끄럼방지포장 +

일반(암갈색)아스콘

※ 상기 절감액은 2014년 실적임

【2012년 발굴항목】

(단위 : 백만원)

연번	발 굴 항 목	분야별	개선안 내용(요약)	실적
				건수	절감액
소계	6건 발굴			10	151
20	하수관거 개량공사의 가시설공법 심사기준	토공 및 기초	- 경량 가시설 공법과 조립식 간이 흙막이 공법 적용 기준 ▸ 경량 : 가정오수관로 등 지장물이 많은 구간 적용 ▸ 조립식 : 급경사, 지장물이 적은 일반구간 적용
21	절삭후 아스팔트 덧씌우기공사의 품셈기준(10cm 이상)	도로	- 절삭 및 포장장비의 개별 작업능력과 제한된 시간에 작업을 완료(절삭+덧씌우기) 하기위한 장비가동시간을 감안하여 10cm 이상 절삭후 덧씌우기 공종의 원가산출 기준 마련
22	암롤트럭 계약심사 기준	기타	- 암롤트럭 계약심사 기준 정립 ▸운전사 노임 : 화물차운전사 적용 ▸평균주행속도 : 덤프트럭(품셈 10-11) 준용 ▸기계경비 : 덤프트럭(품셈 11-2,11-3) 준용
23	상하수도 비굴착 경화 라이닝튜브 절단	상하수도	- 라이닝튜브 절단 기준 마련 ▸실사단가 적용	5	24
24	PC 암거 설치품 산출 기준	상하수도	- PC 암거 설치품 마련 ▸암거중량 4톤미만 : 품셈 6-8-2 적용 ▸암거중량 4톤이상 : 개선 기준 적용	2	47
25	PC 암거 설치시 강선 인장 산출 기준	상하수도	- PC 암거 설치시 강선 인장 마련 적용품의 명확한 산출 기준이 없어 적정원가 산출 기준 마련 필요	3	80

※ 상기 절감액은 2014년 실적임

【2013년 발굴항목】

(단위 : 백만원)

연번	발 굴 항 목	분야별	개선안 내용(요약)	실적
				건수	절감액
소계	6건 발굴			13	143
26	흙깍기 및 터파기 공정 선정기준 개선	토공 및 기초	- 터파기와 흙깍기 공종의 선정은 지반면을 기준으로 상대적인 위치에 따라 결정하던 것을 - 대규모현장에는 작업방법을 기준으로 공종을 적용하도록 개선하여 터파기 공종의 일부를 흙깍기 공종으로 적용
27	하수도 비굴착공법중 관입구 마무리공	상하수도	- 마감자재 : 초속경모르타르 적용(단위중량 2,100kg, 재료할증 3%) - 투입인원 ▸ 모르타르바름 : 미장공 0.13인/㎡, 보통인부 0.13인/㎡(품셈 건축15-1. 3) ▸ 바탕만들기(콘크리트) : 도장공 0.012인/㎡ (품셈 건축18-2. 2) - 기 타(할증 등) ▸ 맨홀내에서 실시하므로 협소(25%이내), 유해(10%이내)할증 적용 등	6	16
28	상수도 비굴착 갱생공법 관단부링 설치품 개선	상하수도	- D700~800mm : 철판공 0.053인, 보통인부 0.053 - D900~1000mm :철판공 0.063인, 보통인부 0.063
29	하수관거 육안조사 원가산출 기준	상하수도	- 조사인원 : 4인 - 작 업 량 : 신설관 750m/일, 기존관 500m/일	1	37
30	하수도 비굴착공법 레진량 적용 심사기준	상하수도	- 레진량 = 현장시편 중량–튜브중량+여유량(10%) 예)800mm : 24.083→21.221kg(감 2.862kg)	5	87
31	계약심사 강화를 통한 순환골재 등 활용촉진 계획	기타	- 도로 : 1km 또는 4,000㎡이상 - 하수도 : 골재사용량 500㎥이상 - 임시도로 등	1	3

※ 상기 절감액은 2014년 실적임