【표 8-4-1】점검 장비 종류

목동배수지 외 13개소 정밀안전진단용역(신월배수지)                        [제8장 유지관리방안]

1. 황윤국 위원 ⑦

구 분			점 검 장 비
휴 대 장 비			- 망원경, 확대경, 손전등, 카메라, 필기도구(흑판, 분필, 매직팬), 줄자, 균열경, 교통규제 기구 등
시험장비	콘크리트탐사장비	콘크리트 강도측정	- 슈미트해머, 테스트 엔빌, 초음파탐사기, 탄성파탐사기
		콘크리트 균열 및 결함탐사	- 초음파탐사기, 탄성파탐사기(AE법), 레이저탐사기, 적외선카메라, 스틸카메라, 레이더탐사기
		철근탐사	- RC-Radar, 페러스캔, 페코미터, 방사선투과기
		철근부식탐지	- 레이더탐사기, 부식측정기
		콘크리트 열화도탐사	- 탄산화시험, 알칼리 골재반응시험
		염해 탐사	- 재료시편에 대한 염해시험

8.5 유지관리 시 주요 점검사항

본 신월배수지에 대한 정밀안전진단결과 조사된 손상부에 대해서는 손상의 정도 및 진행성에 따라 적절한 시기에 보수가 이루어져야 할 것으로 판단되며, 시설물에 대한 주요 유지관리 사항은 다음과 같다.

가. 본 배수지 구조물에 발생된 손상들은 주로 시공초기 손상과 공용기간을 통한 재료적 특성에 의해 발생된 손상으로 판단되며, 기 발생된 부재별 손상에 대해서는 본 진단 자료를 향후 유지관리 시 기초자료로 활용할 것을 제안한다.

나. 배수지 내부 점검은 항 청소시 실시하고 점검 항목은 내부 방수층 기공 및 기포 등의 방수층 손상 확대 유무와 용탈 현상 진행에 대한 중점 점검이 필요하다.

다. 장마철 및 우기시에는 밸브실 체수 유무를 확인하여야 한다.

라. 또한, 유지관리대장 작성 시 보수위치 및 추가손상 발생위치를 객관적으로 표시하기 위해서는 본 진단 시 작성된 외관조사망도를 기준으로 사용하여 객관적인 위치확인이 될 수 있도록 작성이 필요할 것으로 판단된다.

마. 배수지 상부 시민체육시설인 배드민턴장 설치를 위한 중량시설물인 방풍벽이 위치하고 있다. 배수지 상부 주민체육시설에 추가적인 시설 및 공사 실시이전에 구조안전성 검토를 실시해야 한다.

바. 배수지 3지 상부슬래브 철근노출(피복두께 부족) 부위에 대한 주의관찰 및 박락등으로의 손상의 확대여부를 확인하여야 한다.