[별첨6] 개정(안)에 따른 추가 소요예산 - “공사중인 터널 및 지하차도 포함”

6-1. 제연설비의 성능검증을 위한 소요예산 - “공사중인 터널 및 지하차도 포함”

- 대상 : 제연설비가 설치된 터널 및 지하차도

연번	시설명	준공일 (준공예정일)	연장 (m)	환기방식	제연설비 설치현황 작성 예) 축류휀 ∅3000 × 130㎥/s × 185㎾ × 2대(급․배기용) (설치년도)	소요예산 (천원)		관리기관 (발주기관)
						최초 성능검증 비 용	4년 주 기 비 용
1	서부 트럭 지하차도	14.10	1,075	통풍형	횡형 ∅1030 × 25㎥/s × 30㎾ × 12대(14.10)		5,000	강서도로사업소
2

※ 최초로 제연성능을 검증하는 터널은 화재 시뮬레이션 수행

[참고] 방재지침 개정(안) 규정 참고

6.1.6 제연설비의 성능검증

별첨 6-2, 6-3은 해당사항 없음.