[별첨6] 개정(안)에 따른 추가 소요예산 - “공사중인 터널 및 지하차도 포함”

6-1. 제연설비의 성능검증을 위한 소요예산 - “공사중인 터널 및 지하차도 포함”

- 대상 : 제연설비가 설치된 터널 및 지하차도

연번	시설명	준공일 ( 준 공 예정일)	연장 (m)	환기 방식	제연설비 설치현황	소요예산(천원)		관리기관 (발주기관)
						최 초 성능검증 비 용	4년 주 기 비 용
1	남산1호	1970	1530	반횡류 (7대)	축류휀 ∅3000 × 130㎥/s × 185㎾ × 2대(급․배기용) (2015.08.21.) 축류휀 ∅3000 × 130㎥/s × 185㎾ × 2대(급․배기용) (2014.02.17.) 축류휀 ∅3000 × 130㎥/s × 145㎾ × 3대(급․배기용) (2014.02.17.)			기전과
		1994		횡류 (8대)	축류휀 ∅3000 × 106㎥/s × 133㎾ × 4대(급기용) (1994.02.25.) 축류휀 ∅3000 × 97㎥/s × 160㎾ × 4대(배기용) (1994.02.25.)		5,000	기전과
2	남산2호	2001.	1620	반횡류	축류휀 ∅2400 × 85㎥/s × 100㎾ × 2대(급․배기용) (2000.08.) 축류휀 ∅2400 × 92㎥/s × 135㎾ × 2대(급․배기용) (2008.08.)		5,000	기전과
3	남산3호	1978	1280	반횡류	축류휀 ∅2600 × 90㎥/s × 220㎾ × 2대(급․배기용) (2012.12.20.) 축류휀 ∅2600 × 90㎥/s × 220㎾ × 2대(급․배기용) (2012.12.20.)			기전과

※ 최초로 제연성능을 검증하는 터널은 화재 시뮬레이션 수행

[참고] 방재지침 개정(안) 규정 참고

6.1.6 제연설비의 성능검증

6-2. CCTV 설치대상 확대에 따른 추가 소요예산 - “공사중인 터널 및 지하차도 포함”

- 대상 : 방재등급 3등급이상 터널 및 지하차도 중 CCTV 미설치 터널

연번	시설명	준공일 (준공예정일)	연장 (m)	방재 등급	CCTV 설치현황 (개)	CCTV추가 설치 소요 댓수 (200~400m 간격) (개)	추가 설치 소요예산 (천원)	관리기관 (발주기관)
1	남산1호터널	1970	1530	2	40
2	남산2호터널	2001	1620	2	30
3	남산3호터널	1978	1280	2	23
4	금화터널	1979	555	3	13

[참고] 방재지침 개정(안) 규정 참고

4.5 CCTV

6-3. 기타 추가 소요예산 - “공사중인 터널 및 지하차도 포함”

- 대상 : 방재지침 개정(안)에 따라 추가로 시설되는 방재시설

연번	시설명	추가 방재시설	추가소요예산 (천원)	지침 개정(안)규정	관리기관 (발주기관)
1