유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(청소)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	메타규산소다 9수염 8% Mono ethanol amine 0.8% sodium hydroxide 3.5% sunfol LDH-10 2.2% E.D.T.A 2Na 1.5%	제품명 Kemi-1
2	제조업체명 및 연락처	㈜ 에어로케미 / 031)989-9378
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 에어로케미 / 031)989-9378
4	관리 담당자	청소반장
5	사용 시기	주1회	바닥왁스 박리세척제
6	사용 위치	복도, 사무실, 바닥
7	사용 수량	18.75리터, 2통(4배희석)
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	밀봉저장/ 부식성용기에 보관
10	작업시 주의사항	피부 부식성/ 눈 손상 자극성 물질
11	사고발생 대비 비상조치 사항	삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을것(토하지 말 것) 흡입시 신선한 공기를 쐬고 안정 노출시 깨끗한 물로 씻기
12	개인 보호구	호흡용 보호구, 보안경,장갑,보호의

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(청소)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	트리스 인산 5%이하 에톡시 디글리콜 10%이하 폴리에틸렌, 산화된 5%이하 아클리머 코폴리머 30%이하	제품명 킹코트
2	제조업체명 및 연락처	㈜ 캉가루 / 032)523-2531
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 캉가루 / 032)526-8332
4	관리 담당자	청소반장
5	사용 시기	주1회	바닥용 광택제
6	사용 위치	복도, 사무실, 바닥
7	사용 수량	18.75리터, 1통
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	직사광선을 피하여 보관할 것
10	작업시 주의사항	피부 자극성/ 눈 손상 자극성 물질
11	사고발생 대비 비상조치 사항	삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을것(토하지 말 것) 흡입시 신선한 공기를 쐬고 안정 노출시 깨끗한 물로 씻기
12	개인 보호구	호흡용 보호구, 보안경,장갑,보호의

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(청소)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	디수소 산화물 80~90% 염화수소 5~10% 프로필렌그릴콜 1%이하	제품명 고게터
2	제조업체명 및 연락처	말표산업 / 032)811-6671
3	구입업체명 및 연락처	다이버시코리아(주) / 02)3416-3000
4	관리 담당자	청소반장
5	사용 시기	월1회	세척살균, 악취제거제 변기세정제
6	사용 위치	화장실, 변기, 소변기, 타일바닥
7	사용 수량	1/2통(4배희석)
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	열 화기 주의, 원래의 용기에 보관 내부식성 용기 보관 잠금장치에 저장장소 음식과 음료수로부터 멀리하시오
10	작업시 주의사항	피부 자극/ 금속을 부식시킬수 있음 화재 또는 폭팔을 일으킬수 있음(강산화제)
11	사고발생 대비 비상조치 사항	삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입시 신선한 공기를 쐬고 안정 피부 접촉시 다량의 물로 씻기 대형화재시 폭팔의 위험이 있으므로 주변지역사람을 대피시기고 거리를 유지하며 불을 끄시오
12	개인 보호구	호흡용 보호구, 보안경,장갑,보호의

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(청소)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	alkyldimethylbenzylammonium chloride 2.251% alkyldimethylbenzyl(ethylbenzyl) ammonium chloride 2.251% ethanol 0.563% sodium carbonate 3% edetate sodium 0.025% trisodium nitroxide 0.025% sodium glycolate 0.075% alcohols, C9-11,ethoxylated 4.52% FD&C Red no.40 0.0005%	제품명 HbV-Quat plus
2	제조업체명 및 연락처	(주)캐롤컴파니/ +1 972 278 1304
3	구입업체명 및 연락처	(주)캐롤코리아/ 02-576-9947
4	관리 담당자	병동 팀장
5	사용 시기	필요시 (기구세척제)
6	사용 위치	병동 및 소아과 외래
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	상온 보관, 내부식성 용기, 밀봉보관
10	작업시 주의사항	피부 및 눈자극성, 수생환경 유해
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	보안경 착용, 내화학성 보호 장갑 또는 보호복, 마스크

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(청소)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	차아염소산 나트륨 4~6% 수산화나트륨 0.1~0..5%	제품명 유한락스
2	제조업체명 및 연락처	㈜ 유한크록락스 / 031)352-8292
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 유한크록락스 / 031)352-8292
4	관리 담당자	청소반장
5	사용 시기	매일(2회)
6	사용 위치	복도,사무실, 병실, 화장실,바닥
7	사용 수량	1회 187ml(80배 희석)
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	직사광선이 없는 서늘한곳(25℃이하) 환기가 잘 되는곳 밀폐된 용기 보관
10	작업시 주의사항	피부 부식성/ 눈 손상 자극성 물질 급만성 수생환경 유해성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	삼겼을때는 입을씻어내고 토하게 하려하지 말 것 흡입시 신선한 공기를 쐬고 안정 피부 노출시 의복을제거 깨끗한 물로 씻기
12	개인 보호구	호흡용 보호구, 보안경,장갑,보호의

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(청소)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	직쇄알킬벤젠설폰산염 1~5% 로릴에텔 황산나트륨 1~5% 염화마그네슘 1%이하 염화나트륨 1%이하 벤조산나트륨 1%이하 구연산 소다 1%이하 에탄올 1%이하	제품명 항균트리오
2	제조업체명 및 연락처	㈜ 애경산업 / 080)024-1357
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 애경산업 / 080)024-1357
4	관리 담당자	청소반장
5	사용 시기	매일 (수시)	주방용 합성세제
6	사용 위치	복도, 사무실,병실, 화장실 바닥
7	사용 수량	977ml
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	어린이 손에 닿지 않는곳 0℃이상보관
10	작업시 주의사항	피부 자극/ 눈 손상 자극성 물질
11	사고발생 대비 비상조치 사항	삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을것 흡입시 신선한 공기를 쐬고 안정 피부 노출시 다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	민감한 피부시 고무장갑 착용

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(청소)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	글리콜에테르 2% 이소프로필알코올 10%	제품명 화인그라스
2	제조업체명 및 연락처	㈜ 캉가루/ 032)523-2531
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 캉가루/ 032)523-2531
4	관리 담당자	청소반장
5	사용 시기	주3회	유리용 세정제
6	사용 위치	유리
7	사용 수량	600ml
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	직사광선 및 40℃이상장소 피해 보관할 것 얼지 않게 보관할 것
10	작업시 주의사항	눈 손상 자극성 물질
11	사고발생 대비 비상조치 사항	삼겼을때는 기도유지, 위세척 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입시 신선한 공기를 쐬고 안정 피부 노출시 다량의 물로 씻기 눈에 들어갔을 때 다량의 물이나 생리식염수로 씻어낼것
12	개인 보호구	필요시 보안경 착용, 보호장감 착용

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(청소)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	폴리에틸렌라우릴에테르 10%미만 첨가제 60%이하	제품명 레자왁스
2	제조업체명 및 연락처	㈜ 나바켐/ 041)531-7992
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 나바켐/ 041)531-7992
4	관리 담당자	청소반장
5	사용 시기	월1회
6	사용 위치	가죽쇼파	가죽쇼파청소
7	사용 수량	1회 10ml
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	직사광선을 피하여 보관할것
10	작업시 주의사항	눈 손상 자극성 물질
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것)
12	개인 보호구	마스크착용, 보안경 착용, 필요시 고무장갑,보호앞치마 착용

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(청소)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	부탄 21~26% Cylcomethicone 22~26% D-LIMONENE 18~20% LPG 8-12%이하 DISTILLATES,HYDROTREATED LIGHT 8~12% Dibasic Ester 8~12% Dipropylene Glycol Methyl Ether 1~5%	제품명 PIC 10
2	제조업체명 및 연락처	㈜ 3M/ 02-3771-4114
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 3M/ 02-3771-4114
4	관리 담당자	청소반장
5	사용 시기	필요시	접착제 제거용
6	사용 위치	바닥, 스텐벽, 유리 등
7	사용 수량	-
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	화기주의, 산성류 분리 보관/직사광선을 피하여 보관할 것 밀폐용기,
10	작업시 주의사항	인화성 에어로졸/눈 손상 자극성 물질 피부부식/피부과민성/특정표적장기 독성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	안면 통기성 고글 보안경 착용, 니틀릴고무, 불소고무 포함 창갑,안면 가림 공기 호흡기 착용

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(청소)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	수화된 석유 35~40% 파라핀 증류액 10~15% 프로판 8~12% 부탄 28 ~32%	제품명 WD 40 에어로졸켄
2	제조업체명 및 연락처	벡스인터코퍼레이션(주)/ 02-571-4040
3	구입업체명 및 연락처	벡스인터코퍼레이션(주)/ 02-571-4040
4	관리 담당자	청소반장
5	사용 시기	필요시	쇠녹 제거
6	사용 위치	경첩,바퀴등
7	사용 수량	-
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	화기주의, 산성류 분리 보관/직사광선을 피하여 보관할 것 밀폐용기,
10	작업시 주의사항	인화성 에어로졸/특정 표적장기 독성 흡인유해성물질
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	보안경 착용, 내화학성 보호의, 장갑 또는 방독마스크,공기여과식 호흡보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(기계실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	정제수 75~85% sodium hexametaphosphate 10~15% sodium hydroxide 1~3%	제품명 AQUA BT 150
2	제조업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
3	구입업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	매일	보일러스케일 부식 방지제
6	사용 위치	지하1층 기계실
7	사용 수량	200리터
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	시원하며 통풍이 잘되는 곳 본래의 용기에 보관
10	작업시 주의사항	건강유해성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상 다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	측면 차폐 보호안경, 보호장갑, 적절한 호흡기구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(기계실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	sodium sulfite 99%	제품명 OX-AWAY
2	제조업체명 및 연락처	엔씨에이취코퍼레이션/ 02-438-0665
3	구입업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시	보일러 탈산소제
6	사용 위치	지하1층 기계실
7	사용 수량	100리터
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	본래의 용기에 보관/ 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통품이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	급성 독성 (경구),피부과민성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	피부, 눈,의복에 접촉하지 않도록, 분진을 흡입하지 않도록/ 눈과 눈밑을 물로 충분히 헹굴 것 눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것
12	개인 보호구	환기시설, 호흡기보홈구, 측면차폐보호안경, 보호장갑,보호복착용

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(기계실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	정제수 70~80% 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid 5~10% sodium hydroxide 5%이하 potassium hydroxide 5%이하 tolyltriazole 1~3% sodium molybdate dihydrate 1.0%이하 maleic acid 1%이하	제품명 CHEM-AQUA 15000MT
2	제조업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
3	구입업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시	냉각탑 스케일 방지제
6	사용 위치	지하1층 기계실
7	사용 수량	60
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	본래의 용기에 보관/ 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통품이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	장기에 손상/ 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	보안경 착용, 내화학성 보호의, 장갑 또는 방독마스크,공기여과식 호흡보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(기계실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	정제수 90~99% magnesium nitrate 1~5% 5-chloro-2-metyl-4isothiazolin-3-one 1%이하 2-metyl-4isothiazoli --3-one 1%이하	제품명 MB-215 (타워리퀴드2)
2	제조업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
3	구입업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시	냉각탑스케일 방지제
6	사용 위치	지하1층 기계실
7	사용 수량	60
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	본래의 용기에 보관/ 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통품이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 금속부식성/피부부식성, 피부자극성 만성 수생환경 유해성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 독극물관리센터 연락하시오(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	보안경 착용, 내화학성 보호의, 장갑 또는 방독마스크,공기여과식 호흡보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(기계실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	정제수 80`90% 차아염소산나트륨 10~20%	제품명 엑티클로르
2	제조업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
3	구입업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시	미생물제거제
6	사용 위치	지하1층 기계실
7	사용 수량	60
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	본래의 용기에 보관/ 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통품이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 금속부식성/피부부식성, 피부자극성 만성 수생환경 유해성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 먹었을 때 구토를 유도하지 않고 즉시 의사의 검진을 받을것 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	완전밀페보호안경, 보호장감, 적절한 보호의,

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(기계실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	정제수 80~90% sodium metaborate tetrahydrate 5~10% sodium nitrite 4~7% sodium hydroxide 1%이하	제품명 켐아쿠아 777
2	제조업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
3	구입업체명 및 연락처	엔씨에이취코리아(주)/ 02-3482-2581
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시	미생물제거제
6	사용 위치	지하1층 기계실
7	사용 수량	60
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	본래의 용기에 보관/ 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통품이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 금속부식성/피부부식성, 피부자극성 만성 수생환경 유해성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 먹었을 때 구토를 유도하지 않고 물을 많이 마시시오. 즉시 의사의 검진을 받을것 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	완전밀페보호안경, 보호장감, 적절한 보호의,

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(기계실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	수화된 증류 25~30% 데왁스ED잔기성 기름 70~75% 황산칼슘, 무수물 0.03~ 0.4%	제품명 GS기어320
2	제조업체명 및 연락처	GS칼텍스/ 02-2005-6841~8
3	구입업체명 및 연락처	GS칼텍스/ 02-2005-6841~8
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시	고부하 기어용 윤할제
6	사용 위치	지하1층 기계실
7	사용 수량	60
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	본래의 용기에 보관/ 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통품이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 금속부식성/피부부식성, 피부자극성 만성 수생환경 유해성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 먹었을 때 긴급 의료조치할것 즉시 의사의 검진을 받을것 흡입했을 때 별도 조치가 필요하지않음 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	비산물 발생시 보안경 착용 내화학성 장갑, 내화학성 보호의

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(기계실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	수화된 증류 35~42% 광유 30~35% 정제된 중질 나프텐 15~ 18% 리티움 12 2.0~5.0%	제품명 그리이스3
2	제조업체명 및 연락처	GS칼텍스/ 02-2005-6841~8
3	구입업체명 및 연락처	GS칼텍스/ 02-2005-6841~8
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시	건설중장비 산업기계용 윤할제
6	사용 위치	지하1층 기계실
7	사용 수량	60
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	본래의 용기에 보관/ 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통품이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 금속부식성/피부부식성, 피부자극성 만성 수생환경 유해성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 먹었을 때 물이나 우유를 먹이고 의식이 없는 경우는 아무것도 먹여서는 안되고 구토를 시키지 말 것 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	호흡용 보호구 필요, 내화학성 보호장갑, 보안경, 보호복 등

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(방재실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	톨루엔 10~15% 2-프로파논 10~15% 메틸 에테르 25~30%	제품명 일신락카 페인트
2	제조업체명 및 연락처	일신제약/ 052-276-4431
3	구입업체명 및 연락처	일신제약/ 052-276-4431
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시	페인트스프레이
6	사용 위치	병원내
7	사용 수량	60
8	보관 장소	1층 방재실
9	보관 방법	본래의 용기에 보관/ 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통품이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	특정표적장기 독성, 피부부식성,생식독성 피부자극성, 신한 눈 손상성, 눈자극성,인화성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 먹었을 때 토하게 하지말고 의료기관 진찰을 받도록 할것 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	호흡기보호구,보안경, 내화학성 장갑. 보호복

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(방재실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	톨루엔 28~32% 액화석유가스 35~40% ㅅ12-하이드록시스테아릭 산 1~5%	제품명 뿌리는구리스
2	제조업체명 및 연락처	일신제약/ 052-276-4431
3	구입업체명 및 연락처	일신제약/ 052-276-4431
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시	페인트스프레이
6	사용 위치	병원내
7	사용 수량	60
8	보관 장소	1층 방재실
9	보관 방법	본래의 용기에 보관/ 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통품이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	특정표적장기 독성, 피부부식성,생식독성 피부자극성, 신한 눈 손상성, 눈자극성,인화성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 먹었을 때 토하게 하지말고 의료기관 진찰을 받도록 할것 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	호흡기보호구,보안경, 내화학성 장갑. 보호복

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(방재실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	수화된 석유 35~40% 파라핀 증류액 10~15% 프로판 8~12% 부탄 28 ~32%	제품명 WD 40 에어로졸켄
2	제조업체명 및 연락처	벡스인터코퍼레이션(주)/ 02-571-4040
3	구입업체명 및 연락처	벡스인터코퍼레이션(주)/ 02-571-4040
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시	쇠녹 제거
6	사용 위치	경첩,바퀴등
7	사용 수량	-
8	보관 장소	1층 방재실
9	보관 방법	화기주의, 산성류 분리 보관/직사광선을 피하여 보관할 것 밀폐용기,
10	작업시 주의사항	인화성 에어로졸/특정 표적장기 독성 흡인유해성물질
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	보안경 착용, 내화학성 보호의, 장갑 또는 방독마스크,공기여과식 호흡보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(방재실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	디클로로메탄 15~25% 톨루엔 5~15% 트리크로로에틸렌 20~30% 퍼클로로에틸렌 10~20% 파라 3차 뷰틸페놀 포름알데하이드 수지 5~10% 네오프렌 10~20%	제품명 돼지본드 튜브형 (D-3361)
2	제조업체명 및 연락처	대흥화학공업/ 031-668-1424
3	구입업체명 및 연락처	대흥화학공업/ 031-668-1424
4	관리 담당자	기계실 담당
5	사용 시기	필요시
6	사용 위치	병원내
7	사용 수량	60
8	보관 장소	1층 방재실
9	보관 방법	본래의 용기에 보관/ 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통품이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	급성 독성, 피부부식성,생식독성,흡인유해성 피부자극성,인화성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 먹었을 때 토하게 하지말고 의료기관 진찰을 받도록 할것 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	호흡용 보호구, 안전 보안경, 보호장갑, 불침투성 보호의

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                               관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	Sodium hypochlorite 4~6%	제품명 럭키락스
2	제조업체명 및 연락처	LG생활건강(주)/ 080-023-7007
3	구입업체명 및 연락처	LG생활건강(주)/ 080-023-7007
4	관리 담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)
5	사용 시기	매일	살균소독제
6	사용 위치	구내식당 조리장
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	직사광선을 피할 것 원래의 용기에보관 가연물 주의
10	작업시 주의사항	피부부식성, 눈에 심한손상, 수생생물에 유해함
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 눈을 문지르지 마시고 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것.컨텍트렌즈를 제거할것 삼겼을때는 즉시 물로 씻어내고 의사의 조언을 받으시오 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	호흡기 보호구(방독마스크), 보호안경, 안전장갑

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	인산 35~45%	제품명 SJM-Noscale -G
2	제조업체명 및 연락처	금성화학(주)/ 043-853-0103
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 신진마스타/ 02-6309-8788
4	관리 담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)
5	사용 시기	매일	식기세척기용
6	사용 위치	구내식당 조리장
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	환기가 잘되는곳에 보관 밀폐용기,
10	작업시 주의사항	피부과민성, 삼키거나 흡입시 유해함
11	사고발생 대비 비상조치 사항	먹었을 때 즉시 식초, 우유등을 마시게하여 토하게 하고 충분히 헹구어 낸후 반드시 의사의 검진을 받는다 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	비상세척설비, 보호장갑, 보호안경,호흡용 보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	수산화칼륨 5~8% 테트라나트륨 염 1~3%	제품명 SJM-35WG
2	제조업체명 및 연락처	금성화학(주)/ 043-853-0103
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 신진마스타/ 02-6309-8788
4	관리 담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)
5	사용 시기	매일	식기세척기용
6	사용 위치	구내식당 조리장
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	물리적인 장애로부터 보호되고 밀폐용기,옥내에보관
10	작업시 주의사항	피부과민성, 삼키거나 흡입시 유해함
11	사고발생 대비 비상조치 사항	먹었을 때 구토를 유도하지 않고 많은 양의 물을 마시도록 함. 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	비상세척설비, 보호장갑, 보호안경,호흡용 보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	삼폴리인산나트륨 20~30% 황산나트륨 30~40% 에텔렌디아민 1~5% 탄산수소나트륨 20~30%	제품명 SJM-PRESOAKER-G
2	제조업체명 및 연락처	금성화학(주)/ 043-853-0103
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 신진마스타/ 02-6309-8788
4	관리 담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)	식기세척기
5	사용 시기	매일
6	사용 위치	구내식당 조리장
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	물리적인 장애로부터 보호되고 밀폐용기,옥내에보관
10	작업시 주의사항	피부과민성, 삼키거나 흡입시 유해함
11	사고발생 대비 비상조치 사항	먹었을 때 구토를 유도하지 않고 많은 양의 물을 마시도록 함. 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	비상세척설비, 보호장갑, 보호안경,호흡용 보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	수산화칼륨 4.5% 라우릴에테르 1~5% 라우릴 벤젠 설폰산 0.5~5% 설폰산 나트룸 크실렌 1~10%	제품명 SJM-Oven cleaner-G
2	제조업체명 및 연락처	금성화학(주)/ 043-853-0103
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 신진마스타/ 02-6309-8788
4	관리 담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)
5	사용 시기	매일	오븐 기름때
6	사용 위치	구내식당 조리장
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	물리적인 장애로부터 보호되고 밀폐용기,옥내에보관
10	작업시 주의사항	피부과민성, 삼키거나 흡입시 유해함
11	사고발생 대비 비상조치 사항	먹었을 때 즉시 식초, 우유등을 마시게하여 토하게 하고 충분히 헹구어 낸후 반드시 의사의 검진을 받는다 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	비상세척설비, 보호장갑, 보호안경,호흡용 보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	Ammonium hydroxide 1%이하	제품명 윈덱스 유리세정제
2	제조업체명 및 연락처	에쓰시 존슨 코리아(주)/ 080-022-2701
3	구입업체명 및 연락처	에쓰시 존슨 코리아(주)/ 080-022-2701
4	관리 담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)
5	사용 시기	매일
6	사용 위치	구내식당 조리장
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	용기를 잘 닫아 보관할것
10	작업시 주의사항	피부과민성, 삼키거나 흡입시 유해함
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 1~2잔의 물 또는 우유를 마실것 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	눈/피부에 위험한 노출이 예상되면 적절한 보호장비 착용할것

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	수화된 석유 35~40% 파라핀 증류액 10~15% 프로판 8~12% 부탄 28 ~32%	제품명 샤보넷FT FORM
2	제조업체명 및 연락처	벡스인터코퍼레이션(주)/ 02-571-4040
3	구입업체명 및 연락처	벡스인터코퍼레이션(주)/ 02-571-4040
4	관리 담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)
5	사용 시기	매일	손세척용 거품비누
6	사용 위치	구내식당 조리장
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	화기주의, 산성류 분리 보관/직사광선을 피하여 보관할 것 밀폐용기,
10	작업시 주의사항	인화성 에어로졸/특정 표적장기 독성 흡인유해성물질
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	보안경 착용, 내화학성 보호의, 장갑 또는 방독마스크,공기여과식 호흡보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	베스트 주방세제
2	제조업체명 및 연락처	(주)크린피아 031-499-2281
3	구입업체명 및 연락처	(주)크린피아 031-499-2281
4	관리담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)
5	사용시기	매일
6	사용위치	구내식당 조리장
7	사용수량
8	보관장소	주방용 위해물질 보관소
9	보관방법	용기를 밀폐한 상태에서 건조하고 시원하며 통풍이 잘되는 곳에 보관
10	작업시 주의사항	취급후에는 취급부위를 철저히 씻을것
11	사고발생 대비 비상조치 사항	피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻을 것
12	개인 보호구	보호용 장갑을 착용할 것

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	하이토피아 R250
2	제조업체명 및 연락처	대성씨앤에스(주) 02-2290-5500
3	구입업체명 및 연락처	대성씨앤에스(주) 02-2290-5500
4	관리담당자	배미지(아워홈 점포책임자)
5	사용시기	매일
6	사용위치	구내식당 조리장
7	사용수량
8	보관장소	주방용 위해물질 보관소
9	보관방법	환기가 잘 되는 곳에 보관 용기를 단단히 밀폐 보관
10	작업시 주의사항	혼합금지 물질과 분리할것
11	사고발생 대비 비상조치 사항	유출이 적은 경우에는 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시키고 건조한 용기에 보관
12	개인 보호구	보호장갑 착용 안면보호구 착용

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	수화된 석유 35~40% 파라핀 증류액 10~15% 프로판 8~12% 부탄 28 ~32%	제품명 쎄니콜라이트
2	제조업체명 및 연락처	(주)한손하이젠/ 041-584-3120
3	구입업체명 및 연락처	(주)한손하이젠/ 041-584-3120
4	관리 담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)
5	사용 시기	매일	야채과일기기, 손소독
6	사용 위치	구내식당 조리장
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	화기주의, 산성류 분리 보관/직사광선을 피하여 보관할 것 밀폐용기,
10	작업시 주의사항	눈 자극/특정 표적장기 독성(마취작용, 호흡기계)
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	노출농도에 따라 호흡용 보호구 착용

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	차아염소산나트륨 4~6%	제품명 쎄니크로
2	제조업체명 및 연락처	(주)한손하이젠/ 041-584-3120
3	구입업체명 및 연락처	(주)성진켐/ 041-584-3120
4	관리 담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)	식품등의 살균 소독제
5	사용 시기	매일
6	사용 위치	구내식당 조리장
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	화기주의, 산성류 분리 보관/직사광선을 피하여 보관할 것 밀폐용기,
10	작업시 주의사항	눈 자극/급성 수생환경 유해성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	보호장갑, 보호의, 보안경,안면보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  서무팀장                            관리부서 : 원무과(식당)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	sodium carbonate 10~30% sodium sulfate 40~60% sodium silicate 5~10% ALKylbenzene sulphonic acid-sodium salt 5~15% enzyme 1%이하	제품명 넘버원
2	제조업체명 및 연락처	(주)무궁화/ 031-869-7000
3	구입업체명 및 연락처	(주)무궁화/ 031-869-7000
4	관리 담당자	식당:배미지(아워홈 점포책임자)
5	사용 시기	매일	의류용분말세제
6	사용 위치	구내식당 조리장
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	서늘하고 건조하며 통품이 잘되는 장소 실내에 보관, 적당환 환기시설
10	작업시 주의사항	눈에 심각한 자극
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 2~4컵의 물이나 우유를 제공하고 구토를 유도하지 마시오 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  재활의학과장                            관리부서 : 진료부(수치료실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	소디움 메타디설파이트	제품명 CLEAN UP 10
2	제조업체명 및 연락처	한배환경화학/ 02-936-2100
3	구입업체명 및 연락처	주)새한 메디피아/ 02-2234-0012
4	관리 담당자	김지원
5	사용 시기	상시	수치료실용 pH조절제
6	사용 위치	진료부(수치료실)
7	사용 수량	20KG
8	보관 장소	수치료실 기계실 내 유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	건조한 곳에 보관, 40℃이하에서 보관, 밀폐된 용기에 보관, 서늘하고 건조한 장소에 보관, 혼합금지 물질과 분리할 것
10	작업 시 주의사항	피부와 접촉하면 유해함, 눈에 심한 손상을 일으킴, 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해의 우려가 있음
11	사고발생 대비 비상조치 사항	피부에 묻으면 물과 비누로 씻고 심하면 의사의 처치를 받을 것. 눈에 접촉 시 15분 이상 물로 조심해서 씻을 것. 가능하면 콘택트렌즈를 제거할 것. 자극이 지속되면 의사의 처치를 받을 것.
12	개인 보호구	보호장갑, 보호의, 보안경

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 : 재활의학과장                            관리부서 : 진료부(수치료실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	차아염소산 나트륨 4~6% 수산화나트륨 0.1~0.5%	제품명 아비타
2	제조업체명 및 연락처	(주)유한크로락스/ 031-352-8292
3	구입업체명 및 연락처	주)새한 메디피아/ 02-2234-0012
4	관리 담당자	김지원
5	사용 시기	상시	수치료실용 살균소독제
6	사용 위치	진료부 수치료실
7	사용 수량	600kg
8	보관 장소	수치료실 기계실 내 유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	잠금장치가 있는 저장장소, 직사광선에 없는 서늘한 곳, 환기가 잘되는 지역에 밀폐된 용기에 보관
10	작업 시 주의사항	피부에 심한 화상과 눈손상, 눈에 심한 손상, 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 물로 충분히 씻어냄 피부접촉 시 의복탈의 후 중성세제로 충분히 씻어냄 흡입 시 의사진찰을 받을 것
12	개인 보호구	호흡용 보호구, 내화학성 보호장갑, 내화학성 보호의, 보안경

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  병동팀장                            관리부서 : 간호부(병동)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	fatty alcohols, alkoxylated	제품명 neodisher mediclean forte
2	제조업체명 및 연락처	앞썬아이앤씨/ 02-443-4456
3	구입업체명 및 연락처	앞썬아이앤씨/ 02-443-4456
4	관리 담당자	병동 팀장
5	사용 시기	필요시 (세제)
6	사용 위치	병동
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	상온 보관, 내부식성 용기, 밀봉보관
10	작업시 주의사항	피부 및 눈자극성, 수생환경 유해
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	보안경 착용, 내화학성 보호 장갑 또는 보호복, 마스크

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  공급실팀장                            관리부서 : 간호부(공급실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	Ethylene Oxide(산화에틸렌)	제품명 (산화에틸렌)
2	제조업체명 및 연락처	한국쓰리엠(주)/ 02-3771-4114
3	구입업체명 및 연락처	한국쓰리엠(주)/ 02-3771-4114
4	관리 담당자	공급실 팀장 한선
5	사용 시기	필요시
6	사용 위치	공급실
7	사용 수량	한달에 8~ 10개 카트리지 (1개 카트리지 170g)
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장, 화기주의, 산성류 분리 보관/직사광선을 피하여 보관할 것 밀폐용기,
10	작업시 주의사항	인화성 가스, 급성독성,피부부식성,심한 눈손상,발암성,생식세포 변이원성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 눈을 문지르지 마시오,많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것.콘텍트렌즈제거 삼겼을때는 즉시 물로 입을 씻어내고 의료기관 진찰을 받을 것 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 오염된 의복제거,15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	국소배기장치, 호흡용 보호구,방독마스크, 직결식 소형 방독마스크,공기여과식 호흡 보호구,비상세척설비, 내화학성 장갑, 내화학성 보호의

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  병동팀장                            관리부서 : 간호부(병동/공급실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	alkyldimethylbenzylammonium chloride 2.251% alkyldimethylbenzyl(ethylbenzyl) ammonium chloride 2.251% ethanol 0.563% sodium carbonate 3% edetate sodium 0.025% trisodium nitroxide 0.025% sodium glycolate 0.075% alcohols, C9-11,ethoxylated 4.52% FD&C Red no.40 0.0005%	제품명 HbV-Quat plus
2	제조업체명 및 연락처	(주)캐롤컴파니/ +1 972 278 1304
3	구입업체명 및 연락처	(주)캐롤코리아/ 02-576-9947
4	관리 담당자	병동 팀장
5	사용 시기	필요시 (기구세척제)
6	사용 위치	병동 및 소아과 외래
7	사용 수량
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	상온 보관, 내부식성 용기, 밀봉보관
10	작업시 주의사항	피부 및 눈자극성, 수생환경 유해
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어갔을 때 : 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 삼겼을때는 즉시 의료기관 진찰을 받을 것(토하지 말 것) 흡입했을 때 신선한 공기를 쏘이고 즉각 치료를 받을 것 피부 노출시 15분 이상다량의 물로 씻기
12	개인 보호구	보안경 착용, 내화학성 보호 장갑 또는 보호복, 마스크

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  병동팀장                            관리부서 : 간호부(병동/공급실)

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	차아염소산 나트륨 4~6% 수산화나트륨 0.1~0..5%	제품명 유한락스
2	제조업체명 및 연락처	㈜ 유한크록락스 / 031)352-8292
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 유한크록락스 / 031)352-8292
4	관리 담당자	병동팀장
5	사용 시기	필요시(기구 세척)
6	사용 위치	병동
7	사용 수량	-
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	직사광선이 없는 서늘한곳(25℃이하) 환기가 잘 되는곳 밀폐된 용기 보관
10	작업시 주의사항	피부 부식성/ 눈 손상 자극성 물질 급만성 수생환경 유해성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	삼겼을때는 입을씻어내고 토하게 하려하지 말 것 흡입시 신선한 공기를 쐬고 안정 피부 노출시 의복을제거 깨끗한 물로 씻기
12	개인 보호구	호흡용 보호구, 보안경,장갑,보호의

[서식 2]

유해·위험물질 관리 대장

관리책임자 : 치과 과장                                            관리부서 : 치과

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	HBV-QUAT PLUS
2	제조업체명 및 연락처	캐롤컴퍼니 +1 972 278 1304
3	구입업체명 및 연락처	유통자:(주) 캐롤코리아 02)576-9947 판매자:연승약품 02)438-0633
4	관리 담당자	신상미
5	사용 시기	환경소독, 기구세척
6	사용 위치	치과 진료실
7	사용 수량	월/1병
8	보관 장소	유해물질 보관소
9	보관 방법	내부식성 용기에 밀봉하여 보관 50℃ 이하에서 보관
10	작업 시 주의사항	밀폐된 공간 작업시 강제배기장치 설치 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구 착용 사용시 먹거나 , 마시거나 흡연하지 말 것 피부와 눈접촉을 피할 것 취급후에는 취급부위 철저히 씻을 것
11	사고발생 대비 비상조치 사항	눈에 들어 갔을 때 15분 동안 충분히 씻어냄 피부접촉시 비누와 물로 충분히 씻어냄 흡입시 신선한 곳으로 이동조치
12	개인 보호구	보호장갑, 보안경, 보호복, 마스크

유해화학물질 관리 대장

관리책임자 :  치과 과장                                          관리부서 : 치과

번호	관리항목	내용	비고
1	물질명	차아염소산 나트륨 4~6% 수산화나트륨 0.1~0..5%	제품명 유한락스
2	제조업체명 및 연락처	㈜ 유한크록락스 / 031)352-8292
3	구입업체명 및 연락처	㈜ 유한크록락스 / 031)352-8292
4	관리 담당자	신상미
5	사용 시기	기구 세척 후, 타구 청소
6	사용 위치	소독실 . 진료실
7	사용 수량	1회 1ml(80배 희석)
8	보관 장소	유해화학물질 보관장소
9	보관 방법	직사광선이 없는 서늘한곳(25℃이하) 환기가 잘 되는곳 밀폐된 용기 보관
10	작업시 주의사항	피부 부식성/ 눈 손상 자극성 물질 급만성 수생환경 유해성
11	사고발생 대비 비상조치 사항	삼겼을때는 입을씻어내고 토하게 하려하지 말 것 흡입시 신선한 공기를 쐬고 안정 피부 노출시 의복을제거 깨끗한 물로 씻기
12	개인 보호구	호흡용 보호구, 보안경,장갑,보호의