[별표 2]

작업안전 수칙

1. 위험물질 안전수칙

가. 위험물 취급장 및 저장고 내에는 인화물질을 두어서는 안 되며, 화기 및 흡연을 금한다.

나. 위험물 취급 창고는 관계자 외 출입을 통제한다.

다. 위험물 취급 시 자리이석을 하여서는 안 되며, 부득이한 경우 안전대책을 실시하고        이석한다.

라. 위험물 취급 시 안전 보호 장구를 착용하고, 선임 담당자의 입회하에 취급한다.

마. 허가 이외의 위험물을 저장 또는 취급하여서는 안 된다.

바. 취급자는 매일 안전점검을 실시한다.

2. 고압가스 취급 안전 수칙

가. 용기 취급 시 충격을 주거나 위험하게 취급하여서는 안 된다.

나. 누설여부를 점검하고 화기와 인화성 물질을 사용하여서는 안 된다.

다. 용기를 운반할 때에는 캡을 씌운 후 체인으로 고정시켜 넘어지지 않도록 하고 운반한다.

라. 취급책임자가 취급하여야 하며 시건장치로 통제한다.

마. 고압가스는 종류별로 용기에 도색하여야 한다.

바. 모든 기기 및 부품은 점검 품으로 하여야 한다.

사. 사용 후 밸브의 개폐 여부를 확인 하여야 한다.

아. 취급자 및 담당자는 매일 점검을 실시한다.

3. 보일러 취급 안전수칙

가. 근무자는 지정된 장소를 무단이탈 하여서는 아니 된다.

나. 항상 제한 압력을 초과하여 사용하여서는 아니 된다.

다. 점화 및 소화 시에는 실내 통풍을 충분히 한다.

라. 수면계, 압력계, 화염상태를 항상 주시한다.

마. 안전변, 저수위경보, 차단압력제한기 등은 정비를 철저히 한다.

바. 자동제어로 원격 운전을 금한다.

사. 공구류는 지정된 장소에 정리하여 둔다.

아. 각종 밸브류의 개폐를 확실히 한다.

자. 소화기의 위치를 항상 확인한다.

차. 운전자의 음주를 금한다.

4. 전기설비 취급 안전수칙

가. 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관하여 안전관리업무 책임자인 전기 안전관리담당자의       지시·감독에 따라 안전하고 신뢰성 있는 전력이 공급될 수 있도록 한다.

나. 모든 작업은 안전을 제일로 하고 정확과 확실을 기한다.

다. 작업 중 잡담, 장난을 금하고 무단으로 작업장을 이탈하여서는 아니 된다.

라. 작업 중 통제자의 신호연락에만 행동하고 작업 목적, 범위, 시간 등을 숙지한다.

마. 항상 작업 복장 및 안전공구를 착용하고 공구는 목적 외 사용을 금하며 공구준비는        충분히 한다.

바. 항상 주위는 청결하고 작업을 전후하여 정리정돈을 철저히 한다.

사. 작업에 모험과 무리한 작업을 금한다.

아. 고압정전 작업 시 근접선로까지 검진기로 사활을 확인하고 필히 접지를 잡고 작업에        임한다.

자. 부하차단은 말단부 하측부터 고압 측으로 차단한다.

차. 작업 후 확인 점검을 철저히 하고 절연저항 측정 후 양호하면 투입한다.

카. 작업 시 의문점 또는 문제점이 발생했을 시 안전 관리자에 문의, 보고한다.

타. 작업계획 중 가장 위험하다고 생각되는 부분의 작업은 작업책임자로부터 착수 지시가        없는 한 착수하지 않으며 작업책임자는 완료할 때까지 감독하여야 한다.

파. 작업 중 반드시 안전태그나 푯말을 부착하고 작업하여야 한다.

5. 폐수처리시설 안전 수칙

가. 근무자는 반드시 지정된 보호구(마스크 보안경, 고무장화 및 장갑)를 착용한다.

나. 작업개시 전 설비의 이상 유무를 확인 후에 작업에 임한다.

다. 용도나 사용법을 모르는 기계는 함부로 조작하지 않는다.

라. 각종 스위치 등 전기시설 취급 시는 젖은 손 또는 기름 묻은 손으로 조작하지 않는다.

마. 난간이나 계단을 오르내릴 때는 뛰지 않는다.

바. 처리시설 주변 및 바닥은 항시 청결을 유지하며 미끄럽거나 불결하지 않도록 한다.

사. 불필요한 자재 및 용액의 현장 내 저장을 금지한다.

아. 각종 배관 및 가동설비는 정기 주유 및 이상 유무 점검을 생활하여 항시 제 기능이       유지되도록 한다.

자. 사용 공구 등은 항시 지정장소에 품목별로 구분 보관 한다.

차. 폐수의 피부 접촉 시는 즉시 접촉부위를 노출하여 냉수로 충분히 씻고 응급조치를 한다.

카. 폐수처리 시 특기사항을 확실하게 인수·인계하고 필요 사항은 현장에서 상호 확인한다.

6. 일반작업 안전수칙

가. 작업을 할 때는 규정된 복장 및 보호구를 착용한다.

나. 시설 및 작업기구는 점검 후 사용한다.

다. 작업장 주위환경을 항상 정리한다.

라. 인화물질 또는 폭발물이 있는 장소에서는 화기취급을 하지 않는다.

마. 위험표시 구역은 무단출입을 하지 않는다.

바. 작업 중 금연한다.

사. 모든 기계는 담당자 이외는 취급을 하지 않는다.

아. 현장 내에서 장난을 하거나 뛰어다녀서는 안 된다.

자. 기계 가동 중 기계에 대한 청소, 정비 및 칩등을 제거하지 않는다.

차. 사전 승인이 없는 화기 취급은 하지 않는다.

7. 복장 보호구 안전수칙

가. 그라인더작업, 용접작업, 유독물질 취급 작업 등에는 눈을 해칠 위험성이 있으므로       적적한 보안경 또는 보안면을 착용한다.

나. 물체의 낙하 또는 날아다니는 물체의 위험이 있는 작업에는 안전모를 착용한다.

다. 고소작업자는 안전대를 착용한다.

라. 중량물을 취급하는 작업은 안전화를 착용한다.

마. 유독물질이나 분진이 발생하는 작업에는 방진마스크 등을 착용한다.

바. 뜨거운 물질, 화합물이나 철판, 구조물을 취급하는 근로자는 안전장갑을 착용한다.

사. 소음이 많이 발생하는 곳에서는 귀마개 또는 귀덮개를 착용한다.

아. 기계주위에는 작업할 때에 넥타이를 매지 않으며 너풀거리거나 찢어진 바지를 입지       않는다.

자. 밀폐된 탱크 내 작업 등 산소 결핍 장소에는 송기마스크를 착용한다.

(방독마스크는 절대 안 됨)

8. 정리정돈 안전 수칙

가. 정리는 필요한 것과 불필요한 것을 구분하고 불필요한 것은 과감히 없앤다.

나. 정돈은 필요한 것을 쓰기 편하게 누구든지 쉽게 알 수 있도록 명시해 놓는다.

다. 올바른 방법과 안전한 방법으로 정리정돈 한다.

라. 작업장, 통로 및 주변은 항상 깨끗하게 청소를 한다.

마. 소화전, 화재 및 비상표시, 안전표시를 잘 보이는 곳에 올바르게 부착한다.

바. 구르기 쉬운 받침대는 고정을 튼튼히 하고 가능한 묶어서 보관한다.

사. 사용시기별, 용도별로 정리하고 빨리 사용할 것을 밑에 쌓지 않는다.

아. 품명 및 수량을 파악하기 좋도록 정리정돈 한다.

9. 사다리작업 안전수칙

가. 기계나 적재물, 나무상자 등을 사다리 대신 사용하지 않는다.

나. 사다리는 사용 전에 결함 여부를 꼭 점검한다.

다. 적선사다리(외줄사다리)를 사용할 때에는 벽으로부터 100Cm 이상 띄운다.

라. 손을 잡을 때와 디딜 때는 특히 조심한다.

마. 작업이 진행됨에 따라 작업 위치로 사다리를 자주 옮긴다.

바. 사다리로부터 자기 팔 길이 이상 떨어진 곳에 대한 작업을 하지 않는다.

사. 사다리를 오르기 전에 밑을 잘 고정시키고 올라간 때는 두 손을 사용한다.

아. 출입문이나 통로 가까이에 사다리를 세울 필요가 있을 때에는 주의 표지를 붙이거나        바리케이드를 설치한다.

자. 사다리를 세울 때에는 윗부분이 자기 위치에서부터 100Cm 이상 여유가 있도록 세운다.