병물아리수 생산시설 현황

□ 시설 개요

○ 위    치 : 영등포정수세터 내 병물공장

○ 규    모 : 3,000㎡(51m×29m×2층)

○ 시설준공 : 2010. 10.(내구연한 15년)

○ 생산능력

구 분	350㎖	2ℓ	비 고
1일 최대생산량	32,000병	14,000병	2라인 가동
1일 평균생산량	16,000병	7,000병	1라인 가동

○ 설비형식 : 2Line 자동생산Type, 필름포장방식

○ 근무인원 : 5명 (직원 2, 공무직 3)

□ 시설별 배치현황

○ 1층 : 자동적재설비, 자재 보관 창고

- 자동적재설비(로봇식파렛타이져), 자재보관 창고(빈용기, 원자재 등)

○ 2층 : 병물 생산 및 포장시설

- 병물 저장탱크(10㎥×3대), 염소투입시설(20g/hr), 병입 생산라인, 필림 포장기 등

□ 현황사진

건물외부 전경	건물내부 전경