신설 예정지 조사현황

□ 소방용수시설 신설 예정지 목록 - 예비포함

연번	위 치 (상 호 명)	설치구분		인 근 상수도 배 관 구 경 (mm)	도 로 넓 이 (광로,대로,중로,소로1,소로2)	도로구분 (차도,인도, 기타)	도로포장 구분
		지상식 소화전	지하식 소화전				아스콘	콘크리트	보도블럭	비포장
계		2	0						2
1	금. 독산동 441-14 인근 (롯데캐슬 공사장 출입구)	○		300	광로	인도			○
2	금. 독산로 218 인근 (서울신협 남부본점 맞은편)	○		200	중로	인도			○
			이하	빈칸

※ 작성방법

- 위 치(상호명) : 동, 번지, 상호명을 정확히 기재

- 인근 상수도 배관구경(mm) : 배관망도 참조

- 도로넓이 : 광로(40m이상), 대로(25～40m), 중로(12～25m), 소로1(8～12m),

소로2(4～8m)

- 도로구분 및 도로포장 구분 : 설치지점 기준