보도공사 설계 시공 매뉴얼 개정을 위한

의견 및 건의사항 조사

작성자 : ○○구 ○○팀

연번	페이지	현재 내용	의견 및 건의사항
			구분	내 용
1	48	(예시) 가. 보차도경계석 3) 낮춤시공 시 경계석 상부면과 차도(측구)포장면의 단차를 1㎝이하로 한다.	변경	포장면의 단차를 0㎝로 한다. 단, 낮춤부 주변의 물고임이 없도록 유의
2	00	불필요한 내용	삭제	-
3		-	추가	붙투수 블록 포장 시 투수시트 품질기준
4
5
6
7
8
9