보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0) 발행

□ 내   용

○ 기 시행사항 수록 : 상위 법령(도로법, 한국산업규격(KS) 등), 市 개선기준(품셈, 전폭턱낮춤 등) 표준도 보완 등 207건

○ 금회 개선사항 : 교통약자 보행환경 · 시공기준 개선 등 5건

【 1 】횡단보도 경사석 연장확대(1→2m)

개정 전(2013)	개정 후(2020)

【 2 】차량진출입로(아스팔트) 주변 점자블록 추가

개정 전(2013)	개정 후(2020)
기준 없음

【 3 】교통섬내 점자블록 설치방법 개선

개정 전(2013)	개정 후(2020)
4) 교통섬 - 휠체어사용자가 이용할 수 있도록 교통섬의 중앙에 평탄한 공간을 제공한다.	4) 교통섬 - 휠체어사용자가 이용할 수 있도록 교통섬의 중앙에 평탄한 공간을 제공하며 시각장애인이 방향 인지할 수 있도록 반경 1.0m내에 점형블록이 설치될 수 있도록 해야한다.

【 4 】연속 선형블록 설치 규정 추가

※ 장애인 노인 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령, 시각장애인 협회 요청

개정 전(2013)	개정 후(2020)
2) 연속적으로 방향을 유도할 때 - 장애물을 피하게 유도하는 경우, 유도 경로가 복잡한 경우, 시각장애인이 빈번히 이용하는 경우 등에는 선형블록을 연속적으로 설치한다. 유효 보도폭이 2.0m이상이고, 유효보도폭 좌우로 위험요소가 없는 경우에는 점형블록에 연계해서 통행방향을 잡는데 필요한 일정한 거리까지만 설치 할 수 있다. - 방향 전환시에 보행 방향이 직각으로 꺾어지는 굴절점에는 점형블록을 선형블록의 2배 넓이로 설치한다. - 선형블록의 진행방향이 직각으로 꺾어지는 곳 이외의 곡선부에서는 선형블록만을 설치하며, 선형 블록의 돌출선 방향이 보행 방향과 일치하도록 굽어지는 정도에 적절하게 약간씩 방향을 틀어 설치한다.	2) 연속적인 선형블록 - 설치대상은 장애인 노인 임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 별표2(대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준) 의무설치 대상시설, 시각장애인 이용시설(사회복지관·시각장애인 복지관), 맹학교 등에서부터 인근 교통시설(버스정류장, 지하철 출입구) 주변 점자블록까지 연속적으로 선형블록을 설치한다. ※ 시각장애인 이용시설이 이면도로 등 구도에 접할 경우 도로에 보도를 설치하거나, 점자블록을 설치하는 등 접근성을 높이기 위해 노력한다. - 장애물을 피하게 유도하는 경우, 유도 경로가 복잡한 경우, 시각장애인이 빈번히 이용하는 경우 등에는 선형블록을 연속적으로 설치한다. - 또한, 보도정비시 기존 설치된 연속적인 선형블록은 재설치 한다. - 연속적인 선형블록의 설치폭은 30cm로 설치할 수 있다. - 그 외의 경우에는 선형블록을 점형블록에 연계해서 통행방향을 잡는데 필요한 일정한 거리(보도폭의 최소 4/5)까지 설치한다. (이하 동일)

【 5 】도로경계석 이탈방지 강화

개정 전(2013)	개정 후(2020)
4) 거푸집 설치 후 콘크리트 타설 및 도로경계석(경계블록)을 설치한다. 5) 도로경계석(경계블록) 줄눈을 채움재로 마감하고 경계석(경계블록)을 깨끗이 청소한다.	4) 거푸집 설치 후 콘크리트 타설 및 도로경계석(경계블록)을 설치한다. 5) 도로경계석(경계블록) 이탈 방지를 위하여 앞채움 기초 콘크리트의 폭은 10cm로 시공한다. (이하 동일)