제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계

보도공사 설계지도점검 검토의견에 따른 조치결과서

2018. 3

	서 울 특 별 시

검 토 사 항  조 치 결 과 서

□용역명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계

□점검일시: 2018.02.07

연번	검 토 사 항	조 치 결 과 및 조 치 계 획
1	•포장단면 상세도 - 빗물이 띠녹지로 흘러 들어갈 수 있도록 보도의 횡구배 표기(2%~4%) 및 띠녹지 토피고 조정 - 띠녹지 설치구간은 투수블록 설치 지양 - 보차도경계석의 형상은 급경사형으로 변경 - 턱낮춤(경사석)의 경우 급경사로 인한 미끄럼 사고 방지를 위해 기울기 1/12이하에 맞추어 설치 (해당도면: 2-6, 27)	-보도의 횡구배 표기(2%~4%) 및 띠녹지 토피고 조정하였음. (해당도면: 2~4, 27) -해당 과업구간은 띠녹지 설치 구간으로 일반블록(불투수)으로 설치하는 것으로 반영하였음. (해당도면: 6) -보차도 경계석을 급경사형으로 변경하였음. (해당도면: 2~5, 27) -턱낮춤(경사석)을 기울기 1/12이하에 맞추어 설치하였음(해당도면: 5)
2	•보도위 시설물 배치도 - 횡단보도 신호등 음향신호기 설치시 도면에 표시 및 30cm 이격 후 점형블록 설치 - 보도 유효폭 확보를 위한 버스정류장 형식 변경(해당도면: 26)	-음향신호기가 설치되는 곳에 도면 표기 및 30cm 이격 후 점형블록 설치하였음. (해당도면: 14~26, A-2-1, B-4-1, C-1-1, E-2-2, L-5-1, M-1-1, N-1-1, O-1-1) -서울특별시 버스정책과와 기존 시설물의 이전설치로 기협의된 사항으로 버스정류장의 신규설치는 어려우므로 원안 반영하였음. (해당도면: 26)
3	•포장마감조정 상세도 - 횡단보도 방향과 점형블록 방향 일치 시킬 것 - 교통섬의 경우 보행 연속성을 위한 선형블록 연결 (해당도면: A-2-1, B-4-4, C-1-1, L-5-1, M-1-1, N-1-1, O-1-1, R-1-1)	- 횡단보도 방향과 점형블록 방향 일치시키겠음. - 교통섬의 경우 보행 연속성을 위한 선형블록 연결하였음. (해당도면: A-2-1, B-4-1, C-1-1, L-5-1, M-1-1, N-1-1, O-1-1, R-1-1)

연번	검 토 사 항	조 치 결 과 및 조 치 계 획
4	•포장마감조정 상세도 - 연속형 선형블록 구간내 버스정류장 점형블록과 연결 (해당도면: 17-26, E-17-1) - 연속형 선형블록 방향 전환시 곡선부에서는 선형블록으로 조정 (해당도면: Q-1-1)	- 연속형 선형블록 구간내 버스정류장 점형블록과 연결하였음. (해당도면: 17~26, E-17-1) - 연속형 선형블록 방향 전환시 곡선부에서는 선형블록으로 조정하였음 (해당도면: Q-1-1)
5	•기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 반드시 재설치하기 바람.	-과업구간내의 기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 기존과 같이 재설치 반영하였음. (해당도면: 10~26)
6	•각종 시설물 주변 및 가장자리 정밀시공 철저 (조각블록 사용 기준 준수 등)	-「서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼」의 내용을 준수하여 각종 시설물 주변 및 가장자리 정밀시공 철저 부분을 반영하였음.
7	•투수블록 자재 선정 시 투수지속성 검증시험 성적 3등급 이상 자재 사용	-해당 사업구간은 띠녹지 설치 구간으로 일반블록(불투수)으로 설치하는 것으로 반영함에 따라 해당사항 없음
8	•보도포장 전문교육이수자 공사배치	-공사시방서 1-8-5 보도포장 전문기술교육 부분에 보도공사에 참여하는 시공사의 품질관리자 1인 및 포장기능공 전원이 보도공사 전문기술 교육을 받은 후 보도공사에 참여 할 수 있도록 반영하였음. [첨부#1-해당 공사시방서]
9	•공사장 보행안전시설 배치도 추가 작성 (안전휀스, 보행안전도우미, 공사안내판 등)	-교통처리계획도에 보행안전시설(안전휀스, 보행안전도우미, 공사안내판 등)을 배치하여 적용하였음. [첨부#2-교통안전시설수량], [첨부#3-교통처리계획도]
10	•사업기간 중 현장지도점검을 받을 수 있도록 조치하시기 바람	- 보도공사 시공시 「보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부시행계획」에 의거하여 현장지도점검을 받을 수 있도록 도면 및 보고서에 명시하였음.
11	•기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 반드시 재설치하기 바람	-과업구간내의 기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 기존과 같이 재설치 반영하였음. (해당도면: 10~26)