검 토 사 항  조 치 계 획

□ 용역(공사)명 : 3.1운동 기념 시민공간 조성
(기관 및 부서명 :서울시 역사도심재생과)

□ 점검일시 :

연번	검 토 사 항	조치결과 및 조치계획
1	① 경계석 모따기 (R10) 표기	- 현재 R5 모굴리기 적용→R10으로 적용(반영)
		L04-231 L형측구 상세도
	② L형측구 콘크리트 강도표기	- L형 측구상세도에 강도 표기(반영)
	L04-231 L형측구 상세도
	③ 경계석 후면 기초콘크리트 단면변경	경계석 후면 100mm로 도면 및 내역에 수정(반영)
		L04-231 L형측구 상세도
	④ 급경사형 경계석 자재 사용 표기	급경사형 경계석 자재 미사용(해당없음)

연번	검 토 사 항	조치결과 및 조치계획
1	⑤ 블록, 경계석 및 점자블록 미끄럼저항 기준 표기·종횡단경사 및 낮춤구간 미끄럼저항기준 고려	- 경계석 및 점자블록 관련 도면 내 기준표기(반영)
	L04-231 L형측구 상세도
	L04-203 포장단면 상세도-1
	⑥ 점자블록 재질 및 규격 표기	- 점자블록 상세도 수정(반영)
	L04-203 포장단면 상세도-1
2	- 종방향 선형블록 마감부 점형블록 → 선형블록		- 시각장애인 보행이 연속적으로 이루어져야 하는 구간에 적용(반영)
			L04-101, 107, 108, 109 포장 및 시설 부분상세도 1, 7, 8, 9

연번	검 토 사 항		조치결과 및 조치계획
4	- 보도공사 실명제 위치도		- 위치 고려하여 최종공사구간 시·종점부에 설치(반영)
	L04-007 시설계획도-1	L04-008 시설계획도-2		L04-011 시설계획도-5
5	- 기존 연속형(선형)점자블록이 시공되었던 구간은 반드시 재설치하기 바람.		- 해당구간 점자블록 설치(반영)
			L04-101~106 포장 및 시설 부분상세도-1~6
6	- 각종 시설물 주변 및 가장자리 정밀시공 철저(조각블록 사용 기준 준수 등)		- 도면 내 시설물 주변 확대도 추가(반영)
			L04-101~109 포장 및 시설 부분상세도-1~9
7	- 투수블록 자재 선정 시 투수지속성 검증 시험 성적 3등급 이상 자재 사용		- 해당없음
8	- 보도상 설치예정인 조화맨홀(디자인맨홀) 설치 지양		- 조화맨홀 계획으로 서울시 디자인 심의 통과(미반영)