검 토 사 항  조 치 계 획

□ 용역(공사)명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

(기관 및 부서명 : 도시기반시설본부)

□ 점검일시 : 2018.7.18

연번	검 토 사 항	조치결과 및 조치계획
1	• 설계검토 - 안전한 보행을 위한 보도유효폭 확보(2.0m)를 위한 자전거도로 선형 조정가능 검토	- 최소 보도유효폭(B=1.5m)이상 확보하여 도면에 반영하였음.
2	• 경계석 상세도 - 간선도로변 측구 및 경계석 설치는 시공품질 향상을 위하여 기성제품 사용을 권장하며, 현장여건 상 콘크리트 타설일 경우 측구+경계석 기초 일체형 시공 할 수 있도록 설계 검토 - 횡단보도 주변 낮춤턱 설치 상부면의 높이와 도로(측구)와의 단차 표기 보완 (단차없음) - 경계석 상부 미끄럼저항 계수 표기	- 측구 및 경계석 설치는 공사비, 공사기간 및 작업자의 시공능력을 감안하여 분리 시공방법으로 품질을 확보되도록 시공하겠음. - 횡단보도 낮춤턱 설치구간 도면에 표기(단차없음) 보완하였음. - 도면에 미끄럼저항 계수 표기(NOTE) 보완하였음.
3	• 표준횡단면도 - 받침안정층 모래 유실방지 등을 위하여 보도포장 단면도내 투수시트 설치	- 보도포장 단면도내 투수시트 설치 시공토록하겠음.
4	• 공통사항 - 시각장애인 음향신호기 설치여부(예정 포함)을 검토하여 버튼 전면 30cm (점형)점자블록 2매 표기	- 음향신호기 설치여부(현재 미확정)를 확인하여 추후 반영토록하겠음.
5	• 포장계획도(공통) - 연속 (선형)점자블록은 보도중앙 설치를 원칙으로 하며, 좌우 60cm내 장애물(띠녹지, 자전거 도로)이 없도록 선형 조정 필요	- 점자블록 보도 중앙 설치 및 유효폭 확보하여 선형 조정 수정하였음.
6	• 도면추가 작성 - 공사의 정밀시공을 위한 보도포장 상세도 작성	- 보도포장 상세도 첨부하였음.

연번	검 토 사 항	조치결과 및 조치계획
7	•가로수 구간 설계 및 시공 준수 - 뿌리성장으로 인한 보도블록 융기 현상이 발생하지 않도록 통기시설을 설치하고, 가로수는 차도와 보도경계로부터 1.0~ 1.5m 이격 설치	- 현장여건을 고려하여 가로수 설치시 반영토록하겠음.
8	•횡단보도 주변 점자블록(점형, 선형) 설치시 횡단보행 방향과 방향 일치	- 도면에 반영하였음.
9	•공사중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	- 반영하여 시공토록하겠음.
10	•보도 가장자리 및 구조물 주변 포장공사시 조각블록이 발생하지 않도록 유의하여 시공	- 블록절단을 최소화하고. 절단된 블록의 길이와 너비의 비율이 2:1 이상인 블록은 사용하지 않도록 유의하여 시공토록 하겠음.
11	•투수포장재는 지속성 검증시험 기관에서(KTR, KTI, 서울시품질시험소) 발급한 “투수지속성 검증시험 3등급”이상의 제품을 사용하고, 관련기준에 의거 공정별 품질시험 실시	- 투수포장재 사용시 관련기준에 의거 공정별 품질시험을 철저히하여 보도공사 품질관리에 최선을 다하도록 하겠음.
12	- 사업 기간 중 현장지도점검을 받을 수 있 도록 조치하시기 바람. (보도관련 공사 설계 및 현장 지도점검 의무화 세부 시행계획, 행정2부시장 방침 제411호)	- 보도 공사 중 현장지도점검 대비 폼질관리에 최선을 다하도록 하겠음.