		2019. 07. 31.(수)
		이 보도자료는 2019년 8월 1일 오전 00:00부터 보도할 수 있습니다.
								보도자료
담당부서 :	물순환안전국 하천관리과						하천관리과장	한유석	2133-3860
							치수계획팀장	박홍봉	2133-3862
							담 당 자	안덕용	2133-3863
사진없음 □			사진있음 ▣			쪽수 : 3쪽
서울시, 집중호우 대비 긴급 공사장 현장점검 실시 - 신월빗물저류배수시설 안전사고 발생에 따라 지하공사장 긴급 안전점검 - 돌발강우시 하수관로 등 지하공사장 안전작업 관리 매뉴얼 준수 강조 - 하천변 시민고립사고 등 방지대책 강화

□ 박원순 서울시장은 7월 31일 08시 ‘신월빗물저류배수시설’에서 작업자 3명의 고립사고가 발생하자, 13시 40분 현장을 방문하여 사고경위를 보고 받았다.

○ 신월빗물저류배수시설 고립사고는 작업자들이 시설물의 정상작동 여부를 확인 차 지하 40m 현장에 내려갔다 집중호우로 수문이 자동 개방되면서 사고(사망1. 실종2)를 당했다.

□ 서울시장은 사고경위를 듣고 전 지하공사장에 대한 긴급 점검과 유사한 사고가 발생하지 않도록 철저한 사전확인을 지시했다.

○ 서울시 ‘돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼’에 따르면 우기철 월 2회 4시간 이상 안전교육을 실시하고 작업 전 기상청 일기예보를 실시간 수시확인토록 되어있으며,

○ 강수확률 50%이상의 경우나 육안으로 하늘에 먹구름이 확인될 시 작업 중단 후 즉시 철수토록 되어있다.

○ 따라서 서울시는 ‘안전작업 관리 매뉴얼’을 철저히 준수할 것과 현장조치 매뉴얼을 점검하고 현장을 확인하여 유사한 사고가 발생하지 않도록 긴급 지시했다.

□ 이에 따라 서울시 및 각 자치구는 민간공사장 435개소, 공공공사장 112개소에 대해 집중 안전점검을 실시하고 8월 2일까지 결과를 제출한다.

○ 강우 예보시 굴착공사장, 하수관로 등 지하공사장 작업 중지

○ 안전작업 관리 매뉴얼 및 비상 대응체계 점검

○ 급경사지, 사면 등 위험시설물 순찰 및 안전점검

□ 또한 집중호우시 순식간에 불어나는 하천 물로 인한 고립사고가 계속적으로 발생하고 있어 순찰 및 대피안내 방송을 강화하고 있다.

○ 서울시 27개 하천에는 149개의 예․경보시설이 설치되어 있다

○ 비가 내리기 시작할 때부터 범람 우려가 있을 때까지 6단계로 하천 수위 상승시마다 안내 방송을 하고 시민이 신속히 대피 할 수 있도록 유도한다.(참고자료)

○ 더불어 하천변 지역 통반장이 순찰을 실시하는 등 고립사고 예방을 강화하고 있다.

○ 그러나 매년 1~3건의 하천 고립사고가 발생하고 있어 서울시에서는 “하천예경보 방송이 나오거나 비가 온다는 예보가 있을 경우에는 하천 이용을 자제해 달라”고 시민들께 당부하고 있다.

<예경보 설치 사진>

자동경보시설	문자전광판	CCTV 및 경광등

※ 참고 자료 : 하천 경보 기준

<참고 자료>

- 하천 경보 기준

자동경보(발령) 기준						비고
사전방송	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
강우 시작시	둔치주의 (둔치높이 50%)	둔치대피 (하천통제) (둔치높이 70%)	홍수주의보 (계획홍수량 50%)	홍수경보 (계획홍수량 70%)	하천범람 (하천수위 90%)
	보강 또는 호우예보 시	호우주의보 태풍주의보	호우경보, 태풍경보
이용자제 안내방송 및 문자 표출	둔치현장순찰, 이용객 대피, 안내방송실시	둔치보행자 전면 통제 진출입시설시건	하천통제 및 CCTV 모니터링		하천주변 대피

<둔치주의> *둔치 높이의 50% 수위
<둔치시민대피> *둔치 높이의 70% 수위 “하천출입통제”
<홍수주의보> 해당지점의 계획홍수량 50% 수위 (계획홍수위 60% 수위)
<홍수경보> 해당지점의 계획홍수량 70% 수위 (계획홍수위 80% 수위)
<하천범람> *해당지점의 하천수위 90%