□ 보도정비 계획

구 분	서대문구(토목과) 요구사항	종로구(도로과) 요구사항	서울시 의견
보도포장재	- 당초 : 고압블럭 변경 : 투수블록	- 당초 : 고압블럭 - 변경 : 회백색 화강석 (350×350~1,000×100mm)	- 서울시 정책에 따라 투수블럭 포장 (300*300*1000mm) 교통섬 투수블록 포장재 사용
측 구	원상복구	- 고강도 프리케스트 측구사용 - 간선도로 L형측구 정비방안통보 : 보도환경개선과-9117	- 자전거우선도로 설치 및 16년 하반기 버스중앙전용차로 계획 등으로 현장타설
보차도경계석	- 원상복구	- 규격 : 350*250*1000mm, 윗면 잔다듬 및 라운딩(R=30) 시공	- 16년 하반기 버스중앙전용차로 설치계획과 보차도경계석 규격 변경(200mm → 350mm)되면 차로폭 축소로 자전거우선도로 설치 등 문제점 발생으로 원상복구 ※ 지장물(수목, 변전기 등)로 인한 보도 축소 불가
기 타	- 횡단보도 턱낮춤 및 장애인 점자블럭 시공은 최근 개선안으로 시공 - 기타 보도공사 매뉴얼 참고 시행