문서번호	토목부-11119
결재일자	2015.6.1.
공개여부	비공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
협조

보도포장 관련 민원사항 조치방안 검토보고 (남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

2015. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

보도포장 관련 민원사항 조치방안 검토보고

(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

공사구간에 인접한 개봉동 407-13번지외 2필지 토지소유자로부터 제기된 민원사항에 대하여 조치방안을 검토 보고 드림

민원 내용(요약)

○ 민원인 : 구로구 개봉동 407-13외 2필지 오영호 등 2명

○ 내  용(요약)

- 개봉동 407-13외 1필지는 우기시 도로 노면수가 건물 지하층으로 침투함에 따라 보도부에 콘크리트 포장후 방수를 하여 아스콘으로 포장되어 있는 상태이므로 금번 보도정비 공사시 노면수가 건물지하로 침투 되지 않도록 조치 요청

- 개봉동 407-15번지는 노면수가 건물 지하층으로 침투되지 않도록 아스콘포장을 요청한 상태임.(구두 민원)

공사개요

○ 위 치 : 구로구 개봉동234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 규 모 : 지하차도 설치 폭4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2 ~ 3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015. 6.30.

○ 총사업비 : 668백만원

○ 도 급 사 :(주)케이에스씨건설외 1사

현 황

○ 개봉동 407-13, 14번지(원진빌딩)는 현재 칼라아스콘으로 포장이 되어 있는 상태이며, 건물과 도로 경계부분에서 보도가 서서히 침하가 진행되고 있는 상태임.

○ 개봉동 407-15번지는 콘크리트 포장으로 되어 있으나, 노출된 콘크리트 포장층이 건물 지하층 스라브로써 건물앞은 굴착이 불가 한 상태이며, 현재 상태에서 각종 공사등으로 포장층을 파손 하였을때에는 건물 지하층 손궤우려가 있음.

검 토

○ 개봉동 407-13,14번지(원진빌딩)은 보도포장면이 지속적으로 침하가 이루어지고 있어, 민원인 요구(안)으로 미시공시 건물 지하층으로 빗물 누수 등 건물 손궤 우려가 있으므로, 금번 지중화 공사후 포도포장 시공시 콘크리트포장 + 폴리아스방수(건물경계부에서 1m까지)+불투수 보도블럭으로 포장이 필요함.

○ 개봉동 407-15번지는 현재 상태에서 건물 손궤 우려가 있으므로  미관을 고려한 보도블럭 포장은 어려운 상태이므로 민원인 요구(안)으로 아스콘포장이 필요함.

감리단 검토 의견

○ 개봉동 407-13.14번지는 기존 아스팔트포장 깨기후 하부 콘크리트 포장(T=10cm) + 건물 경계부 방수+불투수블럭으로 포장 시공시 누수가 되지 않을 것으로 판단되며,

○ 개봉동 407-15번지는 기존 콘크리트 상부에 아스팔트포장이 필요함.

○ 공사의 시급성을 감안하여 본 보고건은 본부 승인 후 현장에 조치사항을 반영하여 시공하고자 하며, 추후 상세공사비를 산정하여 실정보고 예정임.

- 추정 소요예산 : 18,000천원

조치계획

○ 개봉동 407-13번지외 2필지에 대하여는 감리단 의견과 같이 시공방법을 변경하여 민원을 해소코자 하며, 동 내용에 대하여는 민원인에게 회신하고자 함.

붙 임  : 감리 검토의견서 및 진정민원 각 1부.  끝.