지적사항 조치계획 (3-1)

□ 용역(공사)명 : 서울종합운동장 남문주변 환경개선사업

(기관 및 부서명 : 체육시설관리사업소)

□ 점검일시 :

연번	지 적 사 항		조치결과 및 조치계획
1	공사시방서	• 조경공사 시 토사 등이 투수블록 포장 공사장으로 유입되지 않도록 조치한다는 내용 추가 - 1안 : 조경공사를 선행 완료 후 투수블록 포장공사 진행 - 2안 : 블록포장구간에 비닐 등을 설치한 후 조경공사 진행 • 위 사항 이행하지 않아 투수블록 포장 공극이 막혔을 경우 해당구간 전면 재시공해야 한다는 내용 추가	• 반영 (시방서 12-2-3 조경공사중 토공분야의 3.5 마운딩에 내용 추가)
2	설계도면	• 투수블록포장 주변 녹지 조성방법 변경 - 볼록형 → 오목형 - 조경공사시 토사 높이를 블록포장 지표면보다 5〜 10cm 낮게 시공되도록 도면 수정 ※ 해당도면 : 단면도 A	• 반영(도면 L-008 단면도 참조)
		• 용어 수정 - 인조화강석블록포장 → 인조화강석블록포장(투수) - 모래 → 받침안정층 ※ 해당도면 : 시설물 계획도, 단면도 A 등	• 반영(도면 L-005, L-046 참조)
		• 투수기층, 받침안정층(← 모래) 두께 변경 및 내역서 수정 - 투수기층 : 100 → 150 - 받침안정층 : 40 → 30	• 반영(도면 L-046 / 내역서 참조)
		• 투수기층 하단에 부직포(투수시트) 추가 설계	• 기반영되어 있음.(도면 L-009,L-046 참조)
		• 경계석 사이 이음몰탈의 수량산출(설계예산서 66페이지)을 근거로 간격 수치 명기 및 도면 작성	• 반영(도면 L046 참조)
		• 경계석 시공편의를 위해 경계석 측면에 간격유지를 위한 부착물 및 돌기 설치 반영. ※ 해당도면 : 새 도면 추가	• 미반영, 경계석에 돌기가 없는 제품이므로 공사시 약 5mm 정도 돌기를 설치후 시공토록 현장에서 조치가 필요함.
		• 투수블록(80T)과 점자블록(60T)의 두께가 상이한 이유로 점자블록 하부에 콘크리트 및 모르터를 시공하는 것은 바람직하지 않음 - 80T 점자블록으로 반영. 반영이 어려울 경우 다른 대안 마련 검토 ※ 해당도면 : 인조화강석 블록 상세도	• 점자블록(T80)을 반영하여 투수블록 포장과 두께를 일치시켰음.(도면 L-046참조)

지적사항 조치계획 (3-2)

□ 용역(공사)명 : 서울종합운동장 남문주변 환경개선사업

(기관 및 부서명 :  체육시설관리사업소)

□ 점검일시:

연번	지 적 사 항		조치결과 및 조치계획
2	설계도면	• 횡단보도 주변 턱낮춤 구간 도면 추가	• 반영(도면 L-047 참조) ---> 신규 추가
		• 점자블록 설치기준 준수하여 도면 재작성. 점형 및 선형점자블록을 구분하여 표기	• 서울시 보도설계지침에 의거 반영하였음 (도면 L-026 참조)
		• 조각블록(가로세로 비율 1:2 초과) 사용 금지 • 절반 블록(400×200) 물량을 반영하여 조각블록 발생 방지를 위한 용도로 사용 • 25cm2 미만의 작은 조각블록 사용 금지 ※ 해당도면 : 보도포장 시공상세도(1) 등 해당도면 모두	• 반영 (도면 L-027~L-044 참조)
		• 라인블록(경고용 띠) 삭제 : 전 구간 - 사유 : 「장애없는보도디자인 가이드라인」 폐지 - 시각장애인의 유도가 필요한 구간은 선형 점자 블록 설치 ※ 해당도면 : 장애인 유도블록 상세도 등 해당 도면 모두	• 본 공사와 해당없음.
		• 맨홀 종류 변경 - 조화맨홀(맨홀구체 위에 블록 시공) → 일반 맨홀 - 변경사유 : 조화맨홀 블록 이탈, 맨홀 돌아감, 조잡시공 등으로 파손 빈번, 맨홀 관리 곤란 ※ 해당도면 : 맨홀 상세도 추가	• 본 공사와 해당없음.
		• 종합안내도 등 안전시설 세부설치계획 도면에 반영 - 종합안내도 문안, 설치위치(최소 2개) 반영 - 공사구간별․단계별 시공계획 및 안전펜스 설치계획 반영	• 반영(도면 L005, L-048 참조) ---> 신규 추가
		• 보도시설물(지하철 출입구, 환기구, 한전기기, 볼라드, 각종 지주 등)에 대한 배치도 추가. 보도시설물로 인한 보도유효폭(2.0m 이상) 미확보 구간 대책 마련 • 아직 협의가 안 된 시설물은 시설물 관리기관에 요청하여 배치도 확보 및 포장 상세설계 도면에 반영 조치	• 본 공사와 해당없음.
		• 보도공사실명제, 보행안전도우미 등 관련사항반 영 - 실명제 설치위치, 보행안전도우미 배치 위치 등	• 반영(설계예산서 부대공사 참조) ---> 신규 추가

지적사항 조치계획 (3-3)

□ 용역(공사)명 : 서울종합운동장 남문주변 환경개선사업

(기관 및 부서명 : 체육시설관리사업소)

□ 점검일시:

연번	지 적 사 항		조치결과 및 조치계획
3	설계예산서	• 현장에 대한 사전조사를 철저히 하여 표준 품셈 본문 및 주석에 표시된 각종 할증률을 현장 실정에 맞게 충분하게 반영하여, 공사중 통행불편 및 공사하자 재시공 등을 사전에 예방	• 현장 실정에 부합되게 각종 할증률을 반영하였음.
		• 줄눈재(줄눈모래), 투수기층 재료비 설계예산서(71페이지) 재검토 - 매뉴얼에 언급된 기준의 재료로 설계	• 반영(설계예산서 일위대가 참조)
		• L형 측구 설계예산서(73페이지)에 수축줄눈 절단 품 추가	• 반영(설계예산서 일위대가 참조)
		• 줄눈채움 완료 후 살수처리 품 추가 • 시공 직후 포장의 침투능 확인을 위한 현장침투능 시험비용 추가	• 반영(설계예산서 일위대가 참조)
		• 설계 내역에 보도블록 은행 비축물량 반영 검토 (필요시)	• 본 공사와 해당없음.