보안등 LED 교체사업 계획서

【동작구청  도로관리과】

1. 사업개요

❍ 위    치 : 노량진 1동외 14개동

❍ 사업기간 : 2015. 3 ~ 2015. 12

❍ 사 업 비 : 총 1,000백만원

총 계	시 비	구 비	민간자금(SPC)
1,000	300	-	700

2. LED조명 설치현황

총 조명개수 ①	LED조명 개수 ②	기존 조명개수
		메탈등 ③	나트륨등 ④	LED ⑤	형광등 ⑥	기타조명 ⑦
9,562	-	2,345	7,217	-	-	-

※ 총 조명개수① = ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦

3. 사업현황

❍ 설치사유

골목길에 설치되어 있는 확산형 메탈·나트륨 보안등은 조도가 낮아 범죄 발생 등

보행환경 취약의 원인이 되고 있어, LED 보안등으로 교체하여 구민이 안전하게

통행할 수 있는 보행환경 조성과 범죄사고 예방 필요

❍ 보안등 LED조명 교체 계획(※ 신설은 제외임)

- (교체대상) 기존조명

설치위치	설치현황	설치일시	비 고
노량진1동 외 14개동	메탈□나트륨램프 2,250등	2015. 3 ~ 12

- LED조명 교체 계획

구 분	교체계획	용 도	비 고
LED 보안등	2,250등	보행환경 개선 및 범죄예방

❍ 사 업 비 : 1,000백만원

구 분	설치위치	산출내역(천원)
		재료비 (LED구매비)	설 치 비	등수	기 타
계	노량진 1동 외 14개동	897,500	102,500	2,250등	SPC사업 추진
보안등	에너지자립마을	111,000	9,000	300등	상도3동, 상도4동
	도시환경 기본계획 수립 지역	149,000	12,000	400등	노량진1동 용봉정 주변
	셉테드디자인 동별 지정지역	388,500	31,500	1,0500등	노량진1동 외 14개동
	고용량 광원교체	250,000	50,000	500등	노량진1동 외 14개동

4. 사업효과

❍ LED조명 교체 효과

- 전력사용량 절감량 : 31MWh/월

- 전력비용 절감     : 6,907천원/월

구 분	기존조명					LED조명			전력절감량 (KWh/월) (①-②)
	구분	수량(등)	용량	조명 시간 (h/일)	①전력 사용량 (MWh/월)	수량(등)	용량	②전력 사용량 (MWh/월)
계	광원	2,250	170	11	69	2,250	100	37	31,680
보안등	메탈	550	70	11	13	550	50	9	3,630
	나트륨	1,700	100	11	56	1,700	50	28	28,050

5. 현 황 사 진

전용주	한전주(부착)